RGG.271.26.2019 Sośnicowice 06.06.2019

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Budowa uzupełniającego ogrodzenia boiska sportowego w Łanach Wielkich II”.**

 Przedmiotem zamówienia jest ocynkowane ogrodzenie panelowe wraz
z dwiema furtkami o długości około 250 m, z drutu fi 4 mm.

Panele ogrodzeniowe winny być o wyskości 1230 oczko 50x200mm. Słupki ocynkowane o wysokości od 5 - 6 metrów z możliwością założenia na nie siatki
z sznurka gr. 4mm oczko 100x100mm. Furtki 2 sztuki ocynkowane wysokością pasujące do paneli ogrodzeniowych h = 1500mm i l = 1000mm wyposażoną
w klamkę i zamek zapadkowy przystosowany do stosowania na zewnątrz.

W skład ogrodzenia wchodzą:

* słupki – na stałe zabetonowane w podłożu
* słupki ogrodzeniowe wsuwane z uchwytami do mocowania siatki z sznurka
* panele mocowane przy pomocy śrub do słupków
* furtka jednoskrzydłowa, uchylna montowana na słupku, 2 sztuki.
* Wymagane akcesoria potrzebne do realizacji montażu ogrodzenia

Uwagi:

Wykonane ogrodzenie, parametrami technicznymi i wizualnie, musi być zbliżone do ogrodzenia istniejącego już na obiekcie.

Ogrodzenie powinno być tak wykonane, by można było zamontować powyżej paneli siatkę z sznurka.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien we własnym zakresie dokonać wizji miejsca montowania ogrodzenia i dokonać własnych pomiarów.

Termin realizacji – do 8 tygodni od złożenia zamówienia

Okres gwarancji – minimum 36 m –cy

Ogrodzenie ma być wykonane w sposób staranny i trwały.

Panele ogrodzeniowe powinny być wysokości 1230mm plus dodatkowa podmurówka, lub 1500mm bez podmurówki.