***SKRÓCONY PROJEKT WYKONAWCZY***

***Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy – Lipinki od km 161+294 do km 162+530, dł. 1,236 km***

**technologia:**

1. Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2
2. Ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana,
3. Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm
4. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm

Zawartość projektu:

1. Plan orientacyjny
2. Założenia projektowe
3. Opis techniczny
4. Przedmiar robót
5. Zestawienie robót
6. Przekroje normalne
7. Kosztorys inwestorski
8. Kosztorys ofertowy
9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
10. Mapa ewidencyjna wraz z wykazem podmiotów i działek
11. Plan liniowy

**Sporządzili: .......................... Zatwierdził: ................................**

**Zatwierdzam do realizacji:**

.................... .....................................

(data) (podpis)

Żołędowo, dnia 10.06.2024 r.