**Zakup i dostawa ogrzewaczy akumulacyjnych dynamiczny Elektrotermia DOA 20/3 230V -  szt.3**

**Dane techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| Typ i model ogrzewacza | DOA 20/3 |
| Moc przyłączeniowa | 2000 W |
| Znamionowe napięcie zasilania ogrzewacza, możliwy sposób podłączenia | 3/N/PE 400V~ |
| Elementy grzejne: ilość, moc, napięcie zasilania | 6x335W, 230V~ |
| Znamionowy prąd elementów grzejnych | 9A (6x1,5A) |
| Wymiary [mm]: Długość/wysokość/głębokość\* | 660 x 705 x 265 |
| Masa całkowita zmontowanego ogrzewacza | ~114 kg |
| Masa wkładu magnetytowego | ~80 kg |
| Ilość i typy kształtek magnetytowych w wyposażeniu modelu | 12 MK2, 2 MD1 |
| Znamionowy czas ładowania w ciągu doby | 8 (+2) [h] |
| Ładunek znamionowy energii na dobę | 16 (+4) [kWh] |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3] | ~30 m2 |
| Ogrzewacz wykonany w klasie I ochronności. |