[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.400.13
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=Kosztorys Inwestorski	PRZEDMIAR
nfn=Archiconcept ARCH Piotr Opałka
afn=ul. Zjednoczenia 9/248-304 Nysa
nb=Informacja turystyczna w Baszcie  ul.Kościelna 31 Lwówek Śląski
ab=ul. Kościelna 31131059-600 Lwówek Śląski1310
ni=Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
ai=al. Wojska Polskiego 25 A131059-600 Lwówek Śląski
dt=28.02.2024	0	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1714428000	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie izolacji przeciwilgociowej
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0215-02	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7,23	7,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,23
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,23	7,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,23	1	7,23						

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-02	
na=Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=25,6	25,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25,6	25,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,6	1	25,6						

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0207-01	
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=25,6	25,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25,6	25,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,6	1	25,6						

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-07	2-01	0610-07		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0610-07	
na=Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7,23	7,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,23
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,23	7,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,23	1	7,23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0,6	0,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,6	0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,6	1	0,6						

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0404-03	2-31	0404-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0404-03	
na=Krawężniki kamienne wystające o wym. 20x25 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15,06	15,06		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,06
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15,06	15,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,06	1	15,06						

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-06	
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7,23	7,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,23
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,23	7,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,23	1	7,23						

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-08	
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7,23	7,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,23
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,23	7,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,23	1	7,23						

[POZYCJA]
id=30
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Utylizacja ziemi
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7,23	7,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,23
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,23	7,23				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,23	1	7,23						

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=32
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=33
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0529-01	19-01	0529-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0529-01	
na=Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=72,279	72,279		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=72,279
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	72,279	(5,23+5,23)*6,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=72,279	1	(5,23+5,23)*6,91						

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0535-08	
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5	5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=35
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0416-07	19-01	0416-07		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0416-07	
na=Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat do 16 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=72,279	72,279		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=72,279
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	72,279	(5,23+5,23)*6,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=72,279	1	(5,23+5,23)*6,91						

[POZYCJA]
id=36
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0629-05	19-01	0629-05		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0629-05	
na=Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier przy pow. do 5,0 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=25	25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=37
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0634-09	19-01	0634-09		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0634-09	
na=Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=283	283		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=283
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	283	283				0

[PRZEDMIAR]
wo=283	1	283						

[POZYCJA]
id=38
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0647-06	19-01	0647-06		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0647-06	
na=Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=283	283		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=283
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	283	283				0

[PRZEDMIAR]
wo=283	1	283						

[POZYCJA]
id=39
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0647-06	19-01	0647-06		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0647-06	
na=Impregnacje ogniochronna preparatami solowymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=283	283		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=283
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	283	283				0

[PRZEDMIAR]
wo=283	1	283						

[POZYCJA]
id=40
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0584-04	19-01	0584-04		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0584-04	
na=Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5	5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=41
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0501-02	19-01	0501-02		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0501-02	
na=Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=72,279	72,279		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=72,279
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	72,279	(5,23+5,23)*6,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=72,279	1	(5,23+5,23)*6,91						

[POZYCJA]
id=42
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Montaż instalacji odgromowej
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=717
pd=N.Z. WACETOB 1999	KNNR-W	2 W0501-06	2	W0501-06		0
pd5=N.Z. WACETOB 1999	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 2 W0501-06	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Rynny z blachy miedzianej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m	040
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=732
pd=N.Z. WACETOB 1999	KNNR-W	2 W0501-09	2	W0501-09		0
pd5=N.Z. WACETOB 1999	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 2 W0501-09	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rury spustowe z blachy miedzianej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=19	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19	19				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[ELEMENT 1]
na=Remont elewacji
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0701-05	
na=Odbicie tynków zew.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=280,65	280,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	280,65	64,99+71,47+70,21+73,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=280,65	1	64,99+71,47+70,21+73,98						

[POZYCJA]
id=49
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Usunięcie elementów obcych z elewacji wraz z usuniecie glonów itp.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=280,65	280,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	280,65	64,99+71,47+70,21+73,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=280,65	1	64,99+71,47+70,21+73,98						

[POZYCJA]
id=51
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VII -271	VII	-271		0
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_UNDEF	TZKNBK VII -271	
na=Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=280,65	280,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	280,65	64,99+71,47+70,21+73,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=280,65	1	64,99+71,47+70,21+73,98						

[POZYCJA]
id=52
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0403-05	0-25	0403-05		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-25 0403-05	
na=Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=280,65	280,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	280,65	64,99+71,47+70,21+73,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=280,65	1	64,99+71,47+70,21+73,98						

[POZYCJA]
id=56
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0828-01	19-01	0828-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0828-01	
na=Wykucie starych spoin
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=280,65	280,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	280,65	64,99+71,47+70,21+73,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=280,65	1	64,99+71,47+70,21+73,98						

[POZYCJA]
id=57
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0829-01	19-01	0829-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0829-01	
na=Oczyszczenie wykutych spoin
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=280,65	280,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	280,65	64,99+71,47+70,21+73,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=280,65	1	64,99+71,47+70,21+73,98						

[POZYCJA]
id=58
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0312-02	19-01	0312-02		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0312-02	
na=Naprawa pęknięć
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=737
pd=WACETOB 1996, biuletyny do 9 1996	KSNR	10 0412-05	10	0412-05		0
pd5=WACETOB 1996, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KSNR 10 0412-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie spoinowania murów kamiennych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=280,65	280,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=280,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	280,65	280,65				0

[PRZEDMIAR]
wo=280,65	1	280,65						

[POZYCJA]
id=60
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0601-01	AT-32	0601-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-32 0601-01	
na=Wyprawy tynkarskie renowacyjne Baumit MPA 35 wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonychścianach sposobem ręcznym; tynk jednowarstwowy grubości 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=64,99	64,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64,99
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	64,99	64,99				0

[PRZEDMIAR]
wo=64,99	1	64,99						

[POZYCJA]
id=61
pd=ATHENASOFT wyd.I 2001	KNR	AT-08 0105-02	AT-08	0105-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR AT-08 0105-02	
na=Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach gładkich matowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=30	30		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=62
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Odnowienie tablicy informacyjnej
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
ru=1	715	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-05	2-02	1604-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1604-05	
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 30 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=300	300		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=300
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	300	300				0

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[RUSZTOWANIA 1]
id=715
pd=	KNR	2-02	r.16 z.sz.5.15		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	
na=Czas pracy rusztowań
ww=0,84
sz=3
ir=0
wa=0
nu=35
opn=1	0	0	0	0	1	1	0
ob=0	0
cj=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 1]
na=Renowacja elementów wystroju architektonicznego elewacji
wa=0
kn=0	0	0
id=65
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=70
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XVIm 0102-02	XVIm	0102-02		0
pd5=PPPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XVIm 0102-02	
na=Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników okładzinowych o grub.do 6 cm i szer.do 25 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=71
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XVIm 0102-02	XVIm	0102-02		0
pd5=PPPKZ 1982	KATSRC_UNDEF	TZKNBK XVIm 0102-02	
na=Montaż naddasznic obramień i parapetów okiennych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[ELEMENT 1]
na=Wykonanie nowych okien 
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=75
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Demontaż oraz montaż stolarki okiennej
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=12,517	12,517		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,517
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,092	0,74*0,58+0,92*0,72	pC3B3C582noc			0
wo=0	1,658	0,92*0,66+0,80*0,53+0,95*0,66	poC582udnie			0
wo=0	3,204	0,5*0,4*2+1,04*0,84*3+0,47*0,39	zach			0
wo=0	6,563	0,56*0,40*3+1,39*0,76*3+1,14*0,76*2+1,15*0,86	wsch			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,092	1	0,74*0,58+0,92*0,72	północ					
wo=1,658	1	0,92*0,66+0,80*0,53+0,95*0,66	południe					
wo=3,204	1	0,5*0,4*2+1,04*0,84*3+0,47*0,39	zach					
wo=6,563	1	0,56*0,40*3+1,39*0,76*3+1,14*0,76*2+1,15*0,86	wsch					

[POZYCJA]
id=76
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Demontaz oraz montaż stolarki drzwiowej
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4,5	4,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,5	4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[ELEMENT 1]
na=Roboty remontowe i renowacyjne wewnątrz baszty
wa=0
kn=0	0	0
id=78
nu=6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=80
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0921-07	19-01	0921-07		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0921-07	
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=31,29	31,29		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,29
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,29	31,29				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,29	1	31,29						

[POZYCJA]
id=81
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0927-06	19-01	0927-06		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0927-06	
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=60	60		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=632
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0116-01	19-01	0116-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0116-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=26,597	26,597		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,597
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	26,597	31,29*0,85				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,597	1	31,29*0,85						

[POZYCJA]
id=635
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0104-03	3	0104-03		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0104-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=7,823	7,823		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,823
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,823	31,29*0,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,823	1	31,29*0,25						

[POZYCJA]
id=83
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0904-01	19-01	0904-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0904-01	
na=Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=31,29	31,29		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,29
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,29	31,29				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,29	1	31,29						

[POZYCJA]
id=84
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0904-07	19-01	0904-07		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0904-07	
na=Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=31,29	31,29		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,29
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,29	31,29				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,29	1	31,29						

[POZYCJA]
id=640
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 1002-01	2	1002-01		0
pd5=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KSNR 2 1002-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=675
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0902-01	13-12	0902-01		0
pd5=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-12 0902-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Skrzydła drzwiowe Ppoż
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=704
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostosowanie stropu i ścian do odporności ogniowej projektowanej pomieszczeń parteru
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=85
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0902-01	19-01	0902-01		0
pd5=. IGM wyd.I 1996-97	KATSRC_UNDEF	KNR 19-01 0902-01	
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych naklejanych o wym. 20x20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=22	22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-04	4-01	0701-04		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0701-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=107,82	107,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,82
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,82	107,82				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,82	1	107,82						

[POZYCJA]
id=610
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0305-06	K-01	0305-06		0
pd5=KOPRIN 2002	KATSRC_UNDEF	KNR K-01 0305-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni ponad 10 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=107,82	107,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,82
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,82	107,82				0

[PRZEDMIAR]
wo=107,82	1	107,82						

[POZYCJA]
id=92
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0601-02	AT-31	0601-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR AT-31 0601-02	
na=Malowanie ścian wewnętrznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=394	394		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=394
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	394	394				0

[PRZEDMIAR]
wo=394	1	394						

[POZYCJA]
id=586
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1004-05	2	1004-05		0
pd5=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KATSRC_UNDEF	KNKRB 2 1004-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Szafki kuchenne zlewozmywakowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=597
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-02 0219-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż zlewozmywaka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=93
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wyposażenie dla niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=554
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	4 0214-02	4	0214-02		0
pd5=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KSNR 4 0214-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ustępy z płuczką typu kompakt przystosowany dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=560
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0225-01	4-02	0225-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-02 0225-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż miski ustępowej porcelanowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=565
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=580
pd=Saint-Gobain wyd.I 2012	KNR	W-02 0201-07	W-02	0201-07		0
pd5=Saint-Gobain wyd.I 2012	KATSRC_UNDEF	KNR W-02 0201-07	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x60 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=15,06	15,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,06
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,06	7,53*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,06	1	7,53*2						

[POZYCJA]
id=574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0230-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=87
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Renowacja podłóg drewnianych wraz z naprawą stropów
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=88
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Renowacja schodów
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=714
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wymiana istniejącej instalacji wod kan w toalecie i aneksie kuchennym
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALAJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=338
nu=7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Tablica rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=340
nu=7.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0404-03	
na=Tablice rozdzielcze RB1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja oświetlenia i gniazd
wa=0
kn=0	0	0
id=350
nu=7.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=365
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0502-06	5-08	0502-06		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0502-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=18	18		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-05	
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=375
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0302-03	5-08	0302-03		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0302-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=383
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0307-01	
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-05	
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		n2xh		n2xh		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	n2xh	
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Kabel N2XH-J 3x1.5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=220	220		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=220
jm=m	040
pm=-1
wo=0	220	220				0

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[POZYCJA]
id=402
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0203-01	
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Kabel N2XH-J 3x2.5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=220	220		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=220
jm=m	040
pm=-1
wo=0	220	220				0

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						

[POZYCJA]
id=440
pd=Energobudowa wyd.II 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0405-06	13-25	0405-06		0
pd5=Energobudowa wyd.II 1989, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-25 0405-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż oprawy oświetleniowej awaryjnej i ewakucyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-04	5	0511-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0511-04	
na=Oprawa oświetleniowa typu plafon
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=12	12		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0512-02	5	0512-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0512-02	
na=Oprawa typu kinkiet
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=455
nu=7.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1303-01	
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=458
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1303-02	
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=6	6		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=460
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-21 0301-03	
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1	1		1
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.pom.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=462
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-21 0301-04	
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1	1		1
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.pom.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=464
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0402-03	13-21	0402-03		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-21 0402-03	
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie nn
wa=0
kn=0	0	0
id=477
nu=7.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=485
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-03	5	0203-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0203-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-08	5	1209-08	03	0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-08	03
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-12	5	1207-12		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-12	
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-11	5	1207-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-11	
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=509
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1204-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1203-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=10	10		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt.żył	000
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0201-05	
na=Układanie bednarki 25x4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary nn
wa=0
kn=0	0	0
id=519
nu=7.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1303-03	
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-01	
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=524
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0402-03	13-21	0402-03		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-21 0402-03	
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[SUMA KONTROLNA]
F0F7CDEB6B763500EA98E63C3E2FC97D
