**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia – ciągnik rolniczy wraz z osprzętem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne** | **Oferowane parametry techniczne***( wypełnić wszystkie pola !* **\* Niepotrzebne skreślić )** |
|  | **Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy**  | Marka i typ pojazdu………………………………………………… |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2021 r*.* | Rocznik …………………………..…….…………….. |
|  | Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | Ciągnik rolniczy posiada wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika i ładowacza w miejscu dostawy. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Silnik**o następujących parametrach :  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| 1. Wysokoprężny o mocy w przedziale 105-125 KM
 | Moc maszyny ………………………KM  |
| 1. liczba cylindrów – min. 4
 | Liczba cylindrów ………………………. |
| 1. pojemność silnika w przedziale 3600 – 4200 cm3
 | Pojemność ………………………… cm3 |
| 1. silnik spełniający normy emisji spalin: STAGE V
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Napęd**o następujących parametrach : 1. rewers sterowany elektrohydraulicznie
2. napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie
3. mokre sprzęgło jazdy sterowane hydraulicznie
4. wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła
5. na osiach pojazdu zamontowane pojedyncze koła
6. skrzynia biegów synchronizowana z prędkością jazdy min. 30km/h
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Ilość biegów** min. 12P/12T | Ilość biegów :……………………………… |
|  | **Układ hamulcowy**1. hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie
2. mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie
3. instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Układ hydrauliczny** 1. tył ciągnika - min. dwie pary wyjść hydraulicznych
2. przód ciągnika – min. jedna para wyjść hydraulicznych
3. TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami
4. hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| Tylny TUZ o udźwigu w przedziale min. 4100 – 5600 kg | Udźwig : ……………………………… kg |
| Wydajność pompy l/min zewnętrznej w przedziale 45 – 73 | Wydajność pompy ……………l/min. |
|  | **WOM**1. elektro-hydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem
2. min. dwie prędkości tylnego WOM 540/540E
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Kabina :**Spełniająca następujące wymagania : 1. homologacja na dwie osoby w kabinie
2. klimatyzacja i ogrzewanie
3. kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz
4. fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
5. fotel pasażera musi spełniać minimum wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
6. wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy
7. lusterka zewnętrzne teleskopowe
8. wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
9. szyberdach lub dach przeszklony
10. reflektory robocze przednie i tylne montowane na dachu
11. lampa ostrzegawcza koloru żółtego
12. kabina pojazdu wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału antypoślizgowego i łatwo zmywalnego
13. pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe, uchwyt umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Pozostałe parametry :**1. opony do pracy z ładowaczem czołowym,

radialne (min. szerokość przód 340 mm, tył 480 mm)1. felgi spawane
2. zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości
3. zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jedno osiowych
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Wyposażenie** w tym :1. gaśnica
2. trójkątna tablica wyróżniająca
3. błotniki kół przednich i tylnych
4. trójkąt ostrzegawczy
5. układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu
6. przewód do pompowania kół o długości minimum 7 m
 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
|  | **Osprzęt** | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )\* |
| Kosiarka do poboczy na wysięgniku o długości w przedziale od 3,80 m do 6,0 m | Długość ………………………………….m |
| Zamiatarka montowana z przodu o szerokości w przedziale od 2,20 m do 2,80m. | Szerokość……………………………….m |
| Pług do śniegu dwuskrzydłowy o szerokości w przedziale od 2,20 m do 2,80m z możliwością regulacji w lewo, prawo i wprost oraz jako pług. | Szerokość……….……………………….m |

**)\* Niepotrzebne skreślić**