# GENERATOR OZONU

**DANE TECHNICZNE**

**generator ozonu**

* zastosowanie: **powietrze**
* rekomendowana powierzchnia: **do** **200 m2**
* wydajność: **do 10 g/h**
* przepływ powietrza: **170 m3/h**
* poziom hałasu: **35 dB**
* element aktywny: **płytka ceramiczna**
* ilość płytek ceramicznych: **1 szt.**
* wymiary płytki ceramicznej: **8,8 cm x 10,8 cm**
* żywotność płytki ceramicznej: **do 8 000 godzin**
* funkcje:
  + **regulacja czasu pracy do 120 minut**
  + **tryb Hold- czas pracy ciągłej**
  + **dodatkowy filtr wstępny**

**elektryczne**

* napięcie: **230 V**
* częstotliwość: **50 Hz**
* pobór mocy: **100 W**

**fizyczne**

* szerokość: **18,0 cm**
* głębokość: **23,0 cm**
* wysokość: **17,0 cm**
* waga: **2,8 kg**