Zał. Nr 2 do umowy.

INSTRUKCJA USUWANIA AWARII OSWIETLENIA ULICZNEGO.

1. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy e- mailem poinformować inspektora UMiG z **12 godzinnym** wyprzedzeniem o terminie ich wykonania.
2. Należy załączyć obwód oświetlenia ulicznego w celu ustalenia lokalizacji awarii oświetlenia na czas maksymalny **20 minut od włączenia zasilania oświetlenia**.
3. Po załączeniu napięcia należy sprawdzić obwody oświetleniowe, zaznaczyć nieświecące lub migające lamy.
4. Po upływie czasu niezbędnego do lokalizacji awarii, maksymalnie **20 minut** od włączenia zasilania oświetlenia, należy wyłączyć obwód oświetlenia.
5. Należy przystąpić do wymiany uszkodzonych źródeł światła.
6. Po wymianie uszkodzonych źródeł światła należy załączyć napięcie na maksymalnie **10 minut** w celu sprawdzenia czy wymienione źródła światła działają poprawnie.
7. Jeżeli wskazane wyżej czasy załączeń napięcia zostaną przekroczone, konserwator zostanie obciążony kosztami energii elektrycznej wyliczonymi na podstawie średniego godzinnego zużycia na danym obwodzie.
8. Nie dopuszcza się załączania więcej niż jednego obwodu oświetlenia w celu lokalizacji awarii.

Obwody należy załączać w kolejności po zakończeniu prac na wcześniejszym obwodzie zgodnie z ww. punktami 1- 7.

Powyższą instrukcję przeczytałem ze zrozumieniem,

przyjąłem do wiadomości i stosowania

Olkusz dn. ……………………………………………………………..

Konserwator oświetlenia ulicznego