*Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia*

Zadanie nr 1

1. Wykaz - łączy analogowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Relacje | typ łącza | Terminrozpoczęciaświadczenia usługi | Termin zakończenia świadczenia usługi |
| Strona A | Strona B |
| 1. | KPP Świecieul. Wojska Polskiego153 | ZOZ Świecieul. Wojska Polskiego 126 | analogowe łącze dwutorowe pasma 300-3400 Hz zwykłej jakości | 01.03.2024 roku | 28.02.2026 roku |

2. Normy zawierające standardy jakościowe dla analogowych łączy telekomunikacyjnych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Numer normy** |
| 1. | PN-ETSIEN 300 448 |
| V1.2.1:2002U |
| 2. | PN-ETSIEN 300 449 |
| V1.2.1:2002U |
| 3. | PN-ETSIEN 300 451 |
| V1.2.1:2002U |
| 4. | PN-ETSIEN 300 452 |
| V1.2.1:2002U |

**Zadanie nr 2**

1. Wykaz łączy w technologii ETH 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Relacje | Przepływność | Styk logiczny | Termin uruchomienia |
| 1 | PP Laskowice Pomorskie, ul. Długa 2, 86-130 | 10 Mbit/s | L2 | 15.02.2023 |

2. Normy zawierające standardy jakościowe dla łączy telekomunikacyjnych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Numer normy** |
| 1. | PN-ETSI EN 300 288 |
| V1.2.1:2002U |
| 2. | PN-ETSI EN 300 289 |
| V1.2.1:2002U |
| 3. | PN-ETSI EN 300 418 |
| V1.2.1:2002U |
| 4. | PN-ETSI EN 300 247 |
| V1.2.1:2002U |
| 5. | PN-ETSI EN 300 419 |
| V1.2.1:2002U |