|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 2A** |

Wykonawca:

…………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**CZĘŚĆ NR 10**

**AUTOKLAWY – ZESTAW Z WYPOSAŻENIEM**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego urządzenia w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **MINIMALNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ  (Wykonawca wypełnia wpisując konkretne parametry oferowanego urządzenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego)** |
| **Wyposażenie w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”: Autoklawy – zestaw 4 szt. z wyposażeniem Producent: …………………………………………………………………………………...……. Typ: ………………………………………………………………………………………………….…** | | |
| **AUTOKLAWY – 2 szt.** | | |
| 1. | Wymiary komory nie mniej niż 236 x 530 mm |  |
| 2. | Możliwość sterylizacji w temperaturze do 140 C. |  |
| 3. | Waga urządzenia - 52 kg ( bez wody i wsadu) +/- 3%. |  |
| 4. | Moc urządzenia -2400W +/- 3% |  |
| 5. | Maksymalne osiągane ciśnienie - 2,5bar |  |
| 6. | Maksymalna osiągana próżnia -0,9 bar |  |
| 7. | Pojemność zbiornika na wodę nie mniej niż 4 litry |  |
| 8. | Maksymalna temperatura skroplin – 75oC |  |
| 9. | Wbudowany port USB |  |
| 10. | Wbudowany konduktometr. |  |
| 11. | Automatyczne otwieranie i domykanie drzwi |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne urządzenia 505 x 400 x 690 mm (+/-3%). |  |
| 13. | Wbudowany ekran |  |
| 14. | Wbudowana drukarka |  |
| 15. | W zestawie tacka do komory autoklawu oraz zawory do podłączenia wody wodociągowej |  |
| **AUTOKLAWY DO STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH- 2 szt.** | | |
| 1. | Wbudowany termostat. |  |
| 2. | Wymiary urządzenia: 14,5 cm x 12,5 cm x 13,5 cm. |  |
| 3. | Osiąganie temperatury roboczej: 270oC w 15 min. |  |
| 4. | Powierzchnia dołka do narzędzi – 100 cm3. |  |
| 5. | Możliwość używania w komorach laminarnych. |  |
| 6. | Możliwość całodniowej pracy. |  |
| 7. | Sterylizacja narzędzi w 20 sekund. |  |
| 8. | Wskaźnik temperatury umieszczony z przodu urządzenia w formie analogowej. |  |

|  |
| --- |
| ............................, dnia ................................. |
|  |