[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ka=Do uzupełnienia	255

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	
nfn=Studio Architektury BOBER
afn=44-280 Rydułtowy, ul. Strefa Gospodarcza 10
nb=Termodernizacja budynku mieszkalnego - usługowego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w ramach zadania  p.n. "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część V"
ab=Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
ni=Urząd Miasta Rydułtowy
ai=44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36
br=Elektryczna
npn=    	
dt=sierpień 2022	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=453110000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
cpv=45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
pcn=II kw 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 28]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24,42	1661119200	4	
cw=24,42	PLN	24,42
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnica TA
wa=0
kn=0	0	0
id=1775
nu=1
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=1780
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		1
mpn=1211
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych - TA
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1783
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-02	18	D13 1301-02		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnica kotłowni Kot
wa=0
kn=0	0	0
id=3187
nu=2
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=3188
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03	5-08	0301-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3192
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-02	5-08	0405-02		1
mpn=1211
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych Rozdzielnica Kot
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3195
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-02	18	D13 1301-02		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie rozdzielnicy Kot
wa=0
kn=0	0	0
id=753
nu=3
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=1983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0705	5	1209-0705		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=3	3		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[POZYCJA]
id=1999
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1202	5	1209-1202		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1559
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=3210
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03	4-03	1001-03		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[POZYCJA]
id=2072
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-06	5	0205-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=3214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[POZYCJA]
id=2976
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1570
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=17	17		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17,0						

[POZYCJA]
id=1576
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=0,1	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=2379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja obwodów kotłowni
wa=0
kn=0	0	0
id=2759
nu=4
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=2986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						

[POZYCJA]
id=2837
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						

[POZYCJA]
id=2877
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						

[POZYCJA]
id=2879
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=0,5	0,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5						

[POZYCJA]
id=2892
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=50	50		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,0						

[POZYCJA]
id=2904
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=3	3		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[POZYCJA]
id=2912
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2914
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-06	4-03	1205-06		1
mpn=1211
na=Następny pomiar skuteczności zerowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=2	2		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2916
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2918
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=2	2		1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Oprawy, osprzęt elektroinstalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=1853
nu=5
cpv=453110000-0

[POZYCJA]
id=1819
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=1823
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-05	5-08	0502-05		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=2999
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0308-06	5-08	0308-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=1870
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja Azart
wa=0
kn=0	0	0
id=3405
nu=6
cpv=45315600-4

[POZYCJA]
id=3406
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03	5-08	0301-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3410
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-02	5-08	0405-02		1
mpn=1211
na=Montaż obudów tablic rozdzielczych - TT
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=3421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=12	12		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,0						

[POZYCJA]
id=3423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1204	5	1209-1204		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3425
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-04	5-08	0110-04		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=3484
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100,0						

[POZYCJA]
id=3442
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,0						

[POZYCJA]
id=3597
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=3522
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0301-08	5-08	0301-08		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[POZYCJA]
id=3536
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-05	5-08	0309-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd RTV przykręcanych 16A/2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[POZYCJA]
id=3544
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0403-03	5-08	0403-03		1
mpn=1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3563
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=3547
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0204-05	5-08	0204-05		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=3573
pd=PEPW wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996		  		 		1
mpn=1211
na=Montaż anteny - zestaw anten FM/VHF/UHF/SAT oraz wyposażenie instalacji AZART
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3596
pd=		  		 		0
na=Sprawdzenie, pomiary i uruchomienie instalacji AZART
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa, uziom
wa=0
kn=0	0	0
id=2190
nu=7
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=2342
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-05	5-08	0604-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2347
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-03	5-08	0607-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2407
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60,0						

[POZYCJA]
id=2352
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0618-01 	5-08	0618-01 		0
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=25	25		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[POZYCJA]
id=2356
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-01	5-08	0619-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=3032
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2360
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-17	5-08	0401-17		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=4	4		1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=2363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne - skrzynki na złącze kontrolne na elewację
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=2366
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=1613
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-11	5-08	0607-11		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2413
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-06	5-08	0611-06		0
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=1599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[POZYCJA]
id=2188
pd=		  		 		0
na=Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2395
pd=(N.Z.) ELMONT wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1346-01 	18	D13 1346-01 		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2397
pd=ELEKTROMONTA» wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1346-02  	18	D13 1346-02  		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2399
pd=ELEKTROMONTA» wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1348-01  	18	D13 1348-01  		0
na=Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=2187
nu=8
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=2184
pd=		  		 		0
na=Roboty demontażowe
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=62
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Inne
wa=0
kn=0	0	0
id=2994
nu=9
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=2920
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=1,5	1,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=2923
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=1,5	1,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=2925
pd=		  		 		0
na=Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=1,5	1,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=STE

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[SUMA KONTROLNA]
9384E01338F6C8FC147DF6055E9A922B
