[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Studio Architektury Bober
afn=44-310 Radlin, ul. Rymera 51 d
nb=Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w ramach zadania p.n. "Poprawa efektywaności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część V"1310
ab=44-280 Rydułtowy, ul. Ofiat Terroru 49
ni=Miasto Rydułtowy
ai=44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 49
br=Budowlana
dt=sierpień 2022	0
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45453100-8	Roboty renowacyjne
cpv=45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
pcn=II kwartał 2022
kln=13101. Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury    z dnia    18.05.2004 r   w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130  z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389.13101310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 11]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24,42	1659996000	4	
cw=24,42	PLN	24,42
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1591
nu=1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY STOLARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=95
nu=1.1
cpv=45421000-4

[ELEMENT 3]
na=Stolarka okienna i drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=771
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=766
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		0
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=26,71	26,71		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=5,84	1	1,02*2+1,87+1,93						
ko=	I Piętro			
wo=11,53	1	0,50+1,20+0,50+1,26+0,92+1,47+1,19+0,77+1,19+1,24+1,29						
ko=	Poddasze			
wo=9,34	1	1,20+1,47+0,92+1,47+1,07*2+1,07*2						

[POZYCJA]
id=194
pd=KNNR	KNNR	2 0302-07	2	0302-07		0
na=Osadzenie podokienników wewnetrznych z PVC białych, ścianach murowanych.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=26,71	26,71		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=26,71	1	#p1						

[POZYCJA]
id=606
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		0
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	Piwnica			
wo=1	1	<stolarka okienna> 1						
wo=1	1	<stolarka drzwiowa>1						
ko=	Parter			
wo=4	1	<stolarka okienna>4						
wo=2	1	<stolarka drzwiowa> 2						
ko=	I Piętro			
wo=10	1	<stolarka okienna> 10						
ko=	Poddasze			
wo=8	1	<stolarka okienna> 8						

[POZYCJA]
id=97
pd=		  		 		0
na=Utylizacja stolarki okiennej
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=26	26		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	#p3						

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-01	7	0701-01		0
mpn=_1211
na=Okna z PVC  o pow. do 0,6 m2.  O3.1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-01	7	0701-01		0
mpn=_1211
na=Okna z PVC  o pow. do 0,6 m2.  O5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-01	7	0701-01		0
mpn=_1211
na=Okna z PVC  o pow. do 0,6 m2.  O7
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-03	7	0701-03		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2. O11
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-03	7	0701-03		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2. O13
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16404
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-03	7	0701-03		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2. O15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=5457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-04	7	0701-04		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2. O4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=16414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-04	7	0701-04		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2. O6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-04	7	0701-04		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2. O8
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-04	7	0701-04		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2. O9
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16444
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-04	7	0701-04		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2. O12
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-04	7	0701-04		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2. O14
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-05	7	0701-05		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2. O1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-05	7	0701-05		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2. O2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-05	7	0701-05		0
mpn=1211
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2. O10
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-05	7	0701-05		0
mpn=1211
na=Wyłaz dachowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16503
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0305-01	13-12	0305-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ścianki działowe z luksferów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=2,958	2,958		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=2,958	1	(1,02*1,45)*2						

[POZYCJA]
id=11423
pd=		  		 		0
na=Barierka ochronna - dostawa i montaż
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.13

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-05	4-01	0709-05		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	#p4						

[POZYCJA]
id=11094
pd=	KNR	0-33 0123-04 analogia	0-33	0123-04 analogia		0
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż taśmy uszczelniającej - do ościeżnic od wewnątrz do tzw cieplego montażu - taśma paroprzepuszalna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=98,41	98,41		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=19,44	1	<stolarka okienna> (1,02+1,45*2)*2+(1,87+2*1,95)+(1,93+2*1,95)						
wo=10,38	1	<stolarka drzwiowa> (0,9+2,0*2)+(1,48+2*2,0)						
ko=	I Piętro			
wo=40,25	1	<stolarka okienna> (0,50+2*0,96)+(1,20+1,64*2)+(0,50+0,96*2)+(1,26+1,56*2)+(0,92+2,21*2)+(1,47+1,56*2)+(1,19+1,47*2)*2+(1,24+1,47*2)*2						
ko=	Poddasze			
wo=28,34	1	(1,20+0,96*2)+(1,47+1,22*2)+(0,92+1,22*2)+(1,47+1,22*2)+(1,07+1,22*2)+(1,07+1,22*2)*3						

[POZYCJA]
id=11100
pd=	KNR	0-33 0123-04 analogia	0-33	0123-04 analogia		0
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż taśmy uszczelniającej - do ościeżnic od zewnątrz do tzw cieplego montażu - taśma paroszczelna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=98,41	98,41		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=98,41	1	#p24						

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		0
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=196,82	196,82		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=196,82	1	#p24*2						

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		0
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=19,682	19,682		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.10

[PRZEDMIAR]
wo=19,682	1	#p24*0,20						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi D1, D2
wa=0
kn=0	0	0
id=19891
nu=1.1.2
cpv=45421000-4

[POZYCJA]
id=19892
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=6,367	6,367		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=3,108	1	<D1> 1,48*2,10						
wo=3,259	1	<D2> 1,12*2,91						

[POZYCJA]
id=19894
pd=		  		 		0
na=Utylizacja stolarki  drzwiowej
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19895
pd=	KNR	0-33 0123-04 analogia	0-33	0123-04 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż taśmy uszczelniającej - do ościeżnic od zewnątrz do tzw cieplego montażu - taśma paroszczelna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	1,48*2+2,10+1,12+2,91*2						

[POZYCJA]
id=19901
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-04	2	1104-04		1
mpn=_1211
na=Montaż stolarki drzwiowej - D1
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19961
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-04	2	1104-04		1
mpn=_1211
na=Montaż stolarki drzwiowej - D2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19905
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-05	4-01	0709-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19914
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p30						

[POZYCJA]
id=19922
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=2,4	2,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.10

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	#p34*0,20						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka drzwiowa wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=19926
nu=1.1.3
cpv=45421000-4

[POZYCJA]
id=19927
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=6,151	6,151		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=6,151	1	2*1,01*2,09+1,01*1,91						

[POZYCJA]
id=19929
pd=		  		 		0
na=Utylizacja stolarki  drzwiowej
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=6,151	6,151		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=6,151	1	#p36						

[POZYCJA]
id=19930
pd=	KNR	0-33 0123-04 analogia	0-33	0123-04 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż taśmy uszczelniającej - do ościeżnic od zewnątrz do tzw cieplego montażu - taśma paroszczelna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=15,21	15,21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	2*(2,09*2+1,01)+(1,91*2+1,01)						

[POZYCJA]
id=19936
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-04	2	1104-04		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi D3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19965
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-04	2	1104-04		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi D4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19940
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-05	4-01	0709-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=19949
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=15,21	15,21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	#p38						

[POZYCJA]
id=19957
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=3,042	3,042		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.10

[PRZEDMIAR]
wo=3,042	1	#p42*0,20						

[ELEMENT 2]
na=TERMOMODERNIZACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=487
nu=1.2
cpv=45321000-3

[ELEMENT 3]
na=Rusztowania
wa=0
kn=0	0	0
id=488
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=489
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1501-01	2	1501-01		0
mpn=1211
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=245,63	245,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 00.00

[PRZEDMIAR]
wo=122,815	1	<elewacja frontowa>(11,10+1,0)*10,15						
wo=122,815	1	<elewacja tył>(11,10+1,0)*10,15						

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1505-01	2	1505-01		0
mpn=1211
na=Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=245,63	245,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 00.00

[PRZEDMIAR]
wo=245,63	1	#p44						

[ELEMENT 3]
na=Remont posadzki w piwnicy
wa=0
kn=0	0	0
id=564
nu=1.2.2
cpv=45320000-6

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-03	4-01	0102-03		0
mpn=_1211
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=3,709	3,709		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=3,709	1	3,17*3,90*0,30						

[POZYCJA]
id=672
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-01	4-01	0107-01		0
mpn=1211
na=Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=2,121	2,121		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=2,121	1	(3,17+3,90)*0,30						

[POZYCJA]
id=567
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=0,636	0,636		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,636	1	#p47*30%						

[POZYCJA]
id=1757
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-04	4-01	0349-04		0
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=0,716	0,716		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,374	1	(2,11+2,87)*0,30*0,25						
wo=0,342	1	(1,10+0,40*2)*0,20*0,9						

[POZYCJA]
id=1785
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km, wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=0,716	0,716		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,716	1	#p49						

[POZYCJA]
id=1789
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=0,716	0,716		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,716	1	#p50						

[POZYCJA]
id=568
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0619-03	4-01	0619-03		0
na=Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=0,636	0,636		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,636	1	#p48						

[POZYCJA]
id=569
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0727-03	4-01	0727-03		0
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
uw=  
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=0,636	0,636		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=0,636	1	#p52						

[POZYCJA]
id=570
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0301-01	AT-27	0301-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające  i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=0,636	0,636		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=0,636	1	#p53						

[POZYCJA]
id=574
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		0
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=3,696	3,696		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=3,696	1	#p46-#p56						

[POZYCJA]
id=575
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-07	4-01	0108-07		0
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=0,013	0,013		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,013	1	#p48*0,02						

[POZYCJA]
id=576
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=0,013	0,013		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,013	1	#p56						

[ELEMENT 3]
na=Docieplenie ścian piwnicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=16513
nu=1.2.3
cpv=45320000-6

[POZYCJA]
id=16514
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-03	4-01	0102-03		0
mpn=_1211
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=53,724	53,724		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=26,862	1	<elewacja frontowa>11,10*1,10*2,20						
wo=26,862	1	<elewacja tył> 11,10*1,10*2,20						

[POZYCJA]
id=16516
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-01	4-01	0107-01		0
mpn=1211
na=Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=48,84	48,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=24,42	1	<elewacja frontowa>11,10*2,20						
wo=24,42	1	<elewacja tył> 11,10*2,20						

[POZYCJA]
id=16521
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=14,652	14,652		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14,652	1	#p59*30%						

[POZYCJA]
id=16523
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-04	4-01	0349-04		0
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=0,342	0,342		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,342	1	(1,10+0,40*2)*0,20*0,9						

[POZYCJA]
id=16525
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-17	4-01	0108-17		0
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km, wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=0,342	0,342		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,342	1	#p61						

[POZYCJA]
id=16529
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-20	4-01	0108-20		0
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=0,342	0,342		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,342	1	#p62						

[POZYCJA]
id=16531
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0619-03	4-01	0619-03		0
na=Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=48,84	48,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=48,84	1	#p59						

[POZYCJA]
id=16533
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0727-03	4-01	0727-03		0
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
uw=  
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=2,442	2,442		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2,442	1	#p64*5%						

[POZYCJA]
id=16543
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0301-01	AT-27	0301-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające  i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=2,442	2,442		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2,442	1	#p65						

[POZYCJA]
id=16547
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0501-02	AT-27	0501-02		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=22,2	22,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=22,2	1	11,10*2						

[POZYCJA]
id=16552
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-01	AT-27	0303-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających  nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=48,84	48,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=48,84	1	(11,10*2,20)*2						

[POZYCJA]
id=16557
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0642-01	0-29	0642-01		0
mpn=1211
na=Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi mocowanymi punktowo w technologii
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=24,42	24,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=24,42	1	11,10*2,20						

[POZYCJA]
id=16563
pd=SEKBIUL_3/12	KNNR-W	3 0207-02	3	0207-02		0
na=Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii wytłaczanej  z gruntowaniem emulsją izolacyjną powierzchni podłoża
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=48,84	48,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=48,84	1	#p69*2						

[POZYCJA]
id=16564
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		0
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=50,501	50,501		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=50,501	1	#p58-#p72						

[POZYCJA]
id=16566
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-07	4-01	0108-07		0
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=3,223	3,223		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3,223	1	#p69*0,12+#p60*0,02+0,000*0,25						

[POZYCJA]
id=16570
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		0
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=3,223	3,223		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3,223	1	#p72						

[ELEMENT 3]
na=Podłoga w Piwnicy
wa=0
kn=0	0	0
id=2469
nu=1.2.4
cpv=45453100-8

[ELEMENT 4]
na=Podłoga w piwnicy PG 1.1.
wa=0
kn=0	0	0
id=7741
nu=1.2.4.1

[POZYCJA]
id=7747
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=1,236	1,236		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.04

[PRZEDMIAR]
wo=1,236	1	3,17*3,90*0,10						

[POZYCJA]
id=7753
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0420-01	AT-40	0420-01		0
mpn=1211
na=Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - ułożenie folii ochronnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=12,363	12,363		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.04

[PRZEDMIAR]
wo=12,363	1	3,17*3,90						

[POZYCJA]
id=19283
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=12,363	12,363		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.04

[PRZEDMIAR]
wo=12,363	1	#p75						

[POZYCJA]
id=16574
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0420-01	AT-40	0420-01		0
mpn=1211
na=Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - ułożenie folii ochronnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=12,363	12,363		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.04

[PRZEDMIAR]
wo=12,363	1	12,363						

[POZYCJA]
id=7757
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		0
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=12,363	12,363		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.04

[PRZEDMIAR]
wo=12,363	1	#p75						

[POZYCJA]
id=7767
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03	2-02	1102-03		0
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=12,363	12,363		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.04

[PRZEDMIAR]
wo=12,363	1	#p78						

[POZYCJA]
id=7774
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		0
mpn=1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=12,363	12,363		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.04

[PRZEDMIAR]
wo=12,363	1	#p79						

[POZYCJA]
id=19979
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-02	0-12	1118-02		1
mpn=1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=12,363	12,363		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.08

[PRZEDMIAR]
wo=12,363	1	#p80						

[POZYCJA]
id=19987
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=14,14	14,14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.08

[PRZEDMIAR]
wo=14,14	1	3,17*2+3,90*2						

[ELEMENT 3]
na=Docieplenie elewacji - tył budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=492
nu=1.2.5
cpv=45321000-3

[POZYCJA]
id=668
pd=		  		 		0
na=Demontaż i montaż elementów obcych na elewacji
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=83
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=493
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		0
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników  stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=12,95	12,95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=2,04	1	1,02*2						
ko=	Piętro			
wo=5,85	1	0,50+1,20+0,50+1,26+0,92+1,47						
ko=	Poddasze			
wo=5,06	1	1,20+1,47+0,92+1,47						

[POZYCJA]
id=498
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=4,85	4,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4,85	1	#p88*5%						

[POZYCJA]
id=499
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=0,141	0,141		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,141	1	#p85*0,029						

[POZYCJA]
id=500
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=0,141	0,141		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,141	1	#p86						

[POZYCJA]
id=502
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-01	K-04	0101-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=97,003	97,003		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=114,492	1	11,28*10,15						
ko=	Stolarka okienna			
wo=-2,958	1	-(1,45*1,02)*2						
wo=-8,864	1	-(0,46*0,96+1,16*1,64+0,46*0,96+1,22*1,56+0,88*2,21+1,43*1,56)						
wo=-5,667	1	-(1,15*0,96+1,43*1,22+0,88*1,22+1,43*1,22)						

[POZYCJA]
id=503
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-02	K-04	0101-02		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=4,85	4,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=4,85	1	#p88*5%						

[POZYCJA]
id=504
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-06	K-04	0101-06		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=97,003	97,003		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=97,003	1	#p88						

[POZYCJA]
id=505
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0102-01	K-04	0102-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Przyklejenie płyt grub.2 cm na ścianach, wyrównanie powierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=9,7	9,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=9,7	1	#p88*10%						

[POZYCJA]
id=17786
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0104-04	K-04	0104-04		0
mpn=1211
na=Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=11,28	11,28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=11,28	1	11,28						

[POZYCJA]
id=676
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0102-05	K-04	0102-05		0
mpn=121,0:0,0911
na=Przyklejenie płyt gr.2 cm na ościeżach o szerokości do 15 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=7,31	7,31		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=1,254	1	[(1,02+1,45*2)*2]*0,16						
ko=	Piętro			
wo=3,774	1	[(0,50+0,96*2)+(1,20+1,64*2)+(0,50+0,96*2)+(1,26+1,56*2)+(0,88+2,21*2)+(1,47+1,56*2)]*0,16						
ko=	Poddasze			
wo=2,282	1	[(1,20+0,96*2)+(1,47+1,22*2)+(0,92+1,22*2)+(1,43+1,22*2)]*0,16						
ko=				

[POZYCJA]
id=7217
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2014	KNR	9-27 0202-01	9-27	0202-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Przyklejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na ścianach gr.16 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=116,03	116,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=116,03	1	116,03						

[POZYCJA]
id=510
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-02	K-04	0103-02		0
mpn=1211
na=Mocowanie płyt  za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=116,03	116,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=116,03	1	#p94						

[POZYCJA]
id=511
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-07	K-04	0103-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=116,03	116,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=116,03	1	#p95						

[POZYCJA]
id=512
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-09	K-04	0103-09		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=7,31	7,31		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=7,31	1	#p93						

[POZYCJA]
id=513
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-10	K-04	0103-10		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=22,56	22,56		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=22,56	1	11,28*2,0						

[POZYCJA]
id=514
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0104-01	K-04	0104-01		0
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=45,69	45,69		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=7,84	1	[(1,02+1,45*2)*2]						
ko=	Piętro			
wo=23,59	1	[(0,50+0,96*2)+(1,20+1,64*2)+(0,50+0,96*2)+(1,26+1,56*2)+(0,88+2,21*2)+(1,47+1,56*2)]						
ko=	Poddasze			
wo=14,26	1	[(1,20+0,96*2)+(1,47+1,22*2)+(0,92+1,22*2)+(1,43+1,22*2)]						

[POZYCJA]
id=15225
pd=ATHENASOFT wyd.I 2019	KNR	AT-48 0109-01	AT-48	0109-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=116,03	116,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=116,03	1	#p96						
ko=				

[POZYCJA]
id=15232
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0403-02	AT-38	0403-02		0
mpn=121,0:,0911
na=Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na ościeżach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=7,31	7,31		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=7,31	1	#p97						

[POZYCJA]
id=592
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0202-09	K-04	0202-09		0
mpn=121,0:0,0911
na=Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=123,34	123,34		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=123,34	1	#p100+#p101						

[POZYCJA]
id=593
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0202-05	K-04	0202-05		0
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikonowo-silikatową  bez gruntowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=123,34	123,34		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=123,34	1	#p102						

[POZYCJA]
id=520
pd=		  		 		0
na=Dostarczenie podokienników stalowych,  powlekanych zewn.szer.do 40 cm kolor
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=12,95	12,95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=12,95	1	#p84						

[ELEMENT 3]
na=Elewacja frontowa docieplenie ścian od wewnątrz
wa=0
kn=0	0	0
id=16578
nu=1.2.6
cpv=45321000-3

[ELEMENT 4]
na=Docieplenie ścian od wewnątrz
wa=0
kn=0	0	0
id=16768
nu=1.2.6.1

[POZYCJA]
id=16582
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		0
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników  stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=12,99	12,99		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=3,8	1	1,87+1,93						
ko=	Pietro			
wo=4,91	1	1,19*2+1,24+1,29						
ko=	Poddasze			
wo=4,28	1	1,07*4						

[POZYCJA]
id=16593
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=3,11	3,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3,11	1	#p112*5%						

[POZYCJA]
id=16595
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=0,093	0,093		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,093	1	#p106*0,03						

[POZYCJA]
id=16599
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=0,093	0,093		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,093	1	#p107						

[POZYCJA]
id=16601
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-01	K-04	0101-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=62,209	62,209		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=62,209	1	#p112						

[POZYCJA]
id=16603
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-02	K-04	0101-02		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=3,11	3,11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=3,11	1	#p109*5%						

[POZYCJA]
id=16610
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-06	K-04	0101-06		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=62,209	62,209		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=62,209	1	#p109						

[POZYCJA]
id=16647
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2002	KNR	BC-01 0108-01	BC-01	0108-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Ścianki działowe z bloczków
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=62,209	62,209		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.05

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=7,19	1	<pom0.01> 2,88*3,33-(1,20*2,0)						
wo=15,44	1	<pom. 0.10> 6,85*3,33-(1,89*1,95)*2						
ko=	I Piętro			
wo=10,9	1	<pom. 1.10>5,06*2,77-(1,06*1,47*2)						
wo=5,45	1	<pom. 1.12> 2,53*2,77-(1,06*1,47)						
wo=4,979	1	<pom. 1.14> 2,36*2,77-(1,06*1,47)						
ko=	II Piętro			
wo=9,193	1	<pom. 2.13> 5,06*2,27-(0,94*1,22*2)						
wo=4,801	1	<pom. 2,12> 2,62*2,27-(0,94*1,22)						
wo=4,256	1	<pom. 2.11> 2,38*2,27-(0,94*1,22)						

[POZYCJA]
id=16659
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-07	K-04	0103-07		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=62,209	62,209		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=62,209	1	#p112						

[POZYCJA]
id=16666
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-09	K-04	0103-09		0
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=7,506	7,506		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=0,936	1	(1,20+2,0*2)*0,18						
wo=1,042	1	(1,89+1,95*2)*0,18						
ko=	I Piętro			
wo=1,487	1	[(1,19+1,47*2)*2]*0,18						
wo=0,752	1	(1,24+1,47*2)*0,18						
wo=0,761	1	(1,29+1,47*2)*0,18						
ko=	II Piętro			
wo=1,264	1	[(1,07+1,22*2)*2]*0,18						
wo=0,632	1	(1,07+1,22*2)*0,18						
wo=0,632	1	(1,07+1,22*2)*0,18						

[POZYCJA]
id=16680
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0104-01	K-04	0104-01		0
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=41,7	41,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=5,2	1	(1,20+2,0*2)						
wo=5,79	1	(1,89+1,95*2)						
ko=	I Piętro			
wo=8,26	1	(1,19+1,47*2)*2						
wo=4,18	1	(1,24+1,47*2)						
wo=4,23	1	(1,29+1,47*2)						
ko=	II Piętro			
wo=7,02	1	[(1,07+1,22*2)]*2						
wo=3,51	1	(1,07+1,22*2)						
wo=3,51	1	(1,07+1,22*2)						

[POZYCJA]
id=16700
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0202-09	K-04	0202-09		0
mpn=121,0:0,0911
na=Jednokrotne gruntowanie podłoży
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=69,715	69,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=69,715	1	#p112+#p114						

[POZYCJA]
id=20004
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2013-02	202	2013-02		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=69,715	69,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=69,715	1	#p116						

[POZYCJA]
id=20013
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0202-09	K-04	0202-09		0
mpn=121,0:0,0911
na=Jednokrotne gruntowanie podłoży
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=69,715	69,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=69,715	1	#p112+#p114						

[POZYCJA]
id=16703
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0202-05	K-04	0202-05		0
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni tynków farbą silikonowo-silikatową  bez gruntowania
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=69,715	69,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=69,715	1	#p116						

[POZYCJA]
id=18650
pd=		  		 		0
na=Dostarczenie podokienników PCV
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=12,99	12,99		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.03

[PRZEDMIAR]
wo=12,99	1	#p105						

[ELEMENT 4]
na=Malowanie pomieszczeń
wa=0
kn=0	0	0
id=18649
nu=1.2.6.2
nsn=ST 01.10

[POZYCJA]
id=18668
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=421,643	421,643		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter ściany			
wo=67,602	1	<pom. 0,10> (5,93+8,58*2)*3,33-(1,89*1,95+0,9*2,00+1,95*1,95)						
wo=30,567	1	<pom. 0.1> (2,88+3,51*2)*3,33-(1,20*2,0)						
ko=	Parter sufit			
wo=72,1	1	12,03+60,07						
ko=	Piętro ściany			
wo=48,018	1	<pom. 1.10> (4,17*2+5,06*2)*2,77-(1,06*1,47*2)						
wo=15,477	1	<pom. 1.12> (2,53+1,81*2)*2,77-(1,06*1,47)						
wo=19,826	1	<pom. 1.14> (2,36+2,68*2)*2,77-(1,06*1,47)						
ko=	Piętro - sufit			
wo=30,97	1	20,15+4,55+6,27						
ko=	Poddasze ściany			
wo=30,894	1	<pom.2.13> (5,06+4,78*2)*2,27-(0,94*1,22)*2						
wo=26,502	1	<pom.2.12> (2,62+4,78*2)*2,27-(0,94*1,22)						
wo=31,927	1	<pom. 2.22> (2,38+4,78*2)*2,77-(0,94*1,22)						
ko=	Poddasze sufit			
wo=47,76	1	24,12+12,51+11,13						

[POZYCJA]
id=18681
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=151,46	151,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	Parter			
wo=72,73	1	12,03+60,7						
ko=	Piętro			
wo=30,97	1	20,15+4,55+6,27						
ko=	Poddasze			
wo=47,76	1	24,12+12,51+11,13						

[POZYCJA]
id=18688
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=270,183	270,183		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.10

[PRZEDMIAR]
wo=270,183	1	#p121-#p122						

[POZYCJA]
id=18673
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1201-01	4-01	1201-01		1
mpn=1211
na=Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=270,183	270,183		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.10

[PRZEDMIAR]
wo=270,183	1	#p123						

[POZYCJA]
id=18661
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1201-02	4-01	1201-02		1
mpn=1211
na=Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=151,46	151,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.10

[PRZEDMIAR]
wo=151,46	1	#p122						

[ELEMENT 4]
na=Prace remontowe na elewacji frontowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=16769
nu=1.2.6.3

[POZYCJA]
id=16770
pd=		  		 		0
na=Demontaż i montaż elementów obcych na elewacji
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=126
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16773
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		0
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników  stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=12,91	12,91		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12,91	1	1,84+1,93+1,19*2+1,24*2+1,07*4						

[POZYCJA]
id=20016
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0621-05	4-01	0621-05		0
na=Czyszczenie elewacji miejsc szczególnie zabrudzonych - przyjęto 10% powierzchni ściany
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=7,937	7,937		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=7,937	1	(11,10*7,15)*10%						

[POZYCJA]
id=20037
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0621-05	4-01	0621-05		0
na=Czyszczenie elewacji za pomocą szczotek nawarstwień farby elewacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=79,365	79,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=79,365	1	(11,10*7,15)						

[POZYCJA]
id=20041
pd=		 KNR BC-02-0124-03		KNR BC-02-0124-03		0
na=Gruntowanie tynków preparatem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=79,365	79,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=79,365	1	11,10*7,15						

[POZYCJA]
id=20024
pd=		 KNR BC-02-0124-01		KNR BC-02-0124-01		0
na=Szpachlowanie ścian zaprawą grub. warstwy 3 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=79,365	79,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=79,365	1	#p129						

[POZYCJA]
id=20028
pd=		 KNR BC-02-0124-03		KNR BC-02-0124-03		0
na=Gruntowanie tynków preparatem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=79,365	79,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=79,365	1	#p130						

[POZYCJA]
id=20045
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0124-05	BC-02	0124-05		1
mpn=122,0:1,0911
na=Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie elewacji preparatem wyrównującym i ograniczającym chłonność podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=79,365	79,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=79,365	1	#p131						

[POZYCJA]
id=20050
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0124-05	BC-02	0124-05		1
mpn=122,0:1,0911
na=Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie elewacji farbą elewacyjną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=79,365	79,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.12

[PRZEDMIAR]
wo=79,365	1	#p131						

[ELEMENT 3]
na=Docieplenie ścian w przejeździe ST 3.1
wa=0
kn=0	0	0
id=7238
nu=1.2.7
cpv=45321000-3

[POZYCJA]
id=7254
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		0
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 5% tynku do odbicia.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=0,602	0,602		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,602	1	12,03*5%						

[POZYCJA]
id=7256
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=0,017	0,017		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,017	1	#p135*0,029						

[POZYCJA]
id=7260
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=0,017	0,017		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,017	1	#p136						

[POZYCJA]
id=7262
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-01	K-04	0101-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=12,03	12,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12,03	1	12,03						

[POZYCJA]
id=18615
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-04	9-12	0301-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=12,03	12,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=12,03	1	12,03						

[POZYCJA]
id=18621
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Paroizolacja
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=12,03	12,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=12,03	1	12,03						

[POZYCJA]
id=18632
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2012-02	0-14	2012-02		1
mpn=1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=12,03	12,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=12,03	1	12,03						

[ELEMENT 3]
na=Docieplenie stropu wełną natryskową D 3.2
wa=0
kn=0	0	0
id=18585
nu=1.2.8
cpv=45321000-3

[POZYCJA]
id=18586
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-07	4-01	0701-07		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=1,125	1,125		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,125	1	22,50*5%						

[POZYCJA]
id=18588
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=0,033	0,033		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,033	1	#p142*0,029						

[POZYCJA]
id=18592
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=0,033	0,033		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0,033	1	#p143						

[POZYCJA]
id=18594
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0101-01	K-04	0101-01		0
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=22,5	22,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=22,5	1	22,50						

[POZYCJA]
id=18610
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-08	9-12	0301-08		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z wełny natryskowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=22,5	22,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.09

[PRZEDMIAR]
wo=22,5	1	22,50						

[ELEMENT 3]
na=Docieplenie dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=678
nu=1.2.9
cpv=45321000-3

[ELEMENT 4]
na=Docieplenie dachu 
wa=0
kn=0	0	0
id=7857
nu=1.2.9.1
cpv=45321000-3

[POZYCJA]
id=17799
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=43,04	43,04		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=43,04	1	10,40+11,10+0,62*2+0,40*2+6,0+5,10+4,60+3,80						

[POZYCJA]
id=17810
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=32,2	32,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32,2	1	6,71*2+5,20*3+3,18						

[POZYCJA]
id=20055
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nadbudowa attyki z betonu komórkowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=1,8	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	(14,40*0,25*0,25)*2						

[POZYCJA]
id=17801
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-01	2-02	0609-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=176,64	176,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.07

[PRZEDMIAR]
wo=176,64	1	11,10*14,40+3,0*5,60						

[POZYCJA]
id=7888
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		0
mpn=1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=176,64	176,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=176,64	1	#p150						

[POZYCJA]
id=9970
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-01	2-02	0515-01		0
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=17,28	17,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=17,28	1	(14,40*0,60)*2						

[POZYCJA]
id=17812
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0515-01	2-02	0515-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=10,545	10,545		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=10,545	1	(11,10*2+11,28+4,0+4,70)*0,25						

[POZYCJA]
id=17819
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-04	2-02	0509-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z  blachy cynkowo-tytanowej
uw=  
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=34,08	34,08		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=34,08	1	11,28+4,0+7,70+11,10						

[POZYCJA]
id=17827
pd=KOPRIN wyd.III 2012	KNR	K-05 0501-07	K-05	0501-07		1
mpn=1211
na=Montaż rynien dachowych - denko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[POZYCJA]
id=17833
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0302-03	K-05	0302-03		1
mpn=1211
na=Montaż rur spustowych - kolanko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=17839
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0301-06	K-05	0301-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż rynien dachowych - lej spustowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=17845
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0511-02	2-02	0511-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cmz blachy z blachy cynkowo-tytanowej
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=30,74	30,74		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=30,74	1	7,15*2+5,48*3						

[POZYCJA]
id=17852
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z rusztem z PVC  o śr. 100 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=17857
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0103-03	4-01	0103-03		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=1,418	1,418		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,418	1	7*1,0*0,45*0,45						

[POZYCJA]
id=17859
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0215-06	2-15	0215-06		1
mpn=1211
na=Podrynniki żeliwne uszczelniane sznurem i folią aluminiową o śr. 150 mm x 1500 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.11

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=17866
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-03	4-01	0105-03		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=1,418	1,418		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1,418	1	#p160						

[ELEMENT 4]
na=Roboty rozbiórkowe związane z likwidacją pieców wraz z robotami towarzyszącymi
wa=0
kn=0	0	0
id=11394
nu=1.2.9.2

[POZYCJA]
id=11395
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1011-02	4-01	1011-02		0
mpn=1211
na=Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11406
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		0
mpn=1211
na=Usunięcie z budynku gruzu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=1	1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p163						

[POZYCJA]
id=11408
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=1	1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p164						

[POZYCJA]
id=11411
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=1	1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p165						

[POZYCJA]
id=11414
pd=		 kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Koszt utylizacji gruzu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=1	1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p166						

[ELEMENT 4]
na=OPASKA BUDYNKU
wa=0
kn=0	0	0
id=17918
nu=1.2.9.3
cpv=45233253-7

[POZYCJA]
id=17919
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-02	2-31	0815-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=12,21	12,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=12,21	1	11,10*1,10						

[POZYCJA]
id=17921
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-01	2-31	0814-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=11,1	11,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=11,1	1	11,10						

[POZYCJA]
id=17923
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:50967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wraz z kosztami wysypiska
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=0,855	0,855		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=0,855	1	#p168*0,07						

[POZYCJA]
id=17927
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=12,21	12,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=12,21	1	#p175						

[POZYCJA]
id=17934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-04	6	0113-04		1
mpn=_1211
na=Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=12,21	12,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=12,21	1	#p171						

[POZYCJA]
id=17942
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-04	6	0404-04		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=23,9	23,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=23,9	1	#p169+12,80						

[POZYCJA]
id=17949
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=1,434	1,434		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=1,434	1	#p173*0,06						

[POZYCJA]
id=17956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-02	6	0502-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=12,21	12,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.14

[PRZEDMIAR]
wo=12,21	1	#p168						

[ELEMENT 4]
na=Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=20068
nu=1.2.9.4

[POZYCJA]
id=20069
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
mpn=1211
na=Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=16	16		1
jm=szt.przec.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.13

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=20074
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1207-01	2-02	1207-01		1
mpn=1211
na=Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=9,5	9,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.13

[PRZEDMIAR]
wo=9,5	1	9,5						

[POZYCJA]
id=20083
pd=		  		 		0
na=Wycieraczka
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 01.13

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
8F79201E7CEE68716EE02972C10A3132
