Załącznik nr 2B do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU DLA CZĘSCI II ZAMÓWIENIA**

**HIGROMETR WŁOSOWY H - 881t**

Służy do mierzenia wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Obudowa higrometru wykonana z tworzywa, mechanizmu pomiarowego, termometru co zapewnia niezawodne działanie przyrządu.

zakres pomiarowy od 20% do 100%

max.błąd wskazań ± 3%

działka elementarna 5%

zakres pomiaru temperatury od – 30°C do + 50°C

działka elementarna 2°C

wymiary gabarytowe 72mm(D)x 27mm(S)x 215mm(W)

masa 0,14 kg

pozycja pracy wisząca