*Załącznik nr 3 do SWZ*

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

**Meble socjalno-biurowe o konstrukcji płycinowej**

Nazwa producenta: …………………………

Nazwa i typ: …………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane parametry****Opis minimalnych wymagań** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań ( tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości)** |
| **Meble socjalne – opis wykonania:** |  |
| Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. |  |
| Meble socjalne wykonane na wymiar. Długości oraz podział szafek zgodnie z formularzem asortymentowo cenowym |  |
| Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min. 0,5mm |  |
| Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm |  |
| Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm, pozostałe zabezpieczone PCV gr. min 0,5mm |  |
| Stopki przekrój okrągły lub kwadratowy, metalowe z możliwością regulacji, wysokość min. 10cm |  |
| Blat typu postforming gr. 38mm boczne krawędzie zabezpieczone PCV 2mm |  |
| Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenia na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia, nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |  |
| Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem zabezpieczone silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem zabezpieczone silikonem wodoodpornym |  |
| Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe typu kołki/śruby dostosowane do istniejących ścian budynku |  |
| Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez konieczności użycia narzędzi |  |
| Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem |  |
| Meble wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |  |
| Meble nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem, typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń, itp. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiar należy dopasować do w/w |  |
| Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury w wyposażanym obiekcie w po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 20% |  |
| Kolorystyka płyt meblowych, blatów i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 7 dnia od dnia podpisania umowy |  |
| **Meble biurowe – opis wykonania:** |  |
| Rodzaj oraz wymiary mebli określone przez formularz asortymentowo-cenowy |  |
| Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Struktura powierzchni oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |  |
| Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 100 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie w celu zniwelowania nierówności podłoża. Wysokości mebli podawane z uwzględnieniem wysokości nóżek |  |
| Wszystkie wąskie krawędzie wieńców, frontów oraz widoczne krawędzie boków i półek zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm |  |
| Ściana tylna wykonana z płyty o grubości 18 mm pokrytej melaminą w kolorze korpusu szafy |  |
| Szuflady na prowadnicach wyposażonych w funkcję cichego domyku oraz samodomykania, blokada skrajnego wysuwu szuflady. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad określa formularz asortymentowo – cenowy |  |
| Zawiasy do drzwi o dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją w trzech płaszczyznach. Zawiasy z funkcją samodomykania oraz spowalniaczem. Zawiasy wykonane w technice umożliwiającej montaż oraz demontaż frontu bez użycia narzędzi. Kąt otwarcia min. 85 stopni w zależności od przewidzianej funkcji oraz umiejscowienia mebla |  |
| Półki w szafach ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 50 mm na wspornikach metalowych ograniczających przypadkowe wysunięcie się półki. Półki płycinowe wykonane z płyty laminowanej obustronnie o grubości 18 mm |  |
| Biurka o wymiarach określonych przez specyfikację asortymentowo-cenową |  |
| Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm, wąskie krawędzie blatu zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem o grubości min. 2 mm dobranym pod kolor blatu. Nogi biurka płytowe wykonane z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie nóg zabezpieczone obrzeżem o grubości min. 1 mm. Nogi z możliwością poziomowania w zakresie 0-15 mm. Od frontu biurka blenda płytowa poprawiająca sztywność i stabilność mebla |  |
| Biurko wyposażone w stały kontener z 4-ma szufladami oraz szafkę pod komputer. Biurko powinno mieć możliwość zamiennego montażu kontenera i szafki |  |
| Zarówno szafy i szafki oraz biurka powinny pochodzić z systemu meblowego, który posiada Atest Higieniczny |  |
| Meble wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji  |  |
| Meble nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem, typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń, itp. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiar należy dopasować do w/w |  |
| Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury w wyposażanym obiekcie w po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 20% |  |
| Kolorystyka płyt meblowych, blatów i okucia zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów, lecz nie później niż do 7 dnia od dnia podpisania umowy |  |

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.**

 .........................................................................

*(Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym*

*podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)*

*)*