Załącznik do specyfikacji technicznych – do zad. Nr 1 i zad. Nr 2

1. **Ilość wyprodukowanych GJ w kotłowni dla zadania I**

Listopad 2019 – 128,69 GJ;

Grudzień 2019 – 196,69 GJ;

Styczeń 2020 -  238,43 GJ;

Luty 2020 – 206,73 GJ;

Marzec 2020 – 183,47 GJ.

W budynku KTO ROSOMAK od listopada 2019r. do czerwca 2020r. utrzymywana jest temperatura dyżurna z uwagi na nieużytkowanie obiektu. Prognozowane zużycie zgodnie
z dokumentacja techniczną przy pełnym użytkowaniu obiektu za rok 2 500 GJ.

1. **Ilość wyprodukowanych GJ w poszczególnych kotłowniach z ostatnich 3 lat dla zadania II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kotłownia Bud 1c c.o.** | **2017** | **2018** | **2019** |  | **Kotłownia Bud 1c c.w.u** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **m-c** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |  | **m-c** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |
| 1 | 516,77 | 474,00 | 534,00 |  | 1 | 24,00 | 21,00 | 24,00 |
| 2 | 439,88 | 513,00 | 422,00 |  | 2 | 22,00 | 17,00 | 23,00 |
| 3 | 397,00 | 518,00 | 522,00 |  | 3 | 25,00 | 20,00 | 31,00 |
| 4 | 380,00 | 320,00 | 370,00 |  | 4 | 22,00 | 23,00 | 24,00 |
| 5 | 144,00 | 94,00 | 249,00 |  | 5 | 22,00 | 18,00 | 28,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 | 20,00 | 16,00 | 24,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 | 23,00 | 15,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 | 22,00 | 11,00 | 21,00 |
| 9 | 63,00 | 0,00 | 38,00 |  | 9 | 27,00 | 20,00 | 25,00 |
| 10 | 256,00 | 393,00 | 237,00 |  | 10 | 27,00 | 27,00 | 28,00 |
| 11 | 564,00 | 559,00 | 589,37 |  | 11 | 27,00 | 30,00 | 40,02 |
| 12 | 234,00 | 317,00 | 284,63 |  | 12 | 0,00 | 13,00 | 18,83 |
| Razem: | **2 994,65** | **3 188,00** | **3 246,00** |  | Razem: | **261,00** | **231,00** | **286,85** |
| **\*Kotłownia Bud 40** | **2017** | **2018** | **2019** |  | **Kotłownia Bud 65** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **m-c** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |  | **m-c** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |
| 1 | 235,00 | 246,00 | 168,11 |  | 1 | 63,00 | 61,00 | 66,00 |
| 2 | 201,00 | 310,00 | 182,97 |  | 2 | 63,00 | 73,00 | 61,00 |
| 3 | 293,00 | 351,00 | 167,94 |  | 3 | 69,00 | 88,00 | 62,00 |
| 4 | 254,00 | 231,60 | 207,00 |  | 4 | 63,00 | 58,00 | 48,00 |
| 5 | 127,00 | 80,07 | 159,67 |  | 5 | 37,00 | 24,00 | 34,00 |
| 6 | 49,00 | 34,50 | 39,35 |  | 6 | 11,00 | 18,00 | 16,00 |
| 7 | 52,00 | 27,12 | 42,35 |  | 7 | 3,00 | 15,00 | 16,00 |
| 8 | 46,00 | 34,80 | 40,60 |  | 8 | 6,00 | 15,00 | 18,03 |
| 9 | 100,00 | 42,41 | 70,89 |  | 9 | 24,00 | 17,00 | 28,24 |
| 10 | 179,00 | 129,35 | 270,37 |  | 10 | 49,00 | 58,00 | 53,00 |
| 11 | 343,00 | 245,98 | 665,54 |  | 11 | 86,00 | 91,51 | 84,00 |
| 12 | 88,00 | 133,77 | 139,56 |  | 12 | 31,00 | 37,49 | 31,00 |
| Razem: | **1 967,00** | **1 866,60** | **2 154,35** |  | Razem: | **505,00** | **556,00** | **517,27** |
| **Kotłownia Bud 79** | **2017** | **2018** | **2019** |  | **Kotłownia Bud 113** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **m-c** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |  | **m-c** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |
| 1 | 180,00 | 124,00 | 122,00 |  | 1 | 115,00 | 90,00 | 105,00 |
| 2 | 183,00 | 171,00 | 98,00 |  | 2 | 129,00 | 108,00 | 117,00 |
| 3 | 248,00 | 255,00 | 309,00 |  | 3 | 145,00 | 204,00 | 215,00 |
| 4 | 153,00 | 112,00 | 149,00 |  | 4 | 117,00 | 92,00 | 149,00 |
| 5 | 116,00 | 85,00 | 128,00 |  | 5 | 65,00 | 53,00 | 83,00 |
| 6 | 74,00 | 64,00 | 108,00 |  | 6 | 40,00 | 39,00 | 49,00 |
| 7 | 20,00 | 9,00 | 25,00 |  | 7 | 25,00 | 9,00 | 34,00 |
| 8 | 11,00 | 18,00 | 6,99 |  | 8 | 24,00 | 20,00 | 4,71 |
| 9 | 124,00 | 80,00 | 134,71 |  | 9 | 62,00 | 36,00 | 46,19 |
| 10 | 154,00 | 243,00 | 181,00 |  | 10 | 129,00 | 179,00 | 115,00 |
| 11 | 137,00 | 284,00 | 252,00 |  | 11 | 180,00 | 226,00 | 216,00 |
| 12 | 72,00 | 121,00 | 114,00 |  | 12 | 52,00 | 76,00 | 65,00 |
| Razem: | **1 472,00** | **1 566,00** | **1 627,70** |  | Razem: | **1 083,00** | **1 132,00** | **1 198,90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kotłownia Bud 134** | **2017** | **2018** | **2019** |  |  |  |  |  |
| **m-c** | **GJ** | **GJ** | **GJ** |  |  |  |  |  |
| 1 | 85,00 | 58,00 | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 87,00 | 73,00 | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,00 | 48,00 | 58,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 32,00 | 0,00 | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 61,00 | 19,00 | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,00 | 1,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,00 | 10,00 | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 83,00 | 44,00 | 34,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 28,00 | 87,00 | 81,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 6,00 | 50,00 | 41,00 |  |  |  |  |  |
| Razem: | **422,00** | **390,00** | **393,00** |  |  |  |  |  |

\*do kotłowni w budynku 40 we wrześniu 2019 roku został podłączony budynek dowódczo-sztabowo-szkoleniowy w którym do lutego 2020 roku utrzymywano temperaturę dyżurną
z uwagi na nieużytkowanie obiektu. Prognozowane zużycie zgodnie z dokumentacja techniczną przy pełnym użytkowaniu obiektu za rok 5 394 GJ.