Nr sprawy RZD.262.2.2024

Załącznik Nr 2 Opis wymagań technicznych oferowanego ciągnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagania techniczne jakie powinna spełnić fabrycznie nowa ładowarka teleskopowa** | **Opis parametrów oferowanego fabrycznie nowego ciągnika** |
| **1** | Ciągnik na 4 gąsienicach z przednią osią skrętną | Tak |
| **2** | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – maszyna fabrycznie nowa | Tak ……………. rok |
| **3** | Silnik o mocy znamionowej min. 400 KM | Tak …….……….KM |
| **4** | Silnik o pojemności nie mniejszej niż 9,0 l | Tak …........…….l |
| **5** | Tylna gąsienica o szerokości min. 762 mm | Tak ……........…..mm |
| **6** | Przednia gąsienica o szerokości min. 610 mm | Tak ……………..mm |
| **7** | Amortyzowana kabina | Tak |
| **8** | Przekładnia mechaniczna minimum 23 biegi do przodu – 40 km/h | Tak ……………. biegi |
| **9** | 5 par gniazd hydraulicznych + wolny spływ oleju oraz gniazdo LS | Tak |
| **10** | Pompa hydrauliczna o wydatku min. 310 l/min | Tak …………….. l/min |
| **11** | Pełne oświetlenie LED | Tak |
| **12** | Zaczep górny transportowy automatyczny | Tak |
| **13** | Dolny zaczep rolniczy, zaczep kulowy k80 | Tak |
| **14** | Śruba rzymska tylna hydrauliczna | Tak |
| **15** | Udźwig tylnego podnośnika min. 12000 kg | Tak ………..…….kg |
| **16** | Wyświetlacz ciągnikowy o przekątnej min. 10” | Tak ………..…….10” |
| **17** | Antena GPS z sygnałem bezpłatnym o dokładności +- 15 cm | Tak |
| **18** | Przygotowany pod system automatycznego prowadzenia z wymaganymi aktywacjami | Tak |
| **19** | Aktywacja kontroli sekcji oraz automatyką zawracania i automatycznego podnoszenia maszyn na uwrociach na wyświetlaczu ciągnika | Tak |
| **20** | Gniazdo ISOBUS | Tak |
| **21** | Klimatronik | Tak |
| **22** | Lusterka regulowane elektrycznie | Tak |
| **23** | Fabryczny system monitorowania pracy ciągnika przez właściciela na smartfonie oraz komputerze zużycie paliwa, czas pracy, prędkość, trasa przejazdu itp. z abonamentem na 5 lat | Tak |
| **24** | Hamulce pneumatyczne 2 obwodowe | Tak |
| **24** | Siedzenie pasażera | Tak |
| **26** | Skrzynka narzędziowa, zestaw kul | Tak |
| **27** | Prędkość tylnego WOM 1000 obr/min | Tak |
| **28** | Wyposażenie zgodne z polskimi przepisami ruchu drogowym z homologacją | Tak |
| **29** | Masa własna ciągnika nie wyższa niż 19900 kg | Tak ……………. kg |
| **30** | Siedziba serwisu w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego | Tak ……………. km |
| **30** | Gwarancja min. 4 lata | Tak …………….. lata |

**Miejscowość, data: …………………………………..   
  
  
Podpis wykonawcy: ………………………………….**