**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania: 32/2021/TP/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

***Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : Remont pomieszczeń nr 115,218 w budynku przy ul. Żołnierskiej 14c***

1. W ramach robot zamówienie obejmuje:
   1. Roboty remontowe budowlane

W ramach robot budowlanych zamówienie obejmuje:

1. Rozbiórka posadzek z płytek PCV
2. Naprawa ścian i sufitów - szpachlowanie.

Gładź gipsowa należy wykonać jako dwuwarstwowe (zaciąganą i gładzoną). W miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe.

Dopuszczalne odchyłki jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.

1. Malowanie ścian i sufitów techniką emulsyjną lateksową kolor jasny.

Do malowania stosować farby odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi ścian. Farba powinna być przydatna na powierzchnie narażone na intensywną eksploatacje ,odporna na środki dezynfekcyjne

,odporne na szorowanie klasy I wg. EN 13300,przepuszczalna dla pary wodnej, gęstość nie mniej niż 1,37g/cm3, wydajność 7,5 m2/l

1. Naprawa zwietrzałych podłoży betonowych pod nowa wykładziną PCV
2. Podłoga z tworzyw sztucznych PCV o grubości min 2,0 mm

Wykładzina powinna mieć: Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub Certyfikat europejski CE

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które poosiadają ; - certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych, - deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną

8. Wywiezienie gruzu i utylizacja gruzu

.Oferenci otrzymują przedmiar robot Warunki szczególne

Kosztorys ofertowy należy wykonać w postaci kosztorysu uproszczonego z załączeniem:

- wskaźniki cenotwórcze

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą i posiadające aprobatę techniczną. W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni oferent.

Zamawiający ustala, ze oferent poda cenę kosztorysową za wykonanie zakresu z uwzględnieniem kosztów niezbędnych badan, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych ze zgodną z prawem prawidłową realizacją i eksploatacją zadania.

*Sporządził: Jerzy Ossowski*