Załącznik nr 12 do SWZ oraz nr 3 do umowy

**Zestawienie parametrów technicznych:**

**Dostawa** **zamiatarki przemysłowej do Zakładu/Instalacji w Bełchatowie
przy ul. Przemysłowej 14 i 16.**

|  |
| --- |
| **PRODUCENT ……………………………………….... TYP/MODEL ………………………………….……** |
| **Dane techniczne jakie musi spełniać maszyna:** |
| **Lp.** | **Opis techniczny** | **Oferowana charakterystyka techniczna (wypełnia Wykonawca)** |
| 1. | Rok produkcji: minimum 2022 rok |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 3. | Zamiatarka przemysłowa, samojezdna, z fotelem i kabiną dla operatora |  |
| 4. | Kabina operatora ogrzewana, zamykana, oszklona ze wszystkich stron; tylne okno na zawiasach |  |
| 5. | Na dachu sygnalizator świetlny – „kogut” |  |
| 6. | Silnik spalinowy diesel, minimum 21 KM |  |
| 7. | Napęd jazdy hydrauliczny, prędkość transportowa co najmniej 10 km/h |  |
| 8. | Zdolność pokonywania wzniesień co najmniej 17% |  |
| 9. | Sterowanie: tylne koło skrętne |  |
| 10. | Promień skrętu nie większy niż 2,5 m |  |
| 11. | System zamiatania przerzutowy z centralnie zamontowaną szczotką walcową oraz jedną szczotką boczną (napęd hydrauliczny) |  |
| 12. | Szczotka centralna zawieszona pływająco z możliwością regulacji siły odciążenia |  |
| 13. | Szerokość zamiatania z 1 szczotką co najmniej 1200 mm |  |
| 14. | Szerokość zamiatania z 2 szczotkami co najmniej 1500 mm |  |
| 15. | Pojemność zbiornika zanieczyszczeń brutto co najmniej 500 l. |  |
| 16. | Ładowność co najmniej 450 kg |  |
| 17. | Wysokość wysypu co najmniej 1500 mm |  |
| 18. | System filtracji powietrza przynajmniej dwustopniowy:1. Filtr wstępny
2. Filtr dokładny z mechanizmem systemem oczyszczania za pomocą zgrzebła, powierzchnia filtra co najmniej 10 m2
 |  |
| 19. | Długość urządzenia nie większa niż 2,5 m |  |
| 20. | Szerokość urządzenia nie większa niż 1,6 m |  |
| 21. | Prześwit co najmniej 80 mm |  |
| 22. | Masa urządzenia pustego nie większa niż 1 500 kg |  |
| 23. | Dodatkowy zestaw oświetlenia roboczego |  |
| 24. | Urządzenie wyposażone w opony gumowe odporne na przebicie. |  |
| 25. | Poziom głośności: maksymalnie 85 dB(A) |  |
| 26. | Oświetlenie robocze, zamontowane na zewnątrz urządzenia |  |
| 27. | Akustyczny sygnał cofania |  |