***Załącznik nr 12 do SWZ***

**Przedmiar robót budowlanych - aktualny**

**dla zadania:**  **,,Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew – III etap”.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | j.m. | obmiar |
| **D1** | **ROBOTY BUDOWLANE** |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, (obsługa geodezyjna) | km | 2,00 |
| 2.  | Roboty rozbiórkowe wraz z frezowaniem i wywozem | m2 | 200,00 |
| **D3** | **NAWIERZCHNIA** |  |  |
| 1. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 | 10200,00 |
| 2. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 100kg/m2 (warstwa wyrównawcza) | t | 1020,00 |
| 3. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 | 10200,00 |
| 4. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 10000,00 |
| **D4** | **ROBOTY ZIEMNE POBOCZA** |  |  |
| 1. | Ścięcie i profilowanie poboczy wraz z ewentualnym wywozem | m2 | 3000,000 |
| 2. | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem | m2 | 3000,000 |
| **D5**  | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |
| 1 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - rozebranie | szt. | 4,000 |
| 2 | Znaki drogowe płaskie - rozebranie | szt. | 4,000 |
| 3 | Wykonanie oznakowania pionowego, E17a/E18a - po 1 szt. | szt. | 4,000 |
| 4 | Ustawienie słupków do znaków fi 60 - ocynkowane | szt. | 12,000 |
| 5 | Wykonanie oznakowania poziomego (linie krawędziowe -przerywane, skrzyżowania) | m2 | 260,000 |
| 6 | Zabezpieczenie istniejących punktów poligonowych | szt. | 7,000 |
| 7 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | szt. | 1,000 |

 |
|  |

 **Jacek Chudy**