OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora multimedialnego z uchwytem sufitowym oraz elektrycznego ekranu projekcyjnego wraz z montażem   
i poprowadzeniem okablowania.

**Projektor multimedialny**

(taki jak Epson EB-992F lub równoważny w każdym parametrze)

* Rozdzielczość natywna: min. 1920x1080
* Jasność: min. 4000 lumenów zarówno dla światła białego jak i barwnego wg ISO 21118:2020
* Stosunek kontrastu: min. 16 000 do 1
* Współczynnik projekcji 1,32-2,14:1
* Zoom: optyczny min 1,6
* Lampa: żywotność lampy min. 5500 godzin w trybie standardowym/ 17 000 godzin w trybie ekonomicznym
* Złącza: min. 1 x wejście VGA, 2 x wejście HDMI, 1 x wyjście VGA, 1 x wejście sygnału kompozytowego, 1 x złącze USB 2.0 A, 1 x USB 2.0 B, sieć bezprzewodowa, Miracast, RS-232C, RJ-45
* Wielkość obrazu: w zakresie 30”-300”
* Poziom hałasu: nie więcej niż 37db w trybie maksymalnej jasności
* Dodatkowe funkcje: Wbudowany głośnik min. 16W, funkcja wyciszenia dźwięku i obrazu pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy, możliwość podłączenia z siecią bezprzewodową
* Waga: nie większa niż 3,1kg
* Gwarancja: Projektor 5 lat, lampa 5 lat lub 1000 godzin

**Ekran projekcyjny elektryczny**

(taki jak Suprema Andromeda Elegant Im 305x171 lub równoważny w każdym parametrze)

* Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie
* Rozmiar 305 x 171 cm / 140 cali
* Format 16:9
* Aluminiowa obudowa lakierowana na kolor biały
* Sterowanie na pilota IR, złącze RS i Dry Contact
* Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu
* Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu
* Czarna ramka i czarny pas rozbiegowy

**Uchwyt sufitowy**

(taki jak Maclean MC-581 lub równoważny w każdym parametrze)

* Konstrukcja metalowa
* Możliwość poprowadzenia kabli wewnątrz konstrukcji
* Cztery regulowane ramiona umożliwiające zamocowanie dowolnego projektora
* Odległość od sufitu bez ramion przedłużających 120mm, z ramionami 430mm-650mm
* Pochylenie monitora w pionie +/- 15 stopni