Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Część 3 – Krzesła, sofy i fotele

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* |
| 1. | **Krzesło konferencyjne** **na metalowej ramie siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu** do wyboru min 11 kolorów. Możliwość wyboru osobnego koloru na siedzisko i oparcie.Rama wykonana jest ze stalowych rur malowanych proszkowo w min 6 kolorach do wyboru, nogi zakończone stopkami.Całkowita wysokość: 820 mm Wysokość siedziska: 500 mm,  Szerokość całkowita:480 mm Głębokość całkowita: 530mm : Tolerancja wymiarów +/- 25mmMożliwość składowania w stosie max 8 szt.Gwarancja min 24 mc | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Sofa dwuosobowa tapicerowana wysokiej jakości skórą ekologiczną**Pikowanie w stylu Chesterfield na oparciu i siedziskuEkoskóra o grubości min.1,2 mm, materiał wodoodporny, dzięki czemu mebel łatwo utrzymać w czystości.Podstawę sofy stanowią metalowe nóżki o kwadratowym profilu. Zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed rysowaniem. Nóżki wykonane ze stali chromowanejWymiary: dł. 135 mc gł. 75 cm, wys. 80 cm (wymiary +/-5%)Powierzchnia siedziska 112 cm x 54 cm(wymiary +/-5cm)Gwarancja min 24 mc | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | **Fotel tapicerowany wysokiej jakości skórą ekologiczną**Pikowanie w stylu Chesterfield na oparciu i siedziskuEkoskóra o grubości min. 1,2 mm, materiał wodoodporny, dzięki czemu mebel łatwo utrzymać w czystościPodstawę sofy stanowią metalowe nóżki o kwadratowym profilu. Zakończone stopkami zabezpieczającymi podłoże przed rysowaniem. Nóżki wykonane ze stali chromowanejWymiary: dł. 85 mc gł. 75 cm, wys. 80 cm (+/-5%)Powierzchnia siedziska 63 cm x 50 cm (+/-2,5cm)Gwarancja min 24 mc | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | **Krzesło obrotowe do komputera:**Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT, miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami. Tapicerka materiałowa min. 300.000 cykli Martindala. Siedzisko: szkielet wykonany z profilowanej sklejki min 5 warstw. gr. min 7.5 mm, pokryty gąbką tapicerską o gr. min 40 mm. Osłona z tworzywa sztucznego.Oparcie: szkielet z tworzywa sztucznego pokryty gąbką tapicerską o gr. min 40 mm + element profilujący gąbka gr. min 20mm. Osłona z tworzywa sztucznegoPodstawowe wymiary:Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 970 - 1150mmWysokość oparcia regulowana w zakresie: 570 – 620mmWysokość siedziska regulowana w zakresie: 400 - 530mmSzerokość siedziska: 460 mmGłębokość siedziska regulowana w zakresie: 365 - 405mmTolerancja wymiarów +/-15mm Podłokietniki z tworzywa sztucznego regulowane góra-dół. Nakładki z PU.Podstawa krzesła pięcioramienna z tworzywa sztucznego, Samohamowne kółka min. Ø50 - Ø60 do twardych powierzchniAtest wytrzymałościowy: PN-EN1335-2 „lub równoważny”Gwarancja min 24 mc | szt. | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów.

 należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym