Kołbaskowo, dn. 04.11.2024 r.

**Potencjalni Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 25 złożony w dniu 28.08.2024 r.**

Dot*.* postępowania przetargowego pn.: **„*Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo*”**

**Pytanie nr 1:**

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej - projekt SOR - oznakowanie poziome należy wykonać jako

grubowarstwowe o grubości 5 mm. Przy takiej grubości oznakowania może zaistnieć problem z

odwodnieniem drogi, odblaskowością z uwagi na zatapiające się mikrokulki szklane itp. Na drogach

krajowych grubość oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi 1,5 mm. Prosimy o

ustosunkowanie się do powyższego i zmniejszenie grubości oznakowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 3 mm do 5 mm.

...........................................