|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  REMONT GARAŻU I POMIESZCZEŃ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-04 0301-0200 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm | m3 |  | 44,860 |
|  |  | 5,7\*8,8-1\*5,3 | m3 | 44,860 |  |
| 3.2 | KNR 4-04 0808-0100 | Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wymiarach 30x30x3-5 mm | szt. |  | 6,000 |
|  |  | 6 | szt. | 6,000 |  |
| 3.3 | KNR-W 5-10 0317-0300 | Ręczne zasypanie otworów - zasypanie istniejącego kanału | m3 |  | 5,300 |
|  |  | 5,3\*1\*1 | m3 | 5,300 |  |
| 3.4 | KNR 2-01 0236-0200 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | m3 |  | 5,300 |
|  |  | 5,3 | m3 | 5,300 |  |
| 3.5 | KNR 2-31 0109-0300 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 |  | 5,300 |
|  |  | 5,3\*1 | m2 | 5,300 |  |
| 3.6 | KNR 13-12 0701-0600 | Izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej | m2 |  | 50,160 |
|  |  | 5,7\*8,8 | m2 | 50,160 |  |
| 3.7 | KNR 13-12 1001-0500 | Posadzki betonowe z betonu C20/25 wzmacniane włóknem o grubości 12 cm zatarte na gładko | m3 |  | 5,016 |
|  |  | 5,7\*8,8\*0,1 | m3 | 5,016 |  |
| 3.8 | KNR 7-12 0217-0101 | Malowanie natryskiem pneumatycznym posadzki betonowej farbą chlorokauczukową ogólnego stosowania | m2 |  | 50,160 |
|  |  | 5,7\*8,8 | m2 | 50,160 |  |
| 3.9 | KNR-I 19-01 0933-0500 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  | 6,500 |
|  |  | 6,5 | m2 | 6,500 |  |
| 3.10 | KNR-W 2-02 1123-0101 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną,rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym | m2 |  | 6,500 |
|  |  | 6,5 | m2 | 6,500 |  |
| 3.11 | KNNR-W 2 1206-0500 | Listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m |  | 7,000 |
|  |  | 7 | m | 7,000 |  |
| 3.12 | KNNR 7 0507-0400 | Progi i listwy aluminiowe,osłaniające | m |  | 2,000 |
|  |
|  | 5 | *SeKo Smart 11.1.2.1* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilość robót** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2 | m | 2,000 |  |
| 3.13 | KNR 4-04 1101-0300 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 |  | 4,450 |
|  |  | 44,5\*0,1 | m3 | 4,450 |  |
| 3.14 | analiza własna | Koszty utylizacji odpadów | kpl. |  | 4,450 |
|  |  | 44,5\*0,1 | kpl. | 4,450 |  |