Opis Przedmiotu Zamówienia - Internat

Internat jest budynkiem jedno- i trzykondygnacyjnym (z częściowym podpiwniczeniem), składającym się z segmentu A i segmentu B połączonych łącznikiem. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek zaliczany jest do budynków niskich (N). Wysokość całkowita budynku wynosi 9m w części trzykondygnacyjnej (segment B) i 4m w części jednokondygnacyjnej (segment A oraz łącznik). Powierzchnia zabudowy wynosi 1039m2.

a) Segment A stanowi stołówka oraz zaplecze gastronomiczne i socjalno-techniczne internatu; jest to część budynku jednokondygnacyjna w całości podpiwniczona.

b) Segment B stanowi zasadniczą część budynku o trzech kondygnacjach, w których znajdują się:

- kondygnacja przyziemia – pokoje mieszkalne, sale lekcyjne do zajęć w małych grupach, łazienka  
z toaletami, korytarz komunikacyjny.

- kondygnacja I – pokoje mieszkalne, łazienka z toaletami, korytarz komunikacyjny.

- kondygnacja II – pokoje mieszkalne, łazienka z toaletami, korytarz komunikacyjny.

c) Łącznik stanowi parterową część budynku w całości podpiwniczoną, łącząca segmenty A i B budynku.

- pomieszczenia administracyjne, korytarz komunikacyjny.

Przed przystąpieniem do wyceny usługi (wypełnieniem formularza elektronicznego) **zalecamy wizję lokalną** oraz **zapoznanie się z plikiem zawierającym widok budynku z góry (Internat)**.

**Przegląd** powinien zostać wykonany **do 1 października 2021r.** przez osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia. Z przeglądu musi zostać sporządzony **protokół.**