**Stół pionizujący -1 szt.**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | 2-sekcyjny stół do pionizacji z 2 niezależnie regulowanymi podnóżkami, |  |
|  | Łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia i wysokości stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz autoryzacji dostępu |  |
|  | 2 mocne i wytrzymałe siłowniki elektryczne |  |
|  | Funkcjonalne szyny do zamocowania pasów i akcesoriów, |  |
|  | Zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji, |  |
|  | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, wybór koloru nastąpi po wyłonieniu wykonawcy |  |
|  | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki |  |
|  | Stalowa rama malowana proszkowo, solidna i stabilna |  |
|  | System jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem |  |
|  | Wymiary ( dł.x szer.) 190 cm x 69 cm |  |
|  | Regulacja kąta pionizacji 0-87 (+3) |  |
|  | Regulacja wysokości 53 cm-103 cm |  |
|  | Maksymalny udźwig 200 kg ( 150 kg dla funkcji pionizacji) |  |
|  | Waga 115 kg |  |
|  | Karta gwarancyjna |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Wyrób medyczny, znak CE |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie:  C:\Users\p012005\Desktop\stol-do-pionizacji-pacjenta-vertimo-hi-lo-duo.jpg |  |