

##### ZAŁĄCZNIK NR 1b DO SWZ/UMOWY

**ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**„Dostawa szafek ubraniowych dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego” – 3/ZP/2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametry szczegółowe wymagane**  **Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1a do swz posiadający, w szczególności następujące parametry:** | **Parametry oferowane**  Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr katalogowy szafek  ………………………………………………… | **Cena jednostkowa**  **brutto w zł** | **Ilość szt.** | **Wartość brutto w zł**  **(ilość szt x cena jedn. brutto)** |
|  | | | | |
| Wymiary (zewnętrzne, bez nóżek) każdej szafki:  wys. 180 mm +/- 10 mm  głębokość: 500 mm +/- 10 mm  szerokość: 300 mm +/- 10 mm | Wymiary (zewnętrzne) każdej szafki:  wys. …………………mm  głębokość: ……………..mm  szerokość: ……………..mm |  | 153 |  |
| Każda szafka zamykana na osobne drzwi | TAK/NIE |
| Każda szafka zamykana na zamek elektroniczny szyfrowy o cechach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik 1a do swz | TAK/NIE  Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr katalogowy zamka:  ……………………………… |
| Każda komora wyposażona w wieszak potrójny na ubranie zamontowany w górnej pokrywie komory | TAK/NIE |
| Każda komora wyposażona w indywidualny numer na odrębnej tabliczce przyklejonej do drzwi | TAK/NIE |
| Każda komora wyposażona w otwory wentylacyjne w górnej pokrywie szafki | TAK/NIE |
| Konstrukcja nośna – profile aluminiowe malowane proszkowo (kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji) | TAK/NIE |
| Drzwiczki, podstawa i góra szafki z laminatu HPL o grubości nie mniejszej niż 10 mm | Drzwiczki, podstawa i góra szafki z laminatu HPL o grubości ……………… mm |
| Ściany boczne i tylna z laminatu HPL o grubości nie mniejszej niż 3 mm | Ściany boczne i tylna z laminatu HPL o grubości ……………… mm |
| Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, bez dostępu z zewnątrz | TAK/NIE |
| Szafki na nóżkach regulowanych (regulacja co najmniej o 10 mm), z możliwością ustawienia na wys. 200 mm. | TAK/NIE |
| Szkolenie z obsługi zamków | TAK/NIE |
| Czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 1 dzień roboczy | TAK/NIE |

*Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wierszy poprzez odpowiednio:*

*- podanie nazwy producenta, nazwy produktu/typu lub nr katalogowego*

*- wskazanie odpowiedzi "tak" lub "nie" (wskazanie odpowiedzi „nie” oznacza zaoferowanie produktu niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego),*

*- wypełnienie miejsc wykropkowanych.*

*Obowiązek jednoznacznego wskazania oferowanego urządzenia obciąża Wykonawcę. Niewypełnienie wiersza, w którym wymagane jest podanie nazwy producenta/nazwy produktu/typu lub nr katalogowego spowoduje odrzucenie oferty.*

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym osoby uprawomocnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy