**Załącznik nr 7**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa samochodu dostawczego typu brygadówka wraz z zabudową**  na potrzeby **Prowod sp. z o.o.**

zakup i dostawa samochodu dostawczego(rok produkcji 2023 i młodsze)

Wymagania, jakie określił zamawiający

Pojazd musi być, nieuszkodzony, niepoddawany jakimkolwiek naprawom blacharsko-lakierniczym jak i mechanicznym, wolny od wad technicznych i prawnych, na dzień dostawy spełniające warunki techniczne obowiązujące w Polsce, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz.1047 ze zm.) umożliwiającym rejestrację pojazdów. Kopia świadectwa homologacji typu pojazdu WE dostarczona będzie wraz z dostawą samochodów.

Wykonawca dostarczy pojazd wraz z wymaganym wyposażeniem na własny koszt do biura Zarządu **Prowod sp. z o.o.** ul. J. Kłopockiej 3 Opole 45-920 wraz ze wszystkimi dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, kluczykami, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi.

Dostarczony pojazd danej marki musi posiadać minimum jeden autoryzowane serwis (gwarancyjny) w promieniu 50 km od siedziby lub biura zarządu spółki tj. Kup Rynek 4 lub Opole J. Kłopockiej 3 oraz co najmniej jeden taki serwis w każdym województwie na terenie Polski.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części**

**Zakup i dostawa jednego samochodu dostawczego typu brygadówka z zabudową (rok produkcji 2023 i młodszy) przebieg nie większy niż 30 000 km**

Nadwozie

**-** kierownica po lewej stronie

- przystosowane do przewozu minimum **6 osób**

- rodzaj Brygadówka z zabudową typu wywrotka

- 2 osiowe, tylna oś koła bliźniacze

- Wyposażony w hak holowniczy

Wymiary

* szerokość całkowita: maksimum 2400 mm
* dopuszczalna masa całkowita do 3500kg
* Pojemność przestrzeni ładunkowej min 8,0 m 3

Silnik

**-**  spalinowy, czterocylindrowy, zasilany olejem napędowym

- pojemność skokowa minimum 1950 cm3

- moc minimum 145 KM

- norma emisji spalin co najmniej EURO VI

- Układ napędowy

- napęd na tylną oś

**-** skrzynia biegów: manualna lub automatyczna

Lakier

* kolor biały/ szary/srebrny lub czarny

Wyposażenie (wymagane minimum):

- co najmniej dwa komplety kluczyków umożliwiających dostęp oraz uruchamianie pojazdu

* system ABS , TCS, ESC, HSA
* Tylna kamera ułatwiająca parkowanie
* system wspomagania kierownicy EPAS
* regulacja wysokości i głębokości kolumny kierownicy
* poduszka powietrzna kierowcy
* 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
* klimatyzacja z regulacją temperatury
* ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
* Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna
* Zbiornik paliwa o pojemności min 60 l
* Zbiornik AdBlue
* Lusterka boczne
* Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
* Wycieraczki
* fabryczny centralny zamek zdalnie sterowany
* radio cyfrowe FM/DAB
* fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth
* gniazdo elektrycznych 12V
* Gniazdo USB
* Fotel kierowcy z możliwością regulacji w co najmniej dwóch kierunkach
* Immobilizer
* Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem
* Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka
* Belka ostrzegawcza LED na dachu kabiny z napisem „PROWOD”
* Przestrzeń ładunkowa – wyposażona w zaczepy mocowania ładunku zgodnych z normami ISO/ DIN

II ZABUDOWA (skrzynia otwarta z kratą ochronną)

* WYMIARY:
* Długość – min 3000mm
* Szerokość max 2200mm
* Wysokość burt w przedziale 350-500 mm
* Burty uchylne, zabudowa kiprowana (Specjalna konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwia wywrot do tyłu i na boki oraz zapewnia dużą wytrzymałość)
* Burta tylna ze stopniem wejściowym
* Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy
* Rama pośrednia aluminiowa
* Podłoga- sklejki antypoślizgowa dwustronnie foliowana o grubości co najmniej 15 mm
* Zabudowa- krata/klatka, wysokość skrzyni z krata min do wysokości dachu kabiny pasażerskiej) (słupki aluminiowe, anodowane poprzeczki aluminiowe, profilowane i lakierowane proszkowo)(bez konieczności zabudowy górnej- „dachu”)
* Wyposażona w belkę przeciw najazdową- boczną(osłona boczna antyrowerowe
* komplet błotników z chlapaczami,
* krata osłonowa aluminiowa

Warunki gwarancji

- na samochód – minimum 2 lata z limitem przebiegu do minimum 120 tys. km

- na powłoki lakiernicze – minimum 12 miesięcy bez limitu przebiegu

Termin wykonania zamówienia

**nie później niż 2 miesięc licząc od dnia zawarcia umowy.**