**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przyrządu pomiarowego** | **Typ** | **Producent/Nr katalogowy** | **Ilość** |
| **1.** | **Terminator przelotowy**  | **HZ22 50 Ohm 1 W** | **Rohde & Schwarz/3594.4015.02** | **5** |
| Kryteria podstawowe: |

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości pracy  | DC – 1 GHz |
| Impedancja | 50 Ω |
| Typ złącz | jedno męskie BNC, jedno żeńskie BNC |
| Moc maksymalna | 1 W |

 |
| Producent / Nr katalogowy / Cena: | Rohde & Schwarz | * Nr producenta: 3594.4015.02
* EAN: 4250138100905
* Nr produktu: 358633
 |  |
| Kryteria dodatkowe: |

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja  | min 12 miesięcy |

 |
| Wizualizacja: | Podłączenie HZ22 50 Ω |

Sporządził: mjr Andrzej GAWRON

 ………………….

 tel. 261 414 230