**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022 z podziałem na części:**

**Część 1: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – luzem: do 5 ton**

**Część 2: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – workowanego: do 50 ton**

**Część 3: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego – do 4000 litrów**

**Część 4: Zakup i dostawa pelletu drzewnego – do 10 ton**

Przedmiotem zamówienia jest:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr części** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba** | **Miejsce dostawy** |
| **Część nr 1** | Zakup i dostawa węgla **kamiennego ekogroszek – luzem**o parametrach: - granulacja od 5 do 25 mm- wartość opałowa nie niższa niż 26,00 KJ/kg-zawartość siarki nie wyższa niż 0,6%- zawartość popiołu nie wyższa niż 10%- wilgotność nie wyższa niż 15% | **do 5 ton** | Ochotnicza Straż Pożarna ul. Reymonta w Terespolu |
| **Część nr 2** | Zakup i dostawa węgla **kamiennego ekogroszek – workowany**o parametrach: - granulacja od 5 do 25 mm- wartość opałowa nie niższa niż 26,00 KJ/kg- zawartość siarki nie wyższa niż 0,6%- zawartość popiołu nie wyższa niż 10%- wilgotność nie wyższa niż 15% | **do 50 ton** | Budynek Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu |
| **Część nr 3** | Zakup i dostawa **oleju opałowego lekkiego**Wymagane parametry oleju opałowego:Zamawiający wymaga, aby parametry oleju opałowego były zgodne z parametrami określonymi normą PN-C-96024 tj.: - Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3; - Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg;  -Temperatura zapłonu min. 56 st. C  -Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm/s - Temperatura płynięcia max -20 st. C; - Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3 % (m/m); Zawartość siarki max 0,1 % (m/m); Zawartość wody max. 200 mg/kg; Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; Pozostałość po spopielaniu max. 0,01 % (m/m);  Skład frakcyjny:do 250 ºC destyluje max. 65 % (v/v)do 350 ºC destyluje max. 85 % (v/v)barwa czerwona. | **do 4 000 litrów** | Budynek Urzędu Miasta ul. Czerwonego Krzyża 26 w Terespolu |
| **Część nr 4** | Zakup i dostawa **pelletu drzewnego**o parametrach:- wartość opałowa min. 17,5 MJ/kg, - zawartość popiołu do 0,5 %, - zawartość wilgoci całkowitej do 7,5% - - średnica 6 mm, - długość do 40 mm, - pellet powinien odpowiadać normom certyfikatu DIN PLUS lub ENPLUS | **do 10 ton** | Budynek Centrum Kultury i Rekreacji w Terespolu ul. Wojska Polskiego 217 w Terespolu |

Podane wielkości asortymentu stanowią wartości szacunkowe, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu.

II. Przewidywane terminy dostaw:

a. Część 1: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – luzem: do 5 ton

luty/ marzec 2022 r. – 5 ton

b. Część 2: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – workowany: do 50 ton

listopad 2021 r. – 10 ton

grudzień 2021 r – 10 ton

styczeń 2022 r. – 10 ton

luty 2022 r. – 10 ton

marzec 2022 r. – 10 ton

c. Część 3: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 4 000 litrów

grudzień 2021 r – 1000 litrów

styczeń 2022 r. – 1000 litrów

luty 2022 r. – 1000 litrów

marzec 2022 r. – 1000 litrów

d. Część 4: Zakup i dostawa pelletu drzewnego do 10 ton.

listopad 2021 r. – 4 tony

styczeń 2022 r. – 4 tony

marzec 2022 r. – 2 tony

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie, trzy lub cztery części.

**Kody Wspólnego Słownika Zamówień**

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV**):

[09111000-0](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wegiel-i-paliwa-na-bazie-wegla-234) – węgiel i paliwa na bazie węgla

09211810-2 - oleje lekkie

[09111400-4](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/paliwa-drzewne-240) – paliwa drzewne

**Termin wykonania zamówienia:**

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do

**30 kwietnia 2022 r.**