[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ab=60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
ni=Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ai=60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
dt=06.2022	0
cpv=45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
cpv=45214400-4	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
pcn=2/2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Załącznik nr 1 - Założenia wyjściowe  do kosztorysowania1310131013101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstawy KNNR i KNR131013102. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.131013103. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:1310- Dokumentacja projektowa1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2451310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458131013104. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych.Kosztorys szczegółowy  opracowano na podstawie następujących danych:1310- Narzut kosztów pośrednich w wysokości 70% (liczone od R i S)1310- Narzut zysku w wysokosci 20% (liczony od R i S) 1310- Cena robocizny w wysokości 30,50 zł/r-g (bez narzutów)1310- Ceny materiałów wg  średnich danych ORGBUD II kw 2022r. z kosztami zakupu, na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych z uwzględnieniem kosztów zakupu Kz=7%1310- Ceny sprzętu wg danych ORGBUD II kw 2022r.1310- Zysk liczono od R+Kp(R)+S+Kp(S)131013105. Dane dotyczące robót przygotowawczych:1310- roboty rozbiórkowe: nie dotyczy1310- roboty ziemne: wywóz ziemi na wysypisko na odległość 15 km wraz z opłatą wysypiskową1310- inne wyżej niewymienione: nie dotyczy131013106. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania robót zostały okeślone w projekcie i STWiOR131013101310Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robót:13101310Niniejszy kosztorys obejmuje koszty instalacji elektrycznych dla zadania: Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 2813101310W skład instalacji wchodzą następujące elementy:1310- doprowadzenie zasilania z rozdzielni głównej uzupełninie linii PE YKY 1 x 10.1310- demontaż istniejących instalacji w pomieszczeniach SJO (lampy, gniazda)1310- rozbudowa rozdzielnic piętrowych o obwody służące do zasilnia remontowanych pomieszczeń SJO z podziałem na projektowane funkcje w układzie TNS1310- wykonanie trasy kablowej w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza1310- wykonanie instalacji podtynkowej do zasilania gniazd i sterowania oświetlenia w pomieszczeniach1310- wykonanie zasilania opraw oświetleniowych, montaż lap, konfiguracja i uruchom ienie sterowania131013101310131013101310131013101310131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1)	0
id=39114	1
jm=m-g	148
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
il=0.616

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Drut stalowy ocynkowany DFe 8mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.04

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Gniazdo  RJ 45 podwójne (systo Gniazdo RJ45 kat.6 UTP 1M biały) w kanale/kolumnie DLP/Tehalit	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Gniazdo  RJ 45 podwójne podtynkowe	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Gniazdo  RJ 45 pojedyńcze (systo Gniazdo RJ45 kat.6 UTP 1M biały) w kanale/kolumnie DLP/Tehalit	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.56

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Gniazdo IP20 typ2 (PEL+TEHELIT.DB) Ttehalit GB-EG 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały w kanale/kolumnie DLP/Tehalit	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.96

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Gniazdo USB w kanale/kolumnie DLP/Tehalit	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Gniazdo USB w podtynkowe	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.64

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Iglica odgromowa kominowa Elko-Bis h=1,0m	0
id=7590500	2
jm=kpl.	090
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 1x10; 0,6/1 kV	0
id=7970107	2
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.6

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 2x1,5;0,6/1 kV	0
id=7970126	2
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=171.6

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Kolumna elektroinstalacyjna Tehelit DB	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kołki kotwiące	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=212

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kołki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,6 mm	0
id=8990402	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=297

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza do koryt K200H60 (wspornik+mocowanie)	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza do koryt K50H60 (wspornik dachowy+mocowanie)	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Końcówka kablowa do zapras., K  10  mm2	0
id=7620504	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Korytka kablowe K200H60	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Korytka kablowe K50H60 z pokrywą	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Łącznik	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Łącznik żaluzjowy IP20 w ramce	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.64

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Oprawa EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM EDD IP20/44 840	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Oprawa EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM EDD IP20/44 840	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Przepust kablowy TOPWET TWP 50 PVC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 2x1,5; 750 V	0
id=7950801	1
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.04

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1144

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=592.8

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x1,5;  750 V	0
id=7950817	1
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.04

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Przycisk bistabilny z aktorem OSRAM DALI PCU	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.38

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
il=0.616
pr=	0	0	0	39970

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, 2xPK-60	0
id=7540021	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60	0
id=7540021	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.8

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Ramka elektroinstalacyjna podwójna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Ramka elektroinstalacyjna potrójna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
il=375.9624

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Rozbudowa rozdzielnicy R2.1 wg schematu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Rozbudowa rozdzielnicy R2.2 wg schematu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rozdzielacz zasilania 24V	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
il=0.938

[RMS ZEST 126]
ty=S
na=Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
il=0.459

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=System kanałów Hager Tehalit BRN 70mm x 170mm	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583599

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Szafa zasilajaca ESZ 480Z-0 300x200x400	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Wsporniki dachowe z uchwytem	0
id=7590330	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.635

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Złączki odgałęźne instalacji odgromowej	0
id=7590700	2
jm=szt	020
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1655275281
cw=0	PLN
il=0.616

[RMS ZEST 15]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45310000-3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Prace demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Demontaż istniejących instalacji w pomieszczeniach SJO (lampy, gniazda)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Modernizacja rozdzielnic
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Rozbudowa rozdzielnicy R2.1 wg schematu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 13]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=7
pd=						0
na=Rozbudowa rozdzielnicy R2.2 wg schematu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 13]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych1310RGNN>R2.1,R2.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 13]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=16.52

[RMS 10]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.938

[RMS 7]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 8]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.616

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-02	5	1204-02		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 10 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	(1+1)*2						

[RMS 13]
nz=0.0809	0	0,0809
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3236

[RMS 12]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 10 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p5						

[RMS 13]
nz=0.0263	0	0,0263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1052

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=23
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-03	5	1201-03		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=106
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	(#p8)*2						
ko=				

[RMS 13]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.166

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=106

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	#p9						

[RMS 13]
nz=0.0977	0	0,0977
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1781

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=53
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53						

[RMS 13]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=10.017

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=53
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-06	5	0111-06		1
mpn=_1211
na=System kanałów Hager Tehalit BRN 70mm x 170mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[RMS 13]
nz=0.607	0	0,607
np=1
wa=0
wb=0
il=26.708

[RMS 103]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=45.76

[RMS 104]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=29.92

[RMS 18]
nz=6.75	0	6,75
np=1
wa=0
wb=0
il=297

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=347
pd=						0
na=Kolumna elektroinstalacyjna Tehelit DB
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 13]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Instalacja oświetlenia i gniazd 230V
wa=0
kn=0	0	0
id=36
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	#p19+#p20						

[RMS 13]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5646

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla gniazd IP20/IP44 podwójnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	(#p21)*2						

[RMS 13]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7312

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla łączników instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=51
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	#p26+#p27						

[RMS 13]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6614

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	#p12+#p14						

[RMS 13]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 19]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-02	5	0302-02		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p13/2						

[RMS 13]
nz=0.101	0	0,101
np=1
wa=0
wb=0
il=0.404

[RMS 20]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=413
pd=						0
na=Ramka elektroinstalacyjna potrójna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=414
pd=						0
na=Ramka elektroinstalacyjna podwójna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 13]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=8.736

[RMS 22]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.64
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 13]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 96]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 13]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 97]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 13]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=13.104

[RMS 98]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=48.96
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 13]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=7.644

[RMS 99]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=325
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 13]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.911

[RMS 100]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 13]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 95]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 13]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=6.048

[RMS 106]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=32.64
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 13]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=3.591

[RMS 107]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM EDD IP20/44 840
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=45
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 13]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=41.4

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM EDD IP20/44 840
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=39
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[RMS 13]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=35.88

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=285
pd=						0
na=Uruchomienie sterowania DALI
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Obwody oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	1100						
ko=				
ko=				

[RMS 13]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=44.66

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1144
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Obwody DALI
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	19*4						
ko=				
ko=				

[RMS 13]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0856

[RMS 130]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=79.04
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Obwody DALI
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	19*4						
ko=				
ko=				

[RMS 13]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0856

[RMS 131]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=79.04
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian1310Obwody gniazd 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=570
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=570	1	570						
ko=				
ko=				

[RMS 13]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=23.142

[RMS 87]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=592.8
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie urządzeń wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=356
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=357
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-03	5	1201-03		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=106
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	(#p36)*2						
ko=				

[RMS 13]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.166

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=106

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=361
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=53
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	#p37						

[RMS 13]
nz=0.0977	0	0,0977
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1781

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=53
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=53
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	24+29						

[RMS 13]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=8.374

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=53
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Rozdzielacz zasilania 24V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 13]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		1
mpn=_1211
na=Szafa zasilajaca ESZ 480Z-0 300x200x400
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 13]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0114-04	5	0114-04		1
mpn=_1211
na=Przepust kablowy TOPWET TWP 50 PVC
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 13]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=386
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania1310Zasilanie urządzeń wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	30+13+32+10+27+21+32						

[RMS 13]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=6.699

[RMS 123]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=171.6
nan=1

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=404
nu=1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	#p44*1,5						

[RMS 13]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=0
wb=0
il=3.294

[RMS 124]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.04

[RMS 125]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=13.635

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 126]
nz=0.034	0	0,034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.459

[POZYCJA]
id=396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-01	5	0612-01		1
na=Złącza odgałęźnej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p44						

[RMS 13]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=400
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Iglica odgromowa kominowa Elko-Bis h=1,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE(S) 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 13]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=19.44

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 15]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
c73bba1698854c447687a5b891 99990