[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.100.11
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR ROBÓT        INSTALACJE TELETECHNICZNE
nb=STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERYSTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 1310
ab=POZNAŃ UL. WOJSKA POLSKIEGO 28
ni=Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ai=ul. Wojska Polskiego 28 131060-637 Poznań
br=INSTALACJE TELETECHNICZNE
nk=mgr inż. Michał Frąckiewicz	
dt=Czerwiec 2022r.	0
cpv=45314320-0	OKABLOWANANIE STRUKTURALNE
cpv=45314000-1	SYSTEM MULTIMEDIALNY                                                                                                           
pcn=I kw. 2022r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=75	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=15	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 405]
ty=M	0
na=masa ognioochronna Promat 310ml  HILTI	0
id=2390101	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
wcn=1,15	1,15
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 437]
ty=M	0
na=panel rozdzielczy światłowodowy 19" 1U UniRack2 12xLC-Duplex OM3, PC, ceramic, Bm/3, R&MinteliPhy ready	0
id=7062999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7062599

[RMS ZEST 399]
ty=M	0
na=rury winidurowe	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	52
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 404]
ty=M	0
na=rurki elektroinstalacyjne RL 25	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	50
il=50
wcn=1,15	1,15
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 390]
ty=M	0
na=korytko siatkowe KDS 200	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	50
il=50

[RMS ZEST 402]
ty=M	0
na=Kanał kablowy	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	50
il=50
wcn=1,15	1,15
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 388]
ty=M	0
na=konstrukcje wsporcze korytek - wsporniki fajkowe	0
id=8340799	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	100
il=100

[RMS ZEST 253]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=65,862

[RMS ZEST 342]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=22,4057

[RMS ZEST 386]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=330,73186

[RMS ZEST 401]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=111,6845

[RMS ZEST 432]
ty=S	0
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=28,608

[RMS ZEST 433]
ty=S	0
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=57,216

[RMS ZEST 298]
ty=M	0
na=Ekranowany kabel krosowy Kat. 6A, ISO, U/FTP, 4P, LSZH, RJ45/s/RJ45/s - długość 1,5m, średnica (max. 4,7mm)	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14
il=14

[RMS ZEST 299]
ty=M	0
na=Kabel krosowy HDMI - długość 1,0m	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14
il=14

[RMS ZEST 357]
ty=M	0
na=Monitor interaktywny1310Technologia dotyku09Podczerwień1310Przekątna0986"1310Panel09IPS1310Jasność09330 cd/m2	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7

[RMS ZEST 358]
ty=M	0
na=Konstrukcja montażowa	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 364]
ty=M	0
na=Extender HDMI	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	7
il=7

[RMS ZEST 387]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	600
il=600

[RMS ZEST 403]
ty=M	0
na=rurki giętkie RG 20	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	50
il=50
wcn=1,15	1,15
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 406]
ty=M	0
na=Szafa wisząca 19" 12U 600x600	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 407]
ty=M	0
na=panel wentylacyjny 4 wentylat. dach-podłoga z termostatem	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 408]
ty=M	0
na=Listwa 19" zasil 9-port bezwył	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 409]
ty=M	0
na=Panel porządkowy	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5

[RMS ZEST 412]
ty=M	0
na=Panel rozdzielczy 48xRJ45  kat 6A	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 413]
ty=M	0
na=Moduł RJ45 keyston kat 6a STP	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	84
il=84

[RMS ZEST 414]
ty=M	0
na=Suport - uchwyt 2-modułowy	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	54
il=54

[RMS ZEST 415]
ty=M	0
na=Ramka 2-modułowa	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	54
il=54

[RMS ZEST 416]
ty=M	0
na=Adapter  45x45mm 2xRJ45	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	30
il=30

[RMS ZEST 417]
ty=M	0
na=Adapter  45x45mm 1xRJ45	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	24
il=24

[RMS ZEST 419]
ty=M	0
na=Patchcordy  RJ45-RJ45 - 1,0 m kat. 6a STP	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10

[RMS ZEST 420]
ty=M	0
na=Patchcordy  RJ45-RJ45 - 0,5 m kat. 6a STP	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	84
il=84

[RMS ZEST 421]
ty=M	0
na=Patchcordy   FO, LC-Duplex PC/UPC	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 422]
ty=M	0
na=Ekranowany kabel instalacyjny S/FTP, 4P 1200MHz LSFRZH, CPR = B2ca	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6500
il=6500

[RMS ZEST 424]
ty=M	0
na=Kabel światłowodowy 12G	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	30
il=30

[RMS ZEST 430]
ty=M	0
na=Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3-Plug Guard-zielone	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	96
il=96

[RMS ZEST 431]
ty=M	0
na=Klucz zabezpieczający HDS Level 3-Plug Guard Key-	0
id=	0
jm=	
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 438]
ty=M	0
na=Magazynek na spawy	0
id=	0
jm=	
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 439]
ty=M	0
na=Osłonka spawów Fujikura	0
id=	0
jm=	
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	24
il=24

[RMS ZEST 16]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 440]
ty=M	0
na=Suport - uchwyt 2-modułowy	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14
il=14

[RMS ZEST 441]
ty=M	0
na=Ramka 2-modułowa	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14
il=14

[RMS ZEST 442]
ty=M	0
na=Adapter  45x45mm 1xRJ45	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14
il=14

[RMS ZEST 443]
ty=M	0
na=Moduł RJ45 keyston kat 6a STP	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14
il=14

[RMS ZEST 444]
ty=M	0
na=Ekranowany kabel instalacyjny S/FTP, 4P 1200MHz LSFRZH, CPR = B2ca	0
id=	0
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	100
il=100

[ELEMENT 1]
na=TRASY KABLOWE (korytka, puszki podłogowe)                                                                              
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=3467
nu=1
cpv=45314300-4
nsn=ST-T

[POZYCJA]
id=3468
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-09	5-08	0401-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=300	300		1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 386]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=37,245

[RMS 387]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=600

[POZYCJA]
id=3471
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-08	5-08	0701-08		1
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg - na stropie i na ścianach (po 2 mocow.)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=100	100		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 386]
nz=0,165	0	0,165
np=0
wa=0
wb=0
il=15,7575

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3479
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 386]
nz=0,198	0	0,198
np=0
wa=0
wb=0
il=9,4545

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3508
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0111-04	5-08	0111-04		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe o śr. 75mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 386]
nz=0,1375	0	0,1375
np=0
wa=0
wb=0
il=6,56565

[RMS 399]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3516
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
mpn=_1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów kanałów kablowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 401]
nz=0,198	0	0,198
np=0
wa=0
wb=0
il=9,4545

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3520
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0104-03	AT-15	0104-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie peszla/rurek pod tynk o średnicy do 24 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 401]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 403]
nz=50	1	50
np=0
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 404]
nz=50	1	50
np=0
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 16]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-10	5	1209-10		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=5	5		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 401]
nz=0,53	0	0,53
np=0
wa=0
wb=0
il=2,65

[POZYCJA]
id=3527
pd=IRM wyd.I 2003	KNR	0-36 1115-01	0-36	1115-01		1
na=Uszczelnienie przejść instalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 401]
nz=0,79	0	0,79
np=0
wa=0
wb=0
il=1,58

[RMS 405]
nz=1	0	1,0
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=OKABLOWANANIE STRUKTURALNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=54
nu=2
cpv=45314320-0

[POZYCJA]
id=3530
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Demontaż instalacji teletechnicznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 253]
nz=30	0	30
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=3532
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01 + KNR AT-14 0110-16	AT-14	0110-01 + KNR AT-14 0110-16		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19"  12U
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 386]
nz=3,205	0	2,4+0,805
np=0
wa=0
wb=0
il=6,41

[RMS 406]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3536
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-03	AT-14	0110-03		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 1310- panel wentylacyjny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 386]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,64

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 407]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3540
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 1310- listwa zasilająca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 386]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=0,44

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3544
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" 1310- panel porządkujacy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 386]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=1,1

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 409]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=3553
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych 19" kat. 6a 48xRJ451310- w przygotowanych stelażach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 386]
nz=0,255	0	0,255
np=0
wa=0
wb=0
il=0,765

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 430]
nz=96	1	96
np=0
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 431]
nz=2	1	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3623
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		1
mpn=1211
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 342]
nz=0,44	0	0,44
np=0
wa=0
wb=0
il=0,88

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 437]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 438]
nz=2	1	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 439]
nz=24	1	24
np=0
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=3558
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd  2xRJ45
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=30	30		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 386]
nz=0,21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=6,3

[RMS 414]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 415]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 416]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 413]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=60

[POZYCJA]
id=3564
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd  1xRJ45
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 386]
nz=0,21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=5,04

[RMS 414]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 415]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 417]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 413]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=3574
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kabla  krosowego  RJ45-RJ45 1,0m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 386]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0,84

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3578
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kabla  krosowego  RJ45-RJ45 0,5m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=84	84		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[RMS 386]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=7,056

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=84

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3582
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kabla  krosowego Patch cord FO, LC-Duplex PC/UPC
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 386]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0,336

[RMS 421]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3586
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) 1310- wciągane do rur, w korytkach1310- Ekranowany kabel instalacyjny S/FTP, 4P  LSFRZH, CPR = B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=6500	6500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=6500	1	6500						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 386]
nz=0,0363	0	0,0363
np=0
wa=0
wb=0
il=225,3355

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6500

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3594
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 1310- wciągane do rur, w korytkach1310- Kabel światłowodowy 12G
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 386]
nz=0,0363	0	0,0363
np=0
wa=0
wb=0
il=1,04001

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3618
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=96	96		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96						

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 432]
nz=0,298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=28,608

[RMS 433]
nz=0,596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=57,216

[POZYCJA]
id=2985
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dokumentacja powykonawcza
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 253]
nz=20	0	20
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM MULTIMEDIALNY                                                                                                           
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2634
nu=3
cpv=45314000-1

[POZYCJA]
id=3776
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd  1xRJ45
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 386]
nz=0,21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=2,94

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 441]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 442]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 443]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=2880
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kabla  krosowego  RJ45-RJ45 1,5m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 253]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=1,176

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2884
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kabla  krosowego HDMI 1,0m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 253]
nz=0,084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=1,176

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3782
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) 1310- wciągane do rur, w korytkach1310- Ekranowany kabel instalacyjny S/FTP, 4P  LSFRZH, CPR = B2ca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-T

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 386]
nz=0,0363	0	0,0363
np=0
wa=0
wb=0
il=3,4667

[RMS 444]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 16]
nz=2,5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu multimedialnego1310Monitor interkatywny 1310Technologia dotyku09Podczerwień1310Przekątna0986"1310Panel09IPS1310Jasność09330 cd/m21310Rozdzielczość panelu093840 x 2160 (UHD)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 253]
nz=1,93	0	1,93
np=0
wa=0
wb=0
il=13,51

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 358]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3165
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-01	5-06	0105-01		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu multimedialnego1310- Extender HDMI
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=7	7		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 342]
nz=3,22	0	3,22
np=0
wa=0
wb=0
il=21,5257

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=2991
pd=		 Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dokumentacja powykonawcza
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
BF6EE31908E1BF39BD85AABB52601690
