

Kalisz Pom., 18.04.2023r.

**SP.271.2.2023**

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Budowa wiaty integracyjnej przy Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

**Pytanie:** Proszę o załączenie specyfikacji dotyczącej Podestu Tanecznego.

**Odpowiedź:** Oczekiwania Zamawiającego:

Podest taneczny powinien być wykonany z trwałych elementów umożliwiających wygodny montaż i demontaż. Użyty do wykonania podestu materiał winien być trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Wymiary podestu to 1200 x 1200 cm.

Przedstawione poniżej parametry podestu należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne są wyłącznie przykładowe i służą jedynie określeniu klasy wymaganych materiałów oraz wzornictwa.

**Podest AluDeck Pro. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja podestu pozwala na szybki montaż sceny w zaledwie kilka minut.**

To wszystko dzięki temu, że do montażu nie potrzeba żadnych dodatkowych akcesoriów oraz narzędzi. Dodatkowo innowacyjna konstrukcja burty umożliwia zastosowanie tylko 6 sztuk nóg do 2 podestów. Doskonale nadaje się do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Produkt w pełni przeznaczony do profesjonalnego użytkowania, jego obciążenie to 750kg/m2.

|  |  |
| --- | --- |
| Wysokość | 90 mm |
| Szerokość | 2000 mm |
| Głębokość | 1000 mm  |
| Waga | 35 Kg |
| Materiał | Aluminium, Plywood |

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

 Pan Janusz Garbacz