**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji klimatyzatora ściennego w serwerowni biblioteki AWF**.

Zamówienie obejmuje zamontowanie jednostki wewnętrznej na ścianie serwerowni wraz z instalacja wewnętrzną prowadzoną w listwach. Jednostkę zewnętrzną montować na ścianie budynku na podstawie. Jednostki zasilić elektrycznie z istniejącej instalacji.

**Wymagania techniczne klimatyzatora typu GREE 2,5 kW GWH09QB-K6DNA5I:
 Jednostka wewnętrzna**

Klimatyzator składający się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej naściennej.

1. Sterowanie pracą urządzenia za pomocą pilota przewodowego.
2. Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW
3. Pobór mocy chłodzenia nie większy 1,4 kW
4. Pobór mocy grzania nie większy 1,5 kW
5. SEER(chłodzenie) nie niższy niż 6,10 (A++)
6. SCOP (grzanie) 6,10 (A+)
7. Pobór prądu (wartość nominalna chłodzenie /grzanie – 3,9/3,4 A
8. Przepływ powietrza 560/490/430/330 [m3/h]
9. Maksymalny poziom mocy akustycznej 55 dB
10. Zakres nastawy temperatury – 16-30 C
11. Poziom dźwięku jedn. Zewn. nie większy niż -61 dB