**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem projektorów laserowych (4 szt.) wraz z instalacją i podłączeniem do funkcjonalnego systemu sterowania i infrastruktury AV.**

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

**Oferuję:**

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj ………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Sposób oceny** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)** |
|  | System projekcyjny: technologia 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB | TAK |  |
|  | Panel LCD 0,76” z C2 Fine. | TAK |  |
|  | Natężenie światła barwnego: co najmniej w zakresie 6.000- 4200 lumenów (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS 15.4 lub równoważną. | TAK, podać |  |
|  | Natężenie światła białego: co najmniej w zakresie 6000-4200 lumenów (tryb ekonomiczny) zgodnie z normą ISO 21118:2020 lub równoważną. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej WUXGA z optymalizacją 4K | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik proporcji obrazu - 16:10. | TAK |  |
|  | Stosunek kontrastu co najmniej 2.500.00:1 | TAK, podać |  |
|  | Źródło światła: laser | TAK |  |
|  | Układ optyczny: Stosunek projekcji 0,35-10,11:1  Obiektyw należy dobrać z uwzględnieniem odległości projektora do ekranu projekcyjnego:   1. Sala 1010, 2 projektory i 2 ekrany:   Odległość projektora od ekranu - 7,4m  Ekran: wysokość 2,57m, szerokość 3,95m   1. Sala 2008, 1 projektor i 1 ekran:   Odległość projektora od ekranu - 6,1m  Ekran: wysokość 2,05m, szerokość 3,15m   1. Sala 2009, 1 projektor i 1 ekran:   Odległość projektora od ekranu - 6,1m  Ekran: wysokość 2,05m, szerokość 3,15m | TAK |  |
|  | Złącza co najmniej:   * USB 2.0 typu A, * USB 2.0 typu B, * RS-232C, * LAN Ethernet (100BASE-TX/10 BASE-T / RJ45) * Możliwość rozbudowy o adapter WiFi LAN co najmniej w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n, * wejście VGA , * wejście DVI, * Gniazdo HD Base T (RJ45) * HDMI (HDCP 2.3). | TAK, podać |  |
|  | Zamawiający wykorzystuje system sterowania AV Crestron Isys i0. Cena obejmuje integrację projektorów z systemem AV Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej