PRZEDMIAR ROBÓT

	 
	Budowa :	Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej gminy Gostyń
	Kod CPV :	45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	Obiekt :	Budowa sieci wodociągowej wraz z włączeniami sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Brzezie

	 
	Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap
	Kod CPV :	45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

	 
	Inwestor :	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.
	Adres :	Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń
	Wykonawca :	.......................................................................................................................................................
	Adres :	.......................................................................................................................................................

	 
	Opracował :	inż. Lech Przybylak	Data : 28-08-2023

	Inwestor :	Wykonawca :

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	Budowa :	Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej gminy Gostyń
	Obiekt :	Budowa sieci wodociągowej wraz z włączeniami sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowości Brzezie
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I	Sieć wodociągowa - etap II		

	I.A	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
	 
	1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,355	km
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wytyczenie trasy istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu
	 
	71 szt.:	71 * 5 / 1000 =	0,355
	 
	Razem   =	  0,355	km

	 
	2	KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	106,500	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych, głębokości do 1,5 m grunt kat. I-II
	 
		355 / 5 * 1.5 =	106,500
	 
	Razem   =	  106,500	m3

	 
	3	KNR 211-0301-04-00 WACETOB Warszawa	1,065	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]		
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych
	 
		71 * 0.015 =	1,065
	 
	Razem   =	  1,065	m3

	 
	4	KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	16,500	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zabezpieczenie kabla energetycznego  dzieloną osłoną rurową  PS do kabli AROT A 110PS
	 
		11 * 1.5 =	16,500
	 
	Razem   =	  16,500	m

	 
	5	KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	36,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego  dzieloną osłoną rurową  PS do kabli AROT A 110PS
	 
		24 * 1.5 =	36,000
	 
	Razem   =	  36,000	m

	 
	6	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa	1 266,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Cięcie asfaltu piłą nawierzchni bitumicznych przy robotach budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej
		- analogia
	 
		633.0 * 2 =	1 266,000
	 
	Razem   =	 1 266,000	m

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.A. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	7	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm
	 
		822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	8	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa	4 114,500	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm
	 
		822.9 * 5 =	4 114,500
	 
	Razem   =	 4 114,500	m2

	 
	9	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm
	 
	pod asfaltem:	822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	10	KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa	4 114,500	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy
		dalszy 1 cm
	 
		822.9 * 5 =	4 114,500
	 
	Razem   =	 4 114,500	m2

	 
	 
	I.B	Roboty ziemne		
	 
	11	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,641	km
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągów w terenie równinnym
	 
		641 / 1000 =	0,641
	 
	Razem   =	  0,641	km

	 
	12	KNR 201-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	401,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: I-II
	 
		1057.7 * 0.95 * 0.4 =	401,9
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  401,900	m3

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	13	KNR 201-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	602,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: III
	 
		1057.7 * 0.95 * 0.6 =	602,9
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  602,900	m3

	 
	14	KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	21,200	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy  ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
		1057.7 * 0.05 * 0.4 =	21,2
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  21,200	m3

	 
	15	KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	31,700	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
		1057.7 * 0.05 * 0.6 =	31,7
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  31,700	m3

	 
	16	KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	846,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
		odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
		kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz gruntu
	 
		846.0 =	846,000
	 
	Razem   =	  846,000	m3

	 
	17	KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 692,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t dalsze 1,0
		km
	 
		846 * 2 =	1 692,000
	 
	Razem   =	 1 692,000	m3

	 
	18	KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	846,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM
	 
		846.0 =	846,000
	 
	Razem   =	  846,000	m3

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	19	Anal. KAT. INDYW.	1 057,700	m3
		Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy
		skrzyniowej (boks) wykop do głębokości 1,6m szerokości 0,9m grunt kat. I-III
	 
		1057.7 =	1 057,700
	 
	Razem   =	 1 057,700	m3

	 
	20	KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	781,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
		odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
		kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ dowóz piasku na wymianę
	 
		846.0 - (631.0 + 10.0) * 0.1 * 1.0 =	781,900
	 
	Razem   =	  781,900	m3

	 
	21	KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	9 382,800	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
		km
	 
		781.9 * 12 =	9 382,800
	 
	Razem   =	 9 382,800	m3

	 
	22	KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	390,950	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.
		wykopu 0,8-1,5 m
	 
		781.9 / 2 =	390,950
	 
	Razem   =	  390,950	m3

	 
	23	KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	602,650	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o
		mocy: 55 kW (75 KM)
	 
		1057.7 - 390.95 - (631.0 + 10.0) * 0.1 * 1.0 =	602,650
	 
	Razem   =	  602,650	m3

	 
	24	KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	993,600	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zagęszczenie  warstwami gruntu zagęszczarkami,  kategorii : I-III
	 
		390.95 + 602.65 =	993,600
	 
	Razem   =	  993,600	m3

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	25	KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	64,100	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
		odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
		kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ dowóz piasku na podsypkę
	 
		(631.0 + 10.0) * 0.1 * 1.0 =	64,100
	 
	Razem   =	  64,100	m3

	 
	26	KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	769,200	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
		km
	 
		64.1 * 12 =	769,200
	 
	Razem   =	  769,200	m3

	 
	 
	I.C	Roboty montażowe		
	 
	27	ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB	64,100	m3
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm
	 
		(631.0 + 10.0) * 0.1 * 1.0 =	64,100
	 
	Razem   =	  64,100	m3

	 
	28	KNR 228-0302-03-01 MRiGŻ	631,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm /SDR
		11/ - łącznie z wykonaniem zgrzewów doczołowych
	 
		631 =	631,000
	 
	Razem   =	  631,000	m

	 
	29	KNR 228-0302-02-00 MRiGŻ	10,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 90 mm - łącznie
		z wykonaniem zgrzewów doczołowych
	 
		10 =	10,000
	 
	Razem   =	  10,000	m

	 
	30	KNR 228-0304-02-01 MRiGŻ	3,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy
		zewnętrznej rury: 90 mm - nasuwki

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.C. Roboty montażowe
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	W13a, W15:	1 + 2 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	31	KNR 228-0304-03-01 MRiGŻ	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy
		zewnętrznej rury: 110 mm - nasuwki
	 
	W15:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	32	KNR 228-0305-02-00 MRiGŻ	10,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ułożenie kształtek PE elektrooporowe, przy średnicy zewnętrznej rury: 90 mm - złącze elektrooporowe - mufy
	 
	W10H, W10, W11H, W11, W12H, W12, W13H, W13, W14H, W14:	10 * 1 =	10,000
	 
	Razem   =	  10,000	szt

	 
	33	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ	15,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ułożenie kształtek PE elektrooporow e,przy średnicy zewnętrznej rury: 100 mm - złącze elektrooporowe - mufy
	 
	W10, W11,W12, W12a, W12b, W13, W14, W15:	7 * 2 + 1 =	15,000
	 
	Razem   =	  15,000	szt

	 
	34	KNR 228-0305-02-00 MRiGŻ	11,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury 90mm,
		tuleja z kołnierzem dociskowym
	 
	W10H, W10, W11H, W11, W12H, W12, W13H, W13, W13H, W13, W13a, W14H, W14:	11 * 1 =	11,000
	 
	Razem   =	  11,000	szt

	 
	35	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ	16,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury 110mm,
		tuleja z kołnierzem dociskowym
	 
	W10, W11, W12, W12a, W12b, W13, W13a, W14, W15:	2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 =	16,000
	 
	Razem   =	  16,000	szt

	 
	36	KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, redukcja 110/90
	 
	W13a:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.C. Roboty montażowe
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	37	KNR 228-0309-02-00 MRiGŻ	3,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 80 mm, ze skrzynką i obudową teleskopową
	 
	W13a, W15:	1 + 2 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	38	KNR 228-0309-03-00 MRiGŻ	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zamontowanie na rurociągach PVC i PE zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej
		zasuwy: 100 mm, ze skrzynką i obudową teleskopową
	 
	W12b, W15:	2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	szt

	 
	39	KNR 218-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - króciec FW
	 
	W13a, W15:	1 + 2 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	40	KNR 218-0112-02-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - trójników
		80/80
	 
	W15:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	41	KNR 218-0112-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójników
		100/80
	 
	W10, W11, W12, W12a, W13, W14:	6 * 1 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	szt

	 
	42	KNR 228-0311-05-00 MRiGŻ	5,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych, o średnicy nominalnej: 80 mm z zasuwą, obudową i skrzynką
		uliczną
	 
	W3c, W5H, W7, W22, W28H:	1 + 1 + 1 + 1 + 1 =	5,000
	 
	Razem   =	  5,000	szt

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.C. Roboty montażowe
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	43	KNR 228-0315-02-00 MRiGŻ	4,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami: na słupku stalowyn
	 
		2 + 2 =	4,000
	 
	Razem   =	  4,000	kpl

	 
	44	KNNR 004-1612-01-00	2,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 100 mm
	 
		2 =	2
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	  2,000	kpl

	 
	45	KNR 228-0316-01-00	2,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: do 110 mm
	 
		325 / 200 =	2
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	  2,000	kpl

	 
	46	KNR 218-0803-01-00	2,000	odc.
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 10
		0 mm
	 
		325 / 200 =	2
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	  2,000	odc.

	 
	 
	I.D	Odtworzenie nawierzchni		
	 
	47	KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm
	 
		822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	48	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
	 
		822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	49	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa	- 2 468,700	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	I.  Sieć wodociągowa - etap II
	I.D. Odtworzenie nawierzchni
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - (minus 3,0 cm,)
	 
		(822.9) * ( - 3) =	- 2 468,700
	 
	Razem   =	- 2 468,700	m2

	 
	50	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
	 
		822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	51	KNR 003-0204-03-00 ATHENASOFT Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Podbudowa z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm,
	 
		822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	52	KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
	 
		822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	53	KNR 231-0312-05-00 IGM Warszawa	822,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm
	 
		822.9 =	822,900
	 
	Razem   =	  822,900	m2

	 
	54	KNR 231-0311-08-00 IGM Warszawa	1 645,800	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: dodatek za każdy dalszy
		1 cm grubości ponad 3 cm (dodatek za 2 cm)
	 
		822.9 * 2 =	1 645,800
	 
	Razem   =	 1 645,800	m2

	 
	 
	II	Przyłącza wodociągowe - etap II		

	II.A	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.A. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	55	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,110	km
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wytyczenie trasy istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu
	 
	22szt.:	22 * 5 / 1000 =	0,110
	 
	Razem   =	  0,110	km

	 
	56	KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	33,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych, głębokości do 1,5 m grunt kat. I-II
	 
		110 / 5 * 1.5 =	33,000
	 
	Razem   =	  33,000	m3

	 
	57	KNR 211-0301-04-00 WACETOB Warszawa	0,330	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]		
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych
	 
		22 * 0.015 =	0,330
	 
	Razem   =	  0,330	m3

	 
	58	KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	7,500	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zabezpieczenie kabla energetycznego  dzieloną osłoną rurową  PS do kabli AROT A 110PS
	 
		5 * 1.5 =	7,500
	 
	Razem   =	  7,500	m

	 
	59	KNR 502-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego  dzieloną osłoną rurową  PS do kabli AROT A 110PS
	 
		8 * 1.5 =	12,000
	 
	Razem   =	  12,000	m

	 
	60	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa	48,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
	 
		24 * 2 =	48,000
	 
	Razem   =	  48,000	m

	 
	61	KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa	31,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm
	 
		31.2 =	31,200

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.A. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	 
		 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  31,200	m2

	 
	62	KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa	156,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm da -dalsze 4 cm
	 
		31.2 * 5 =	156,000
	 
	Razem   =	  156,000	m2

	 
	63	KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa	46,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm
	 
	pod asfaltem:	31.2 =	31,200
	pod POLBRUKIEM:	15.0 =	15,000
	 
	Razem   =	  46,200	m2

	 
	64	KNR 231-0802-06-00 IGM Warszawa	231,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1
		cm - dalsze 5,0 cm
	 
	pod asfaltem:	31.2 * 5 =	156,000
	pod POLBRUKIEM:	15.0 * 5 =	75,000
	 
	Razem   =	  231,000	m2

	 
	65	KNR 231-0806-01-00 IGM Warszawa	15,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowej - ręczne, grub. 8,0 cm
	 
		15.0 =	15,000
	 
	Razem   =	  15,000	m2

	 
	66	KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa	44,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm
	 
		44.9 =	44,900
	 
	Razem   =	  44,900	m2

	 
	67	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa	20,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
	 
		20 =	20,000
	 
	Razem   =	  20,000	m

	 

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	II.B	Roboty ziemne		
	 
	68	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,069	km
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągów w terenie równinnym
	 
		69 / 1000 =	0,069
	 
	Razem   =	  0,069	km

	 
	69	KNR 201-0216-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	33,600	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: I-II
	 
		88.5 * 0.95 * 0.4 =	33,6
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  33,600	m3

	 
	70	KNR 201-0216-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	50,400	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: III
	 
		88.5 * 0.95 * 0.6 =	50,4
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  50,400	m3

	 
	71	KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,800	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy  ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
		88.5 * 0.05 * 0.4 =	1,8
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  1,800	m3

	 
	72	KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,700	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
		88.5 * 0.05 * 0.6 =	2,7
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  2,700	m3

	 
	73	KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	70,800	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
		odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
		kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ - wywóz gruntu
	 
		70.8 =	70,800

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  70,800	m3

	 
	74	KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	141,600	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t dalsze 1,0
		km
	 
		70.8 * 2 =	141,600
	 
	Razem   =	  141,600	m3

	 
	75	KNR 201-0416-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	70,800	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów liniowych, w gruncie kat.I-IV, spycharką o mocy 75 KM
	 
		70.8 =	70,800
	 
	Razem   =	  70,800	m3

	 
	76	Anal. KAT. INDYW.	88,500	m3
		Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy
		skrzyniowej (boks) wykop do głębokości 1,6m szerokości 0,9m grunt kat. I-III
	 
		88.5 =	88,500
	 
	Razem   =	  88,500	m3

	 
	77	KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	63,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
		odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
		kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ dowóz piasku na wymianę
	 
		70.8 - 69 * 0.1 * 1.0 =	63,900
	 
	Razem   =	  63,900	m3

	 
	78	KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	766,800	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
		km
	 
		63.9 * 12 =	766,800
	 
	Razem   =	  766,800	m3

	 
	79	KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	31,950	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.
		wykopu 0,8-1,5 m
	 
		63.9 * 0.5 =	31,950

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.B. Roboty ziemne
	 
		 Str. 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  31,950	m3

	 
	80	KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	49,650	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o
		mocy: 55 kW (75 KM)
	 
		88.5 - 31.95 - 69 * 0.1 * 1.0 =	49,650
	 
	Razem   =	  49,650	m3

	 
	81	KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	81,600	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zagęszczenie  warstwami gruntu zagęszczarkami,  kategorii : I-III
	 
		31.95 + 49.65 =	81,600
	 
	Razem   =	  81,600	m3

	 
	82	KNR 201-0213-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 0,25 m3, z transportem urobku na
		odległ.do 1 km,samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
		kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ dowóz piasku na podsypkę
	 
		69 * 0.1 * 1.0 =	6,900
	 
	Razem   =	  6,900	m3

	 
	83	KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	82,800	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t dalsze 6,0
		km
	 
		6.9 * 12 =	82,800
	 
	Razem   =	  82,800	m3

	 
	 
	II.C	Montaż przyłączy wodociągowych		
	 
	84	ZAŁ.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRiB	6,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm
	 
		69 * 0.1 * 1.0 =	6,900
	 
	Razem   =	  6,900	m3

	 
	85	KNR 228-0314-02-00 MRiGŻ	69,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej: 40 mm

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.C. Montaż przyłączy wodociągowych
	 
		 Str. 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		69.0 =	69,000
	 
	Razem   =	  69,000	m

	 
	86	KNR 228-0313-02-00 MRiGŻ	22,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykonanie nawiertki na istniejących rurociągach PVC, o średnicy nominalnej: 110/40 mm
	 
		22 =	22,000
	 
	Razem   =	  22,000	kpl

	 
	87	KNR 215-0108-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]		
		Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, o średnicy nominalnej: 20 mm
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	kpl

	 
	88	KNR 215-0112-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]		
		Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 25 mm - przelotowe żeliwne ocynkowane
	 
		3 * 2 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	szt

	 
	89	KNR 215-0112-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]		
		Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 25 mm - antyskażeniowe
	 
		1 * 3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	90	KNR 215-0111-02-00 WACETOB Warszawa	6,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Przełączenia rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, przy średnicy
		rur: rurociągi z PP 25 mm
	 
		6.0 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	m

	 
	 
	II.D	Odtworzenie nawierzchni		
	 
	91	KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa	91,100	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm
	 
	pod asfalt:	31.2 =	31,200

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.D. Odtworzenie nawierzchni
	 
		 Str. 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	tłuczeń:	44.9 =	44,900
	pod POLBRUK:	15.0 =	15,000
	 
	Razem   =	  91,100	m2

	 
	92	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	31,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
	 
		31.2 =	31,200
	 
	Razem   =	  31,200	m2

	 
	93	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa	-  93,600	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - dalsze 5,0cm
	 
		31.2 * ( - 3) =	-  93,600
	 
	Razem   =	-  93,600	m2

	 
	94	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa	31,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm
	 
		31.2 =	31,200
	 
	Razem   =	  31,200	m2

	 
	95	KNR 003-0204-03-00 ATHENASOFT Warszawa	31,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Podbudowa z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm,
	 
		31.2 =	31,200
	 
	Razem   =	  31,200	m2

	 
	96	KNR 231-0312-01-00 IGM Warszawa	31,200	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
	 
		31.2 =	31,200
	 
	Razem   =	  31,200	m2

	 
	97	KNR 231-0312-02-00 IGM Warszawa	124,800	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, żwirowo-piaskowych - warstwa wiażąca po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (dodatek za 4 cm)
	 
		31.2 * 4 =	124,800
	 
	Razem   =	  124,800	m2

	                      Roboty budowlano montażowe - Brzezie II etap 
	II.  Przyłącza wodociągowe - etap II
	II.D. Odtworzenie nawierzchni
	 
		 Str. 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	98	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	15,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - podbudowa pod
		POLBRUK,
	 
		15.0 =	15,000
	 
	Razem   =	  15,000	m2

	 
	99	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa	15,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8  - podbudowa pod
		POLBRUK
	 
		15.0 =	15,000
	 
	Razem   =	  15,000	m2

	 
	100	KNR 003-0304-03-00 ATHENASOFT Warszawa	15,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce
		cementowo-piaskowej (kostka z odzysku 80%)
	 
		15.0 =	15,000
	 
	Razem   =	  15,000	m2

	 
	101	KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa	44,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm
	 
		44.9 =	44,900
	 
	Razem   =	  44,900	m2

	 
	102	KNR 231-0204-04-00 IGM Warszawa	224,500	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm (razem dalsze 5,0 cm
	 
		44.9 * 5 =	224,500
	 
	Razem   =	  224,500	m2

	 
	Inwestor :	Wykonawca :