|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia/****Wymagania** | **Nazwa****Handlowa, Nr katalogowy\*** | **Rodzaj i wielkość opakowania** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.****netto** | **VAT****%** | **Cena jedn.****brutto** | **Wartość****netto**(ilość x cena jedn. netto) | **Wartość VAT** | **Wartość****brutto**(wartość netto +wartość vat) | **Producent** |
| 1 | Bezpudrowe, oburęczne rękawice ochronne o zwiększonej długości (250-260 mm / 9,8"-10,2"), niesterylne rękawice ochronne z nitrylu. Środek Ochrony Indywidualnej, PPE Kategoria III, zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2016/425. Wyrób medyczny Klasy I (MDR), zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2017/745. W pełni zgodne z najnowszymi normami UE dotyczącymi środków ochrony osobistej tj. rękawic chroniących przed chemikaliami, mikroorganizmami i wirusami.Materiał: Kauczuk syntetyczny nitrylowy (acrylonitrile butadiene).Wzór: Zielone, oburęczne, mankiet z rolowaniem, teksturowane opuszki palców.Pakowanie: 150 szt. w opakowaniu - 10 opakowań w kartonie. ROZMIARY: 6/XS ; 7/S; 8/M; 9/L; 10/XLNormyCE registration: PPE Category III (Complex Design) - Regulation (EU) 2016/425. Notified Body No 0598: SGS Fimko Oy, Helsinki - FINLAND. MDR Class 1 - Regulation (EU) 2017/745.Normy EU PPE: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 and ISO 16604:2004 Procedure B.Normy EU MDR: EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 and EN 455-4:2009.USA standards: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.Inne normy : EN1149-1/2/3 & 5, ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.Grubość mm1/ mil : Opuszki palców: 0.17/6.7 ; Wewnętrzna część dłoni: 0.10/3.9 ; Mankiet: 0.08/3.1Długość :Minimalna / Typowa Od czubka środkowego palca do krawędzi mankietu ≥ 250 mm / 9.8" / 255 mm / 10.0"Otwory : AQL < 0.252 - Level 3 |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar XS** | Op.  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpudrowe, oburęczne rękawice ochronne o zwiększonej długości (250-260 mm / 9,8"-10,2"), niesterylne rękawice ochronne z nitrylu. Środek Ochrony Indywidualnej, PPE Kategoria III, zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2016/425. Wyrób medyczny Klasy I (MDR), zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2017/745. W pełni zgodne z najnowszymi normami UE dotyczącymi środków ochrony osobistej tj. rękawic chroniących przed chemikaliami, mikroorganizmami i wirusami.Materiał: Kauczuk syntetyczny nitrylowy (acrylonitrile butadiene).Wzór: Zielone, oburęczne, mankiet z rolowaniem, teksturowane opuszki palców.Pakowanie: 150 szt. w opakowaniu - 10 opakowań w kartonie. ROZMIARY: 6/XS ; 7/S; 8/M; 9/L; 10/XLNormyCE registration: PPE Category III (Complex Design) - Regulation (EU) 2016/425. Notified Body No 0598: SGS Fimko Oy, Helsinki - FINLAND. MDR Class 1 - Regulation (EU) 2017/745.Normy EU PPE: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 and ISO 16604:2004 Procedure B.Normy EU MDR: EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 and EN 455-4:2009.USA standards: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.Inne normy : EN1149-1/2/3 & 5, ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.Grubość mm1/ mil : Opuszki palców: 0.17/6.7 ; Wewnętrzna część dłoni: 0.10/3.9 ; Mankiet: 0.08/3.1Długość :Minimalna / Typowa Od czubka środkowego palca do krawędzi mankietu ≥ 250 mm / 9.8" / 255 mm / 10.0"Otwory : AQL < 0.252 - Level 3  |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar S** | Op.  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpudrowe, oburęczne rękawice ochronne o zwiększonej długości (250-260 mm / 9,8"-10,2"), niesterylne rękawice ochronne z nitrylu. Środek Ochrony Indywidualnej, PPE Kategoria III, zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2016/425. Wyrób medyczny Klasy I (MDR), zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2017/745. W pełni zgodne z najnowszymi normami UE dotyczącymi środków ochrony osobistej tj. rękawic chroniących przed chemikaliami, mikroorganizmami i wirusami.Materiał: Kauczuk syntetyczny nitrylowy (acrylonitrile butadiene).Wzór: Zielone, oburęczne, mankiet z rolowaniem, teksturowane opuszki palców.Pakowanie: 150 szt. w opakowaniu - 10 opakowań w kartonie. ROZMIARY: 6/XS ; 7/S; 8/M; 9/L; 10/XLNormyCE registration: PPE Category III (Complex Design) - Regulation (EU) 2016/425. Notified Body No 0598: SGS Fimko Oy, Helsinki - FINLAND. MDR Class 1 - Regulation (EU) 2017/745.Normy EU PPE: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 and ISO 16604:2004 Procedure B.Normy EU MDR: EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 and EN 455-4:2009.USA standards: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.Inne normy : EN1149-1/2/3 & 5, ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.Grubość mm1/ mil : Opuszki palców: 0.17/6.7 ; Wewnętrzna część dłoni: 0.10/3.9 ; Mankiet: 0.08/3.1Długość :Minimalna / Typowa Od czubka środkowego palca do krawędzi mankietu ≥ 250 mm / 9.8" / 255 mm / 10.0"Otwory : AQL < 0.252 - Level 3  |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar M** | Op.  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezpudrowe, oburęczne rękawice ochronne o zwiększonej długości (250-260 mm / 9,8"-10,2"), niesterylne rękawice ochronne z nitrylu. Środek Ochrony Indywidualnej, PPE Kategoria III, zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2016/425. Wyrób medyczny Klasy I (MDR), zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2017/745. W pełni zgodne z najnowszymi normami UE dotyczącymi środków ochrony osobistej tj. rękawic chroniących przed chemikaliami, mikroorganizmami i wirusami.Materiał: Kauczuk syntetyczny nitrylowy (acrylonitrile butadiene).Wzór: Zielone, oburęczne, mankiet z rolowaniem, teksturowane opuszki palców.Pakowanie: 150 szt. w opakowaniu - 10 opakowań w kartonie. ROZMIARY: 6/XS ; 7/S; 8/M; 9/L; 10/XLNormyCE registration: PPE Category III (Complex Design) - Regulation (EU) 2016/425. Notified Body No 0598: SGS Fimko Oy, Helsinki - FINLAND. MDR Class 1 - Regulation (EU) 2017/745.Normy EU PPE: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 and ISO 16604:2004 Procedure B.Normy EU MDR: EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 and EN 455-4:2009.USA standards: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.Inne normy : EN1149-1/2/3 & 5, ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.Grubość mm1/ mil : Opuszki palców: 0.17/6.7 ; Wewnętrzna część dłoni: 0.10/3.9 ; Mankiet: 0.08/3.1Długość :Minimalna / Typowa Od czubka środkowego palca do krawędzi mankietu ≥ 250 mm / 9.8" / 255 mm / 10.0"Otwory : AQL < 0.252 - Level 3  |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar L** | Op.  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezpudrowe, oburęczne rękawice ochronne o zwiększonej długości (250-260 mm / 9,8"-10,2"), niesterylne rękawice ochronne z nitrylu. Środek Ochrony Indywidualnej, PPE Kategoria III, zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2016/425. Wyrób medyczny Klasy I (MDR), zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2017/745. W pełni zgodne z najnowszymi normami UE dotyczącymi środków ochrony osobistej tj. rękawic chroniących przed chemikaliami, mikroorganizmami i wirusami.Materiał: Kauczuk syntetyczny nitrylowy (acrylonitrile butadiene).Wzór: Zielone, oburęczne, mankiet z rolowaniem, teksturowane opuszki palców.Pakowanie: 150 szt. w opakowaniu - 10 opakowań w kartonie. ROZMIARY: 6/XS ; 7/S; 8/M; 9/L; 10/XLNormyCE registration: PPE Category III (Complex Design) - Regulation (EU) 2016/425. Notified Body No 0598: SGS Fimko Oy, Helsinki - FINLAND. MDR Class 1 - Regulation (EU) 2017/745.Normy EU PPE: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 and ISO 16604:2004 Procedure B.Normy EU MDR: EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 and EN 455-4:2009.USA standards: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.Inne normy : EN1149-1/2/3 & 5, ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.Grubość mm1/ mil : Opuszki palców: 0.17/6.7 ; Wewnętrzna część dłoni: 0.10/3.9 ; Mankiet: 0.08/3.1Długość :Minimalna / Typowa Od czubka środkowego palca do krawędzi mankietu ≥ 250 mm / 9.8" / 255 mm / 10.0"Otwory : AQL < 0.252 - Level 3  |  | Opakowanie 150 szt.**Rozmiar XL** | Op.  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość końcowa: (suma**  | **poszczególnych**  | **pozycji)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

**Cena brutto służy jedynie do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistych zrealizowanych zamówień.**

**Ww. cena brutto oferty będzie stanowiła maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia.**

.......................................... dnia ..................................

/miejscowość/ /data/