Załącznik nr 2 do SWZ

ZP.272.1.22.2023

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **Monitor typ I – 185 sztuk**  |
| Typ ekranu | Panoramiczny, LED, 16x9 |
| Przekątna | Min. 27”  |
| Matryca | IPS,VA, matowa |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast (statyczny) | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 7 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Wielkość plamki | Max. 0.311 mm |
| Złącza | Min. 1 x HDMI  |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Regulacja | wysokości, obrotu, kąta pochylenia |
| Montaż na ścianie lub uchwycie  | Vesa 100x100mm |
| Głośniki | Posiada min. 2 głośniki |
| **Ogólnie** |
| Gwarancja  | Min. 36 miesięcy |
| Inne | Dołączony przewód HDMI  |

|  |
| --- |
| **Monitor typ II – 4 sztuki**  |
| Typ ekranu | Panoramiczny, LED, 16x10 |
| Przekątna | Min. 24,1”  |
| Matryca | IPS10-bit, Matowa |
| Jasność | Min. 350 cd/m2 |
| Kontrast (statyczny) | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 99%DCI-P3:95%sRGB:100% |
| Czas reakcji matrycy | Max. 15 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
| Wielkość plamki | Max. 0.270x0.270 mm |
| Złącza | HDMI, DP, USB 3.1  |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Regulacja | wysokości, obrotu, kąta pochylenia |
| Montaż na ścianie lub uchwycie  | Vesa 100x100mm |
| **Ogólnie** |
| Gwarancja  | Min. 60 miesiące |
| Inne | Dołączony przewód HDMI i DP, wbudowany hub USB |

|  |
| --- |
| **Monitor typ III – 8 sztuk**  |
| Typ ekranu | Panoramiczny, LED, 16x9 |
| Przekątna | Min. 27”  |
| Matryca | IPS  |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| Kontrast (statyczny) | Min. 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Min. 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Max. 6 ms |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Wielkość plamki | Max. 0.162x0.162 mm |
| Złącza | Min. 1 x HDMI  |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Regulacja | wysokości, obrotu, kąta pochylenia |
| Montaż na ścianie lub uchwycie  | Vesa 100x100mm |
| Głośniki | Posiada min. 2 głośniki |
| **Ogólnie** |
| Gwarancja  | Min. 24 miesiące |
| Inne | Dołączony przewód HDMI o długości min. 2m,  |