**Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego – Wymagania techniczne**

**Znak sprawy: 47/2023**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup maszyn dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”**

1. **Część I – Zakup i dostawa siewnika do kukurydzy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  *(PEŁNA NAZWA SIEWNIKA DO KUKURYDZY)* | | |
| **Wymagane parametry techniczne siewnika do kukurydzy** | | |
| **Minimalne wymagania techniczne** | **Spełnia / nie spełnia** | **Uwagi** |
| Przedmiot umowy ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2023 roku, gotowy do użytku. |  |  |
| Maszyna kompatybilna z systemem ISOBUS, odblokowana licencja zmiennego dawkowania |  |  |
| Trójpunktowy, pływający zaczep, cat. II |  |  |
| Sekcja z redlicą talerzową i zgarniaczem brył |  |  |
| Elektryczny napęd sekcji |  |  |
| Hydrauliczna regulacja międzyrzędzi 45-80 cm |  |  |
| Redlica nawozowa talerzowa |  |  |
| Zbiorniki na nasiona 55-60 litrów minimum |  |  |
| Pojemność zbiornika nawozowego : 900 l -1100 l minimum |  |  |
| Mechaniczne zabezpieczenie ramy, zsuwanie oraz rozsuwanie |  |  |
| Koło dogniatające w kształcie V |  |  |
| 2 komplety tarcz ( rzepak, kukurydza) |  |  |
| Zestaw dodatkowych fotokomórek do rzepaku |  |  |
| Koła napędowe ogumione, |  |  |
| Skrzynia przekładniowa z dźwigniami |  |  |
| 1” 3/8 Z6-Z6 Wałek WOM (długość 700-800) |  |  |
| Znacznik hydrauliczny jazda na środek i na koło |  |  |
| Centralna regulacja dawki nawozu |  |  |
| Zestaw do pneumatycznej dystrybucji nawozu do skrajnych rzędów z dodatkowym wentylatorem |  |  |
| Zgarniak do nasion otoczkowanych |  |  |
| Wakuometr |  |  |
| Oświetlenie |  |  |
| Podest załadowczy |  |  |
| Serwis w promieniu do 70 km |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

…………………….(miejscowość), dnia …………………..