OPZ

Przedmiotem zamówienia jest **oklejenie autobusu folią ploterową**, zgodnie z podanymi poniżej informacjami:

- Oklejenie powinno zostać wykonane przy użyciu dedykowanej do samochodów, odpornej na warunki atmosferyczne folii samoprzylepnej, a w częściach przeszklonych folii przepuszczającej światło grubości minimum 70 mikronów

- Wykonanie oklejenia powinno zapewnić możliwość normalnej eksploatacji pojazdu, w szczególności korzystania z myjni automatycznych. Części przeszklone karoserii muszą być oklejone folią, która umożliwi widoczność od wewnątrz, użytkownikom korzystającym z autobusów (np. folia w formie drobnej siatki wykorzystywanej na pojazdach transportu publicznego);

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie warunki do realizacji prac, umożliwiające wykonanie usługi w trudnych warunkach atmosferycznych, które zapewnią wymagany standard i jakość usługi;

- Po stronie wykonawcy będzie: przygotowanie autobusu do obrandowania (odtłuszczenie, wysuszenie, wygrzanie itp.), pomiar autobusu i dopasowanie projektu graficznego do modelu autobusu.

- Oklejenie w formacie cyfrowym, według wzoru w zalączniuku „wizualizacja autobusu”

 szczegóły dotyczące zastosowanych czcionek/grafiki dostarczone zostaną po podpisaniu umowy/zlecenia;

- Parametry kolorów użyte we wzorze oklejenia to:

 REAL 6018 Odcień zielonego

REAL 9005 Odcień czarnego

REAL 9003 Odcień białego

**Parametry autobusu**: Niskopodłogowy

Długość: 10500 mm

Szerokość: ok. 2500 mm

Wysokość: ok 3400 mm