[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
nan=INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE
pe=1
op=0
opn=1	0	0	0	0	1	0	8	1	7.4	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	2	4	0	5	2	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=złoty		1	2.11.2020 11:37:20
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "WYKRZYKNIK",
afn=MIKOŁOW, UL. RYNEK 10
nb=PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW,                           
ab=UL. SZKOLNA 1C, 43-196 MIKOŁÓW-BUJAKÓW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240802_1 MIKOŁÓW. OBRĘB EWIDENCYJNY: 0003 BUJAKÓW DZIAŁKI NR 1146/45, 979/45, 1147/45 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV
ni=GMINA MIKOŁÓW Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ai=ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów,
br=SANITARNA-INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 
nk=mgr inż Paweł  Boduszek	
npn=inż. Stanisław Boduszek upr. Nr 586/93	
kln=1310KODY CPV:1310131045330000-7 Instalacje c.o.131045330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne131045331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza131045331200-8 Wentylacja i klimatyzacja131045331110-0 Instalowanie węzłów ciepła1310
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1625125231
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 754]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1909]
ty=R
na=Izolarze grupa III	0
id=93	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639319
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 1968]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	0
id=203	3
jm=r-g	149
ce=19.96	1610476664
cw=19.96	PLN
il=0

[RMS ZEST 2504]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II'	0
id=203	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116005
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 1969]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	0
id=204	3
jm=r-g	149
ce=19.96	1610476666
cw=19.96	PLN
il=0

[RMS ZEST 2505]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III'	0
id=204	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116008
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 1728]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr. II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 804]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 294]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2198]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 293]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2197]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2196]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1850]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639325
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 1983]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116010
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2214]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.47
cw=14.47	PLN
il=0

[RMS ZEST 1852]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639327
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 1986]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=19.96	1610476670
cw=19.96	PLN
il=0

[RMS ZEST 2364]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604311970
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2026]
ty=R
na=Robocizna''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=19.96	1610476672
cw=19.96	PLN
il=0

[RMS ZEST 2366]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312191
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2291]
ty=R
na=Robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=19.96	1610476675
cw=19.96	PLN
il=0

[RMS ZEST 2367]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312199
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2293]
ty=R
na=Robocizna''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=19.96	1612431591
cw=19.96	PLN
il=0

[RMS ZEST 2369]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312215
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2368]
ty=R
na=Robocizna'''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28	1604312208
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2370]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312227
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2371]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312234
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2388]
ty=R
na=Robocizna''''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28.5	1570354992
cw=28.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 2372]
ty=R
na=robocizna'''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312243
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2373]
ty=R
na=robocizna''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312251
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2374]
ty=R
na=robocizna'''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312260
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2375]
ty=R
na=robocizna''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312266
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2376]
ty=R
na=robocizna'''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312273
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2377]
ty=R
na=robocizna''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312306
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2378]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312316
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2380]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312770
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2382]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312830
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2383]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312840
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2384]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312847
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2385]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312853
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2386]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312861
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2387]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312881
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2439]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604313786
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2440]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604313792
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2441]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604313803
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2442]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604313812
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2443]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604313819
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2444]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604313829
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2446]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604313857
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2447]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314230
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2448]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314237
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2449]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314243
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2450]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314251
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2451]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314257
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2452]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314264
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2453]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314272
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2454]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314285
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2455]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314294
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2456]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314302
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2457]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314311
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2398]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.5	1570354993
cw=28.5	złoty
il=0

[RMS ZEST 2628]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1730]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr. I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 755]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1910]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639329
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 1970]
ty=R
na=Robotnicy grupa I'	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=19.96	1610476679
cw=19.96	PLN
il=0

[RMS ZEST 2506]
ty=R
na=Robotnicy grupa I''	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116028
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 1729]
ty=R
na=spawacze gr. II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI-NAWIEW/WYWIEW -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=5980
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=32439
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostat nawiewny D125
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2+1+2+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32432
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostaty kołowe typ D100
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					
ko=			
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54225
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D125
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					
ko=			
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54227
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D160
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	13+11					
ko=			
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47317
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D200
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32460
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=_1211
na=Kratki nawiewne i wywiewne prostokątne o obwodzie do 1800mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=300		
wo=6	1	2+2+2					
ko=	*L=200		
wo=6	1	2+3+1					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32502
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 125
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51726
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Klapy zwrotne
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32509
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 100 mm -D100
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54224
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów D125
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	2+1+1+2+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54223
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 160
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	13+9+1+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54219
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 160 - IRIS
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32530
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 200
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1+5					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54221
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm - A=200
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1+1+1+1					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54222
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm - A=250
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46172
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica D 355
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+1+1					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54228
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Króciec osiatkowany D 355
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32583
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy dla centrali wentylacyjnjej
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53107
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy rurowe dla układów indywidualnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51733
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Komora wyrzutowa z blachy stalowej ocynk - L=1500, B=500, H=300
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=42622
pd=KNR 2-17 0146-0400	KNR	2-17 0146-0400	2-17	0146-0400		0
na=Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=42632
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 315mm-zintegrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=47324
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 125mm-
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=213		
wo=1	1	1					
ko=			

[POZYCJA]
id=54218
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 200mm-
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=340		
wo=1	1	1					
ko=			

[POZYCJA]
id=42642
pd=KNR 2-17 0148-0500	KNR	2-17 0148-0500	2-17	0148-0500		0
na=Podstawy dachowe prostokątne typ B DN 200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=100		
wo=1	1	1					
ko=			

[POZYCJA]
id=54216
pd=KNR 2-17 0148-0500	KNR	2-17 0148-0500	2-17	0148-0500		0
na=Podstawy dachowe prostokątne typ B DN 200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
ko=	*L=100		
wo=1	1	1					
ko=			

[POZYCJA]
id=53116
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D125 - PREWÓD OKRĄGŁY
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.86	1	0,12+0,12+0,06+0,09+0,82+0,06+2,22+0,63+0,15+0,11+0,28+0,08+0,12+0,22*2+0,06-0,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53121
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D160 -PRZEWÓD OKRĄGŁY
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.74	1	0,28+0,22+0,6+0,9+0,22+0,28+0,39+0,46+0,85+0,12+0,08+0,64+0,11+0,09-0,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53126
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D200 - PRZEWÓD OKRAGŁY
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=17.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.6	1	0,07+0,44+0,94+0,39+0,27+0,31+0,44+0,22+0,38+0,89+0,63+0,76+0,07+0,17+0,3+0,24+0,6+0,3+0,78+0,28+1,66+0,17+0,8+2,43+3,77+0,33+0,31+0,45+0,2-1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54215
pd=	KNR	2-17 0122-0	2-17	0122-0		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód elastyczny izolowany akustycznie i termicznie D355 - PRZEWÓD OKRAGŁY
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	0,26+0,71+0,07+0,63+0,68+0,64+0,07-0,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46153
pd=KNR 2-17 0149-0200	KNR	2-17 0149-0200	2-17	0149-0200		0
na=Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy  d= 200-315 mm w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=46162
pd=KNR 2-17 0145-0100	KNR	2-17 0145-0100	2-17	0145-0100		0
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D o średnicy 200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=54120
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0119-02	2-17	0119-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % -FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=24.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-ETAP I

[PRZEDMIAR]
wo=24.45	1	11,45+2,2+2,2+1,5+1,8+1,8+1,5+1,5+0,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54226
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=39.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-ETAP I

[PRZEDMIAR]
wo=39.57	1	0.21*2+0.1+0.74*2+0.04+0.18*3+0.1*2+0,84*3+0,51*2+0,21*2+0,19+0,08+0,18*3+0,67*14+0,07*2+0,91*2+0,21*2+0,1+0,69*2+0,11*2+0,31+0,11+0,36*6+0,53*11+0,06*2+0,13+0,35+0,1+0,25+0,3+0,08+0,36+0,3*5+0,14*3+0,07*2+0,06*2+0,5*2+0,16*2+0,3+0,37*2+0,08+0,11*2+0,06+0,12+0,02+0,14*3+0,15*4+0,15*5+0,04+0,38*2+0,1+0,06+0,05+0,07*2+0,03+0,25+0,06+0,04+0,06*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6255
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=85.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=85.04	1	0.23+1.09*3+2.7*2+0.35+0.58+1.27+1.08*2+0.47+1+0.79+3.09*2+0.17*1+0.41+0.24+0.53+1.56+0.81+0.46+1.67+0.47+1.06+0.54+0.47+1.65+0.29+1.52*3+0.86+1.25+1.15+0.35+0.54+0.16+0,38+0.91+0.1+0.4+0.24+0.75*5+1.01+1.03*4+1.12*4+0.45*2+1.46*4+0.16+0.49+0.58+0.97+1.67+0.42+0.96+0.23+0.53+0.81+0.85+1.62*2+0.59+0.08+0.27+1.71+1.46+0.13+0.72+0.61+0.2+0.91+0.1+0.33+0.63+0.18+0.16+0.26+0.58+0.51*2+0.2*2+0.1+0.1+0.16+0.2*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6275
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-04	2-16	0313-04		1
mpn=_1211
na=Izolcja kanałów wentylacyjnych matą z wełny mineralnej gr. 40 mm z folią Al.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=114.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=114.61	1	#p34+#p35-#p37					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6281
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-08	2-16	0313-08		1
mpn=_1211
na=Izolcja kanałów wentylacyjnych matą z wełny mineralnej gr. 80 mm z folią Al.
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32673
pd=KALK. INDYWID		KALK. INDYWID 		KALK. INDYWID 		0
na=Otwory rewizyjne dla przewodów  kanałowych okragłych
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=32675
pd=KALK. INDYWID		KALK. INDYWID 		KALK. INDYWID 		0
na=Otwory rewizyjne dla przewodów  kanałowych prostokątnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[ELEMENT 1]
na=URZĄDZENIA WENTYLACYJNE -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=24510
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=24541
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-03	2-17	0322-03		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnica elektryczna kołowa dn 200mm - N2 + STEROWNIK1310 Qg=2,0 kW/230V
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54214
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-04	2-17	0322-04		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnica elektryczna kołowa dn 355mm - N1+ STEROWNIK1310 Qg=4,0 kW/400V
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47310
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-03	2-17	0322-03		1
mpn=_1211
na=Filtr kanałowy dn 200 w obudowie z króćcami kołowymi, klasy G3 - F
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47302
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-03	2-17	0322-03		1
mpn=_1211
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z krzyżowym  odzyskiem ciepła  w wykonaniu zewnętrznym, wersja leząca  z nóżkami - AHU1 + STEROWNIK + NAGRZEWNICA13101310z sekcjami:1310-wentylatorową,1310- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F4/G4)1310-Wymiennikiem krzyżowym z by-pasem spr>75%1310-nagrzewnica kanałowa elektryczna kołowa dn                   355mm, Qel=4,0kW/400V1310Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=24613
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 300m3/h - FAN-wc13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =300m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47294
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn100mm - FAN-m213101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =60m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,05  kW/230V1310L= 30 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54211
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn100mm - FAN1a13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =60m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,05  kW/230V1310L= 30 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47270
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 250 m3/h - FAN-2W13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =250m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54212
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 250 m3/h - FAN-2n13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =150m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54213
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn160mm - 250 m3/h - FAN--s13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =150m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,15  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47286
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn200mm - FAN-w13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =250m3/h1310 pn.0909                                =80Pa1310Qel                                                   0,175  kW/230V1310L= 35 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47278
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy on-line dn125mm - FAN-m113101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vw.090909                 =150m3/h1310 pn.0909                                =60Pa1310Qel                                                   0,05  kW/230V1310L= 32 db(A)
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45484
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0204-02	2-17	0204-02		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną13101310Dane techniczne podstawowe:13101310090909                 1310Vn.090909                 =10-20m3/h1310Qel                                                   0,305  kW/230V1310Wraz z:1310-funkcja on/off1310-czerpnia ścienna1310-rura teleskopowa dn 1101310-element nawiewny dn 110mm regulowany1310-grzałka elektryczna wbudowana1310-filtr G3 wbudowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50226
pd=	KNR	2-17 0204-0	2-17	0204-0		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak okienny -NW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=24677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-03	5	0410-03		1
mpn=_1211
na=Montaż regulatorów do wentylatorów j.w.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p44+#p45+#p46+#p47+#p48+#p49+#p50+#p51					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O. -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=12127
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=45492
pd=KNNR 4 0404-0101#analogia	KNNR	4 0404-0101#analogia	4	0404-0101#analogia		0
na=Rurociągi  z rur z tworzywa wielowarstwowe do  instalacji sanitarnych i c.o.  w zwojach   PE-Xc/Al/PE o połączeniach zaciskanych  o  średnicy dz-16x2,0 mm, na ścianach i w bruzdach  budynków
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=380
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn= 

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380					

[POZYCJA]
id=53148
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 20x2,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=53164
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 26x3,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=53177
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach dz 32x3,0 wraz z ksztaltkami jak w zestawieniu materiałowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=12265
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		1
na=Płukanie instalacji c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=485
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	#p55+#p56+#p57+#p58					
ko=			

[POZYCJA]
id=40883
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
na=Próby szczelności instalacji c.o.- dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=485
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	#p59					

[POZYCJA]
id=12273
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Zawór kulowy  Dn15
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37124
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
na=Zawór kulowy  Dn20
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37109
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
na=Zawór kulowy  Dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37129
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
na=Zawór kulowy  Dn32
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37134
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=37140
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		1
mpn=1211
na=Termometry bimet.100mm, zk.temp.0-120°C
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=37145
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02	2-15	0530-02		1
mpn=1211
na=Manometry montowane w gotowej tulei
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=12302
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=37156
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Zawór powrotny 4 prosty półśr. samouszcz. dn 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=12401
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2					

[POZYCJA]
id=47129
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/520mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2					

[POZYCJA]
id=47134
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/600mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47139
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/920mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	4+1					

[POZYCJA]
id=47149
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/800mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47154
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/1000mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47164
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/400mm ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=47159
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600/1320mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47169
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/520mm ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2					

[POZYCJA]
id=47174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/720mm ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym KV22/600o/920mm ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45520
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik łazienkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=12481
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne h o śr. zewn. 20 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=47184
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rozdzielacz mosiężny zasilanie i powrót z wkładkami termosatycznymi oraz szafką rozdzialaczową poddrynkową 6 obw.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rozdzielacz mosiężny zasilanie i powrót z wkładkami termosatycznymi oraz szafką rozdzialaczową poddrynkową 9 obw.
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47192
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rozdzielacz mosiężny zasilanie i powrót z wkładkami termosatycznymi oraz szafką rozdzialaczową poddrynkową 10 obw.
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=12487
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
na=Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=485
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	485					

[POZYCJA]
id=54166
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 18
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=349
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=349	1	324+25					

[POZYCJA]
id=54174
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 22
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=54182
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE gr. 25 mm dw 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=54190
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Otulina z pianki PE gr. 40 mm dw 35
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=12485
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=WODA ZIMNA, CIEPŁA, CYRKULACJA-STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=11347
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=11348
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC w zwojach  16x2,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[POZYCJA]
id=11362
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC w zwojach  20x2,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=11384
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC 26x3,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=11400
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC 32x3,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=47243
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
na=Rura wielowarstwowa PE-XC/AL/PE-XC 40x3,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=11548
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=11560
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=11566
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=11620
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny do cwu dn 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=54191
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawór - FILTR DO WODY
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47254
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny 3 drogowy antypopażeniowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	*umywalki		
wo=8	1	7+#p121					
ko=	*zlewy		
wo=2	1	#p124+#p125					

[POZYCJA]
id=11642
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór anstyskażeniowy klasy EA dn 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11721
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p102					

[POZYCJA]
id=11728
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii  o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p102					

[POZYCJA]
id=11735
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do WC o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=11752
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bat. czerp. Umywalkowa, stojąca
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=44704
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Zestaw natryskowy natynkowy z baterią termostatyczną wbudowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=11769
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bat. czerp. dla zlowozmywaka-stojaca
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11780
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11784
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4+7+#p121					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11791
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	6+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54194
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-01	2-15/GEBERIT	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p114+#p115					

[POZYCJA]
id=54195
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezrantowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=54196
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp NSP bezrantowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=54198
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02	2-15/GEBERIT	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p113					

[POZYCJA]
id=54200
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-02	2-15/GEBERIT	0102-02		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy ścianie masywnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=54202
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p117					

[POZYCJA]
id=54201
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0203-04	2-15/GEBERIT	0203-04		1
mpn=_1211
na=Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie baterią
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p118					

[POZYCJA]
id=54203
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż umywalek 60cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47259
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uwywalka dla NSP
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54204
pd=						1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zestaw pochwytów umywalki z lustrem dla NSP
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=55266
pd=						1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zestaw pochwytów wc dla NSP
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11857
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zlewozmywak 2-kom.z pł.ociek.
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11866
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zlew  1-kom. ze st.nierdz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11875
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p120+#p121+#p118+#p124+#p124					

[POZYCJA]
id=11880
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p125					

[POZYCJA]
id=11889
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=340	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	#p92+#p93+#p94+#p95+#p96					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=11923
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=340
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	#p128					

[POZYCJA]
id=13486
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 18 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=13493
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 22 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=13500
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6mm dw 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=13507
pd=	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 35 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=54207
pd=	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE podtynkowa gr. 6 mm dw 42 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=13514
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)  - dw 18mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130					

[POZYCJA]
id=54210
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) - dw 22 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=54208
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) - dw 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=54209
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) - dw 35
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA POWIETRZNEJ POMPY CIEPŁA -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=45827
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=45828
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
na=Pompa ciepła powietrzna split jednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna moduł wen (czynnik R32)090909090909091310moc grzewcza modulowana 12kW (sprężarka inwertorowa sterowana falownikiem); SCOP=4,21090909090909091310wbudowany sterownik + czujnik temperatury zew.090909090909091310090909090909091310wbudowane źródło szczytowe grzałka 5-stopniowa 3/6/9/kW090909090909091310zabudowany 3-drogowy zawór przeł. CO/CWU090909090909091310zabudowana pompa obiegowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47196
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
na=Podgrzewacz cwu wężownicowy z podwójną wężownica dostosowaną do pracy z pompą ciepła o mocy grzewczej 12 kW1310Pojemność V=500 dm 31310Wraz z króććem do podłączenia grzałki elektrycznej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47204
pd=						0
na=Grzałka elektryczna dla podgrzewacza cwu o mocy Qg=Qel=4,5 kW/400V wraz z czujnikiem temperatury i systemem automatyki, nastawy temp. Zadanej w zbiorniku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=45855
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa obiegowa c.o. główna
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47216
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
na=Pompa obiegowa cyrkulacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45870
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Zewnętrzny czujnik temperatury pomieszczenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45880
pd=						0
na=Zestaw spustowy, osprzęt
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45882
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0409-02	2-15	0409-02		1
na=Zawór mieszający trójdrogowy dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45906
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0301-02	7-08	0301-02		1
na=Siłownik zaworu mieszającego - dostosowany do automatyki
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-03	4	0511-03		1
na=Naczynie wzbiorcze co: V=50dm31310przeponowe, 6 bar,1310z zaworem flow jet DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-03	4	0511-03		1
na=Naczynie wzbiorczewoda zimna: V=35m31310przeponowe, 6 bar,1310z zaworem  DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=47206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-03	4	0511-03		1
na=Naczynie wzbiorcze co: V=18dm31310przeponowe, 6 bar,1310z zaworem flow jet DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45923
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0413-01	2-20	0413-01		1
na=Zawór bezpieczeństwa:1310; 1"; d=20mm,1310ciśnienie początku otwarcia 3 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45928
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45938
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna32mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47224
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
na=Zawór antyskażeniowy typ EA  DN 32
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45954
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-10	0-35	0216-10		1
na=Filtr siatkowyDN 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45962
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-11	0-35	0216-11		1
na=Filtr siatkowy DN 32
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=53194
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Rura PE100 SDR11 dz 40
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=45970
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-13	0-35	0216-13		1
na=Zawór do napełniania i opróżniania instalacji  DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=45974
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45984
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45979
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45989
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
na=Zawór kulowy mosiężny o podłączeniu gwintowanym DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45999
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-02	2-20	0312-02		1
na=Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46004
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-05	2-20	0312-05		1
na=Manometry z rurką syfonową i kurkiem manometrycznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46014
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-01	2-20	0401-01		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46021
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-01	2-20	0401-01		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 20 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 20
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46028
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-02	2-20	0401-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47236
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0401-02	2-20	0401-02		1
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach1310Rury stalowe bez szwu DN 32
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46035
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1512-01	2-02	1512-01		1
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70					

[POZYCJA]
id=46073
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46077
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=46091
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-01	2-16	0313-01		1
na=Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm  dla rurociagow dn 15-32mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=20.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	70*0,29					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=46115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem stopowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=46121
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-02	2-15	0517-02		1
na=Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 1]
na=WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=13633
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=13871
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p114+#p115					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13878
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p108					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13642
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej z kołnierzem uszczelniajacym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=13647
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13656
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13665
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=53200
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=13674
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rura wywiewna kompletna PVC fi 110
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=13690
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=_1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13696
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-01	2-15	0217-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=54148
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=15.75	1	(#p178+#p179+#p180+#p181)*0,3*0,5					

[POZYCJA]
id=54146
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Zasypanie ziemią z ukopów - PIASEK ZASYPOWY
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[ELEMENT 1]
na=DROBNE ROBOTY BUDOWLANE -STWiOR NR ST-01 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=53003
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=53004
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=53006
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-07	4-01	0333-07		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=53008
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=53010
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=53012
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=53014
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-12	4-01	0333-12		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=53016
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-13	4-01	0333-13		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=53018
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=53020
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=53030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-01	4-01	0323-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=53040
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=53050
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=53060
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	20+5+2					

[POZYCJA]
id=53070
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=53082
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-02	4-01	0705-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=53091
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=144
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	72*2					

[POZYCJA]
id=53099
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0706-03	4-01	0706-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

