[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "WYKRZYKNIK",
afn=MIKOŁOW, UL. RYNEK 10
nb=PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW
ab=UL. SZKOLNA 1C, 43-196 MIKOŁÓW-BUJAKÓW
ni=GMINA MIKOŁÓW - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ai=ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
cpv=45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45314200-3	Instalowanie linii telefonicznych
cpv=45312300-0	Instalowanie anten
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45232200-4	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
cpv=45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
cpv=45317000-2	Inne instalacje elektryczne
cpv=09331200-0	Słoneczne moduły fotoelektryczne
cpv=45223200-8	Roboty konstrukcyjne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1681]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=073	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 557]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1538]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1534]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1539]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.43	1606805216
cw=20.43	PLN
il=0

[RMS ZEST 206]
ty=R
na=Robocizna	0
id=008	3
jm=r-g	149
ce=16.5	1418579688
cw=16.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 203]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=009	3
jm=r-g	149
ce=16.5	1418579689
cw=16.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 358]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1682]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=2964
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Przewody i kable elektroenergetyczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1884
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1917
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 - Przewód e.-en. typu LgY 1x2,5 mm2 750 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=2837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-05	5	0201-05		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 - Przewód e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=2868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-06	5	0201-06		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 - Przewód e.-en. typu LgY 1x35 mm2 750 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=1890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód e.-en. typu YDYżo 3x1,5 mm2 750 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400					

[POZYCJA]
id=2813
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód e.-en. typu YDYżo 3x2,5 mm2 750 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800					

[POZYCJA]
id=2869
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-06	5	0205-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód e.-en. typu YDYżo 5x4 mm2 750 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=2871
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Przewód HDMI
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. - Kabel typu PH90 HDGs 3x2,5 mm2, 0,3/0,5 kV + uchwyty E90
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-03	5	0715-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKY 4x35 mm2 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=2873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x4 mm2 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=2874
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x10 mm2 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=2875
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-03	5	0715-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach - Kabel e.-en. typu YKYżo 5x25 mm2 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=3062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych,ściana lub strop
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200					

[POZYCJA]
id=3063
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania - konstrukcje wsporcze koryt
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=100
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=3064
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Koryto kablowe metalowe perforowane 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=3065
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Koryto kablowe metalowe perforowane 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=3061
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165					

[POZYCJA]
id=2956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.42	1	0,42					

[POZYCJA]
id=2957
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165					

[POZYCJA]
id=2960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1001	5	1209-1001		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=25
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=2961
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1101	5	1209-1101		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=18
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=2962
pd=						0
na=Masa uszczelniająca ognioodporna - przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2876
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-02	5	1204-02		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych wraz z podłączeniem - Końcówki do kabli elektroenergetycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnice elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1722
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2878
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		1
mpn=_1211
na=ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY. Rozdzielnica wolnostojąca, IP65, II klasa izolacji, IK10, In: 125A, wraz z układem pomiarowym. Zgodna ze standardem Tauron Dystrybucja S.A.
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		1
mpn=_1211
na=ROZDZIELNICA RPOŻ. Rozdzielnica wolnostojąca, IP65, II klasa izolacji, IK10, In: 125A, Wykonać według załączonego schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2877
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-05	5-14	0101-05		1
mpn=1211
na=ROZDZIELNICE OBIEKTOWE RE. Rozdzielnica podtynkowa, IP30, II klasa izolacji, IK09, In: 125A, gł. 110 mm. Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3058
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-05	5-14	0101-05		1
mpn=1211
na=ROZDZIELNICE OBIEKTOWE RK. Rozdzielnica podtynkowa, IP30, II klasa izolacji, IK09, In: 125A, gł. 110 mm. Wykonać według załączonego schematu strukturalnego i widoku elewacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		1
mpn=_1211
na=SZAFA OŚWIETLENIA BOISKA. Rozdzielnica wolnostojąca, IP65, II klasa izolacji, IK10, In: 125A, Wykonać według załączonego schematu
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=PRZYCISKI STERUJĄCE P-POŻ. Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, wersja natynkowa z polami opisowymi: "pożar", "zbić szybkę"
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=1744
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=1746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszka podtynkowa głęboka pod osprzęt fi60
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=1995
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne - Łącznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik klawiszowy,  schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2885
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik klawiszowy, przycisk, podtynkowy; podświetlany, 16 A; 230 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2891
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=2892
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu, IP20, 16A, 230 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=3059
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- Czujnik ruchu, IP44, 16A, 230 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=2894
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Dzwonek, 16A, 230 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=2
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=2719
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne - Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=37
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37					

[POZYCJA]
id=2886
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo wtyczkowe wydzielone DATA, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=2
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2887
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo HDMI, podtynkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=2
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=1759
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=_1211
na=Puszka rozgałęźna
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=2890
pd=						1
mpn=1211
na=Złączki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm2
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=500
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[ELEMENT 2]
na=Oprawy oświetleniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1761
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=2712
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 1 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP65, min. strumień świetlny oprawy 4800lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 2 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP65, min. strumień świetlny oprawy 4500lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2896
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 3 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP65, min. strumień świetlny oprawy 2800lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2897
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 4 - Oprawa kwadratowa oświetleniowa 600mm, LED. IP40, min. strumień świetlny 4000lm, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 5 - Oprawa oświetleniowa 1200x300mm, LED. IP40, min. strumień świetlny 4240lm, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=2899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 6 - Oprawa oświetleniowa, LED, min. IP66, min. strumień świetlny oprawy 2500lm, min. skuteczność oprawy, 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=3060
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. 7 - prawa oświetleniowa, LED, min. IP66, min. strumień świetlny oprawy 2500lm, min. skuteczność oprawy, 230V z czujką ruchu Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[ELEMENT 2]
na=Oprawy oświetlenia awaryjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=2900
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=2901
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. AW1 - Oprawa awaryjna, autotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=2907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. AW2c - Oprawa awaryjna, autotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2908
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. EW1 - Oprawa ewakuacyjna, autotest, czas podtrzymania 1h, CNBOP; 230V Wraz ze źródłem światła
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja uziemienia 
wa=0
kn=0	0	0
id=2924
nu=1.6
wn=	

[POZYCJA]
id=2926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych - Bednarka stalowa ocynkowana 30X4
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=2941
pd=						1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń spawanych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Główna szyna wyrównawcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2940
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Miejscowa szyna wyrównawcza w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2942
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-01	5	0613-01		1
mpn=1211
na=Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO)
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2909
nu=1.7
wn=	

[POZYCJA]
id=2911
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach - Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn 8 mm + Uchwyty dystansowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200					

[POZYCJA]
id=2944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-03	5	0612-03		1
mpn=1211
na=Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu - Uchwyt krzyżowy, czterośrubowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=2945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - Złącze kontrolno-pomiarowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Iglica odgromowa o wysokości 1,5 m z systemem mocującym
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Iglica odgromowa o wysokości 2 m z systemem mocującym
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja PV
wa=0
kn=0	0	0
id=2946
nu=1.8
wn=	

[POZYCJA]
id=2947
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		1
mpn=1211
na=Moduł PV 350Wp
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST,PV

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[POZYCJA]
id=2952
pd=						1
mpn=1211
na=Konstrukcja systemowa dachowa balastowa
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST,PV

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=2948
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		1
mpn=1211
na=Falownik 12 kW, 3-faz
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST,PV

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2949
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-02	5-14	0101-02		1
mpn=1211
na=Rozdzielnica RGPV
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST,PV

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach - Kable solarne 4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST,PV

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[POZYCJA]
id=2950
pd=						1
mpn=1211
na=Doposażenie rozdzielnicy głównej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST,PV

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=2965
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=System CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=2967
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2969
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamery na zewnątrz budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IEN.0 1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=3042
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-02	5	0303-02		1
mpn=_1211
na=Wodoodporna puszka montażowa wykonana z aluminium
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IEN.0 1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=3043
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3	1
mpn=2:0:093,101211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Adapter słupowy, wykonany z aluminium, o kolorze białym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IEN.0 1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.1		0.1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3044
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Extender EXT-POE1 w obudowie hermetycznej + Opaska zaciskowa z blachą montażową przeznaczona jest do montażu obudowy hermetycznej na elementach typu słupy, maszty, elementy konstrukcyjne itp. w sposób nienaruszający struktury elementu nośnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IEN.0 1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2973
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - REJESTRATOR SIECIOWY DO 32 KAMER IP (parametry zgodne z projektem instalacji elektrycznych niskoprądowych)
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IEN.0 1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2974
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemność: 8TB
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IEN.0 1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2976
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor: Przekątna 19",
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IEN.0 1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3046
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95					

[POZYCJA]
id=3047
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-02	5	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95					

[POZYCJA]
id=3048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=0.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	0,24					

[POZYCJA]
id=3049
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95					

[POZYCJA]
id=3013
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane napowietrznie po słupach - Kabel U/FTP LSHF KAT6 zewnętrzny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700					

[ELEMENT 2]
na=System sygnalizacji włamania i napadu
wa=0
kn=0	0	0
id=2979
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=3050
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=3051
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-02	5	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=3052
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=0.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.19	1	0,19					

[POZYCJA]
id=3053
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=2982
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YTDY 6x0,5 mm?
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[POZYCJA]
id=3021
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDY 3x1,5 mm?
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=2985
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-02	AL-01	0102-02		1
mpn=_1211
na=Centrala sygnalizacji włamania od 16 do 256 wejść i wyjść
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2986
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-05	AL-01	0114-05		1
mpn=_1211
na=Obudowa centrali, zasilacza, akumulatora, ekspanderów z zasilaczem (natynkowa) z drzwiczkami zamykanymi na klucz
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2987
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Akumulator 12V/17Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2988
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-02	AL-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Ekspander 8 wejść
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2989
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0105-01	AL-01	0105-01		1
mpn=_1211
na=Moduł komunikacyjny TCP/IP
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3022
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-05	AL-01	0114-05		1
mpn=_1211
na=Obudowa ekspanderów wraz z transformatorem 230V/20V AC, 75VA
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3023
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC/4A
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3024
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Czujka ruchu PIR z antymaskingiem wraz z uchwytem obrotowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=2991
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Sygnalizator akustyczny wewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2992
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Sygnalizator akustyczny zewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2998
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
mpn=_1211
na=Manipulator LCD wraz z obudową
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IE.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania strukturalnego
wa=0
kn=0	0	0
id=3026
nu=2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=3027
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-03	AT-28	0110-03		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 6-12 kg - Szafa wisząca jednoczęściowa, 18U, 600/600/860 szer./gł./wys. mm., RAL 7035 ( konstrukcja spawana - nośność 50 kg ), kompletna z panelem wentylacyjnym, listwą zasilającą, listwą uziemiającą
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3028
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-01	AT-28	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" - Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 + Płyta czołowa 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 9005
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3029
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-02	AT-28	0111-02		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - Adapter LC APC SM duplex + 2xBlachowkręt  do adaptera SC
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3030
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0111-03	AT-28	0111-03		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - KASETA światłowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 osłonek termokurczliwych (biała)
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3031
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0104-01	AT-28	0104-01		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych - Pigtail   LC/APC OS2 (9/125?m) easy strip 2m + Osłonka spawów (45mm) termokurczliwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=3032
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-04	AT-28	0122-04		1
mpn=1211
na=Krosowanie - Patchcord   LC/APC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=3033
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-02	AT-28	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Panele krosowe 19" - Panel krosujący 19", modularny na 24xRJ45, nieekranowany, 1U, czarny, skośne porty
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3034
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-03	AT-28	0112-03		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli 19" RJ45 - Moduł RJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, beznarzędziowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=3035
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-02	AT-28	0122-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - Patchcord U/UTP kat. 6 LSHF żółty, wtyk RJ45 zaciskany, 1m
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=3045
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - Gniazdo podtynkowe z modułem 2xRJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, beznarzędziowy, puszka do montażu p/t
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-10	5	1207-10		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów i kabli
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[POZYCJA]
id=3055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-02	5	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[POZYCJA]
id=3056
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=0.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.22	1	0,22					

[POZYCJA]
id=3057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[POZYCJA]
id=3036
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01	AT-28	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel U/UTP LSHF kat.6, 405 drut niebieski
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=250
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250					

[POZYCJA]
id=3038
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-01	AT-28	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Kabel F/UTP kat. 6
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=50
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=3039
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0102-04	AT-28	0102-04		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Światłowód 1x12E 9/125 LSOH E14
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=50
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=3040
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0103-04	AT-28	0103-04		1
mpn=_1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=350
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST.EL.02.00.00 

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350					

