[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
nan=INSTALACJE ZEWNĘTRZNE SANITARNE
pe=2
op=1
opn=1	0	0	1	0	0	1	8	1	7.4	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	2	4	0	5	2	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=złoty		1	2.11.2020 11:37:20
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "WYKRZYKNIK",
afn=MIKOŁOW, UL. RYNEK 10
nb=PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW,                           
ab=UL. SZKOLNA 1C, 43-196 MIKOŁÓW-BUJAKÓW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240802_1 MIKOŁÓW. OBRĘB EWIDENCYJNY: 0003 BUJAKÓW DZIAŁKI NR 1146/45, 979/45, 1147/45 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV
ni=GMINA MIKOŁÓW Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ai=ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów,
br=SANITARNA-INSTALACJE SANITARNE  ZEWNĘTRZNE
nk=mgr inż Paweł  Boduszek	
npn=inż. Stanisław Boduszek upr. Nr 586/93	
kln=1310KODY CPV:131045231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków1310
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2637]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2548]
ty=R
na=Hydrant zewnętrzny ogrodowy , mrozoodporny podziemny dn 50 wraz z ze stopą, podłączeniem do węza strażackiego  dn50mm1310Wyposażenie:1310-zawór odcinający wbudowany1310-skrzynka PEHD1310-klucz do hydrantu1310-podłączenie do węża strażackiego dn50mm1310-posadowienie na bloczku betonowym i podsypce piaskowo-cementowej	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458941
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 754]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1909]
ty=R
na=Izolarze grupa III	0
id=93	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639319
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 2636]
ty=R
na=Koszt włączenia do sieci ZIM	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612772678
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 1968]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	0
id=203	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116002
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2504]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II'	0
id=203	3
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458903
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 1969]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	0
id=204	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116006
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2505]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III'	0
id=204	3
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458906
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 1728]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr. II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 804]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 294]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2198]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 293]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2197]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2196]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612772678
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 1850]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639325
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 1983]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116010
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2214]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.47
cw=14.47	PLN
il=0

[RMS ZEST 1852]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639327
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 1986]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116011
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2364]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481292
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2616]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=1250	1612465516
cw=1250	PLN
il=0

[RMS ZEST 2026]
ty=R
na=Robocizna''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116017
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2366]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312191
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2574]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458911
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2291]
ty=R
na=Robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116019
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2367]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312199
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2627]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612466980
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2293]
ty=R
na=Robocizna''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116024
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2369]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458914
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2368]
ty=R
na=Robocizna'''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458919
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2370]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481299
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2631]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612467477
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2371]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458922
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2388]
ty=R
na=Robocizna''''''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481303
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2372]
ty=R
na=robocizna'''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458924
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2373]
ty=R
na=robocizna''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481310
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2374]
ty=R
na=robocizna'''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458926
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2375]
ty=R
na=robocizna''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312266
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2376]
ty=R
na=robocizna'''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458928
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2377]
ty=R
na=robocizna''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312306
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2378]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481316
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2380]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458930
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2382]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312830
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2383]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312840
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2384]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312847
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2385]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312853
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2386]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312861
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2387]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604312881
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2439]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481321
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2440]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481323
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2441]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481325
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2442]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481327
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2443]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481329
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2444]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481331
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2446]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458932
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2447]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481337
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2448]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481339
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2449]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314243
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2450]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481341
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2451]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458934
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2452]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481345
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2453]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481347
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2454]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481349
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2455]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.53	1610481351
cw=19.53	PLN
il=0

[RMS ZEST 2456]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1604314302
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2457]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458937
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 2398]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28.5	1570354993
cw=28.5	złoty
il=0

[RMS ZEST 2633]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1730]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr. I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 755]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1910]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=29	1568639329
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 1970]
ty=R
na=Robotnicy grupa I'	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=28	1607116027
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 2506]
ty=R
na=Robotnicy grupa I''	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=19.83	1612458938
cw=19.83	PLN
il=0

[RMS ZEST 1729]
ty=R
na=spawacze gr. II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=WĘZŁY WODOMIERZOWE NR SPEC. ST-02 DOTYCZY WSZSYTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=50332
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=50343
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2601-10	7-09	2601-10		1
mpn=1211
na=Zawór gwintowany mosieżny do wody  dn 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50813
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2601-10	7-09	2601-10		1
mpn=1211
na=Zawór gwintowany mosieżny do wody  dn 32mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50349
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2604-10	7-09	2604-10		1
mpn=1211
na=Filtr gwintowany, siatkowy dn 50 PN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50352
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0112-03	2-18	0112-03		1
mpn=_1211
na=Konsola wodomierza
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50390
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór antyskażeniowy klasy EA dn 50
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51467
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Reduktor ciśnienia dn 50 3,0-6,0 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51476
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-04	2-15	0118-04		1
mpn=_1211
na=Wodomierz wody zimnej  dn 40  z podłączeniem 2"1310Vnom=10,-16,0 m3/h1310Wodomierz z odczytem radiowym DOSTAWA ZIM MIKOŁOW
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51482
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-04	2-15	0118-04		1
mpn=_1211
na=Wodomierz wody dn 32 podłączenie 1/1/4"1310Wodomierz z odczytem radiowym DOSTAWA ZIM MIKOŁOW
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02-ETAP II

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50367
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Rura osłonowa PEHD 110x6,3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[POZYCJA]
id=51473
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-01	2-18	0122-01		1
mpn=_1211_
na=Kolano ISO PE63/2" SDR 11 GZ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=50784
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=121190
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=50805
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-03	2-18	0112-03		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					

[POZYCJA]
id=50790
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04	2-18	0110-04		1
mpn=1211110
na=Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=50799
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0122-03	2-18	0122-03		1
mpn=1211110
na=Kształtki PE ciśnieniowe o śr. zewn. 63mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=50369
pd=						0
na=Manszety i płozy dystansowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU-STWiOR NR ST-02-DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=48784
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=48785
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=50804
pd=				 		0
na=Koszt włączenia do istn. sieci wodociągowej: zamknięcie i opróżnienie odcinka pod nadzorem gestora sieci, likwidacja odcinka wodociągu, zaślepienie
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=51663
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03	2-01	0120-03		0
na=Wytyczenie trasy wodociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	20,16+15,6+7,24					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51666
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-02 0214-04 	2-01	0205-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:20910121,1:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - PRZYJETO 90%
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=52.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
ko=	*1-2		
wo=24.9984	1	(1,5+1,6)/2*20,16*0,8					
ko=	*2-3		
wo=19.032	1	(1.6+1.45)/2*15.6*0.8					
ko=	*3-4		
wo=8.2536	1	(1.45+1.4)/2*7.24*0.8					

[POZYCJA]
id=48833
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykopy z odwozem nadmiaru urobku - PRZYJETO 10%
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=52.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.1

[PRZEDMIAR]
wo=52.28	1	#p18					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50816
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.04
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.043	1	#p17/1000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50824
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		1
mpn=_1211
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=129
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	#p17*1.5*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50831
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=52.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=52.28	1	#p18					

[POZYCJA]
id=48856
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:2:0923,101211
na=Zagęszczenie gruntu zasypanego mehanicznie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III; Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=52.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=52.28	1	#p22					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1.57
wm=1		1
ws=1.57		1.57

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48864
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=50838
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=121190
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[POZYCJA]
id=50849
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-03	2-18	0112-03		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 63mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=48983
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04	2-18	0110-04		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=48991
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43					

[POZYCJA]
id=50857
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=49010
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		1
mpn=1211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=50874
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=51073
pd=				 		0
na=Demontaż i zaślepienie wodociągu z rur PE 90 na odcinku l=10 mb wraz z demontażem armatury 10mb
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					m

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE DO NAWADNIANIA BOISKA-STWiOR NR ST-02-DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=51562
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=51563
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=51565
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03	2-01	0120-03		0
na=Wytyczenie trasy wodociągu
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=24.28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=24.28	1	24,28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51667
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-02 0214-04 	2-01	0205-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:20910121,1:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - PRZYJETO 90%
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=28.46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.9
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
ko=	*5-H		
wo=28.45616	1	(1.41+1.52)/2*24.28*0.8					

[POZYCJA]
id=51668
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykopy z odwozem nadmiaru urobku - PRZYJETO 10%
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28.46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.1

[PRZEDMIAR]
wo=28.46	1	#p33					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51571
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.02
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=0.02428	1	#p32/1000					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51669
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		1
mpn=_1211
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=71.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=71.1404	1	#p32*(1.41+1,52)/2*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51593
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=28.46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=28.46	1	#p33					

[POZYCJA]
id=51600
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:2:0923,101211
na=Zagęszczenie gruntu zasypanego mehanicznie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III; Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=28.46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.46	1	#p37					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1.57
wm=1		1
ws=1.57		1.57

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=51603
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=51604
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=121190
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=24.28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=24.28	1	24,28					

[POZYCJA]
id=51610
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-03	2-18	0112-03		1
mpn=1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 63mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=51618
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0315-03	2-18	0315-03		1
mpn=1211
na=Hydrant zewnętrzny ogrodowy , mrozoodporny podziemny dn 50 wraz z ze stopą, podłączeniem do węza strażackiego  dn50mm1310Wyposażenie:1310-zawór odcinający wbudowany1310-skrzynka PEHD1310-klucz do hydrantu1310-podłączenie do węża strażackiego dn50mm1310-posadowienie na bloczku betonowym i podsypce piaskowo-cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51630
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-04	2-18	0110-04		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=51634
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24.28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=24.28	1	#p39					

[POZYCJA]
id=51639
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=51660
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02A

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA PRZYŁACZE-STWiOR NR ST-02 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=45725
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - kanały
wa=0
kn=0	0	0
id=50992
nu=4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=51053
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o śr 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	*KS0		
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=51063
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	*KS1		
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=51029
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=121,1:0,0911160
na=Kanały z rur PVC SN8 W/K łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=51034
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02	2-18	0421-02		1
mpn=121,1:0,0911160
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=51039
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50993
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04	2-18	0511-04		1
mpn=121125
na=Podsypka i obsypka rur piaskiem z zagęszczeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=6.336	1	#p48*0,8*(0,3+0,2+0,16)					

[POZYCJA]
id=51075
pd=				 		0
na=Demontaż przyłącza Ks 160 mm 28,5 mb1310Demontaż studni Ks dn 600mm- h= 1-1,2m -  2szt.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					m

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne i podstawowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50931
nu=4.2
wn=	

[POZYCJA]
id=51077
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=12.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	*rury fi. 160		
wo=11.22	1	(0.75+1.12)/2*12*1,0					
ko=	*studnie KS0, KS1		
wo=1.315	1	0,5*0,5*0,78+1,0*1,0*1,12					

[POZYCJA]
id=50960
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=50967
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p54					

[POZYCJA]
id=50969
pd=				 		0
na=Dostarczenie i zakup gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego do zasypania wykopów (piasek, pospółka, itp.)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=5.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=5.719133	1	((0,2+0,3+0,16)*(0,75+1,12)/2*12*0,8)-(3,14*0,08*0,08*#p48)+(0,2*0,425*0,425)					

[POZYCJA]
id=50975
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=6.07893488	1	#p53-#p56-(3,14*0,425*0,425*1,12)-(3,14*0,212*0,212*0,75)					
ko=			

[POZYCJA]
id=50977
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - uzupelnienie poz. j.w.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=6.08	1	#p57					

[POZYCJA]
id=51676
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-01	4-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.44221712	1	#p53-#p58 +(3,14*0,08*0,08*#p48)+(3,14*0,425*0,425*1,12)+(3,14*0,212*0,212*0,75)					

[POZYCJA]
id=51677
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-04	4-01	0108-04		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=7.44	1	#p59					

[POZYCJA]
id=51678
pd=						1
mpn=1211
na=Koszt utylizacji ziemi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.44	1	#p60					

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA DESZCZOWA PRZYŁACZE I PRZEKŁĄDKA-STWiOR NR ST-02 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
wa=0
kn=0	0	0
id=47450
nu=5
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - kanały
wa=0
kn=0	0	0
id=51087
nu=5.1
wn=	

[POZYCJA]
id=51088
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o śr 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	*KDA		
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=51098
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-01	2-18	0517-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o śr 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=51108
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=121,1:0,0911160
na=Kanały z rur PVC SN8 W/K łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=25.23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=25.23	1	14.4+6.98+3,85					
ko=			

[POZYCJA]
id=51113
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02	2-18	0421-02		1
mpn=121,1:0,0911160
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=51134
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=121,0:0,0911200
na=Kanały z rur PVC SN8 W/K łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=46.17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=46.17	1	15,52+14,71+15,94					
ko=			

[POZYCJA]
id=51139
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-03	2-18	0421-03		1
mpn=121,1:0,0911200
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=51118
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=25.23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=25.23	1	#p64					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51144
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=46.17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=46.17	1	#p66					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51126
pd=				 		0
na=Rura dwudzielna HDPE D160 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=ST-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[ELEMENT 2]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=50424
nu=5.2
wn=	

[POZYCJA]
id=51679
pd=				 		0
na=Demontaż lub zamulenie istniejącej kanalizacji deszczowej1310Z rur PVC 200 na odcinku l=ok 25 mb1310Wraz z demontażem studni kanalizacyjnych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					m

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=50431
nu=5.3
wn=	

[POZYCJA]
id=50432
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03	2-01	0120-03		0
na=Wytyczenie trasy
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=71.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=71.4	1	#p64+#p66					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50436
pd=KNNR 1 0111-0100	KNNR	1 0111-0100	1	0111-0100		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym   L= 60,0 mb= 0,06 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.07
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=0.0714	1	#p72/1000					

[POZYCJA]
id=50440
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=62.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
ko=	*KD1-KDA		
wo=13.96344	1	(1,07+1,12)/2*15,94*0,8					
ko=	*KD2-KD1		
wo=11.4738	1	(0,88+1,07)/2*14,71*0,8					
ko=	*KDD-KD2		
wo=10.11904	1	(0.75+0.88)/2*15.52*0.8					
ko=	*RS1-KDA		
wo=10.4832	1	(0.7+1,12)/2*14,4*0.8					
ko=	*RS3-KD1		
wo=2.7258	1	(0.7+1.07)/2*3,85*0.8					
wo=13.96344	1	(1,07+1,12)/2*15,94*0,8					

[POZYCJA]
id=51680
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-01	2-01	0221-01		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
ko=	*studnie		
wo=4	1	4*1,0*1,0*1,0					

[POZYCJA]
id=50448
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-03	2-18	0501-03		0
na=Podłoże z piasku o grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=11.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=11.565194496	1	(#p64*0,2*0,8)+(#p66*0,2*0,8)+(3,14*0,212*0,212*0,2*3)+(3,14*0,3*0,3*0,2)					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=50452
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		0
na=Obsypka rurociągu piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=25.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=25.79587992	1	(#p64*(0,3+0,16)*0,8)+(#p66*(0,3+0,2)*0,8)-(3,14*0,08*0,08*#p64)-(3,14*0,1*0,1*#p66)					

[POZYCJA]
id=51154
pd=				 		0
na=Dostarczenie i zakup gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego do zasypania wykopów (piasek, pospółka, itp.)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=37.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=37.37	1	#p76+#p77					

[POZYCJA]
id=51152
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - 90% OBMIARU
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=25.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.9
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=25.36	1	#p74-#p76-#p77					

[POZYCJA]
id=51164
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 10% OBMIARU
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=25.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.1
nsn=ST-01

[PRZEDMIAR]
wo=25.36	1	#p79					

[POZYCJA]
id=50460
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:2:0923,101211
na=Zagęszczenie gruntu zasypanego mehanicznie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III; Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=25.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-01-II.S

[PRZEDMIAR]
wo=25.36	1	#p79					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1.57
wm=1		1
ws=1.57		1.57

[POZYCJA]
id=51681
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-01	4-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=39.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39.7213116	1	#p74+#p75-#p80+(3,14*0,08*0,08*#p64)-(3,14*0,1*0,1*#p66)-(3,14*0,212*0,212*1*3)-(3,14*0,3*0,3*1)					
ko=			

[POZYCJA]
id=51682
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-04	4-01	0108-04		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=39.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=39.72	1	#p82					

[POZYCJA]
id=51683
pd=						1
mpn=1211
na=Koszt utylizacji ziemi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=39.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39.72	1	#p82					

