[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	23.3.1
nan=
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=Miasto i Gmina Gołańcz
ai=ul. dr. P. Kowalika 2; 62-130 Gołańcz
nw=
aw=
nfn=mgr inż. Mariusz Tomczak - projektant
afn=www.drogamt.eu
nb=Przebudowa drogi w Potulinie
ab=Gmina Gołańcz, woj. wielkopolskie.
br=Potulin drogi z kanalziacją deszczową
nk=

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=1
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=Robotnik budowlany
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Olej napędowy
id=1020399 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Asfalt drogowy
id=1040099 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Blacha OC 0,5
id=1120301 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Pale szalunkowe kształtow gięte na zimno
id=1121699 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60
id=1200218 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Słupek stal z rur fi 50
id=1323711 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane gołe
id=1330499 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Klamry ciesielskie litera U
id=1341299 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Uchwyty do rur spustowych
id=1342999 	3
jm=kmpl	090
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Tablice znaków drogowych
id=1358000 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Lakier asfaltowy og stosowania czarny
id=1517101 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Farby chlorokauczukowe do gruntowania
id=1521099 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczuk
id=1530460 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Tłuczeń twardy
id=1600510 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Piaski do betonów
id=1601099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Piasek do nawierzchni drogowych
id=1601201 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Piasek do nawierzchni drogowych
id=1601299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Gruz
id=1690099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły 35
id=1700310 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Cementy portlandzkie z dodat 25
id=1700400 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Krawężnik prostokątny 100x25x10 szary
id=2220101 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Krawężnik wjazdowy 15x22x100 szary
id=2220104 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Kostka brukowa beton Behaton grub 8 cm grafitowa
id=2222312 	3
jm=m2	050
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare
id=2222504 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R
id=2302301 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P
id=2302321 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Beton żwirowy B-7,5
id=2370600 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)
id=2370610 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Beton z kruszywa naturaln. C12/15 (B-15)
id=2370630 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Chudy beton Rm=5,0 MPa
id=2370692 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Chudy beton Rm=7,0 MPa
id=2370693 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowa M-7
id=2380823 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Mieszanka grysowo-żwirowa ścieralna AC11S
id=2390502 	3
jm=Mg	034
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane
id=2602099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3
id=2640021 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3
id=2642013 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Drewno okrągłe na stemple nasycone
id=2647299 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa
id=3930000 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm
id=3951320 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Nasiona traw
id=3990199 	3
jm=kg	033
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Ziemia urodzajna (humus)
id=3994001 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Kręgi betonowe fi 1200 L=500
id=5430006 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Rura betonowa WIPRO kl 300N fi 200
id=5430801 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Rura betonowa WIPRO kl 300N fi 300
id=5430802 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Pokrywa nadstudzienna żelbet fi 1400/600
id=5432103 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Pierścienie żelbetowe odcinające
id=5432310 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust
id=5432320 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Nadstawka betonowa ściekowa fi 500
id=5450201 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Osadnik betonowy fi 500
id=5450301 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Rura przepustowa RHDPEp fi 110
id=5631204 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Złącze 2-kielich kanal PVC/HT fi 110
id=5644705 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Stopnie żel do studzienek i kanałów
id=6340899 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki
id=6341799 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Wpust ściekowy uliczny 67BK
id=6343101 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Uszczelka gumowa płaska fi 200
id=6810014 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Uszczelka gumowa płaska fi 300
id=6810016 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 200
id=6810401 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Uszczelka gumowa do rur WIPRO fi 300
id=6810403 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=S	0
na=Koparka kołowa 0,6 m3
id=11133 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=S	0
na=Koparka gąsienicowa 0,6 m3
id=11163 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=S	0
na=Spycharka gĄsienicowa 75 kM
id=11333 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 75 kM
id=11333 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 100 kM
id=11334 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=S	0
na=Równiarka samojezdna 100 kM
id=11612 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=S	0
na=Zrywarka przyczepna
id=11711 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=S	0
na=Walec statyczny samojezdny 6 Mg
id=12111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=S	0
na=Walec statyczny samojezdny 10 Mg
id=12113 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=S	0
na=Walec statyczny ogumiony 10 Mg
id=12161 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=S	0
na=Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg
id=12312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=S	0
na=Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg
id=12313 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=S	0
na=Ubijak spalinowy 50 kg
id=12621 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy do 4 Mg
id=31112 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy 5-6 Mg
id=31114 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=S	0
na=Środek transportowy do 5,0 Mg
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg
id=39511 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy 5-10 Mg
id=39531 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy 10-15 Mg
id=39541 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka do 5 Mg
id=39811 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 5-10 Mg
id=39812 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=39813 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 3,5 Mg (trambus)
id=39921 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=S	0
na=Wibrator powierzchniowy
id=45111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=S	0
na=Skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą
id=52271 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=S	0
na=Rozścielacz mas bitumicznych szer 4,5 m
id=52312 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=S	0
na=Frezarka drogowa WIRTEGEN 1000
id=52712 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=S	0
na=Piła do cięcia kostki
id=75250 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=S	0
na=Piła diamentowa do cięcia żelbetu
id=75410 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=S	0
na=Sprężarka spalinowa do 5 m3
id=83111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

[POZYCJA]
na=Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe. Wytyczenie elementów dróg i odwodnienia.
pd=		KNR 201-01-19-03-00
ob=0.2
jm=km	043
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=50
np=0

[RMS 41]
nz=0.104
np=1

[RMS 79]
nz=7.5
np=0

[POZYCJA]
na=Tymczasowa organiazcja robót (projekt + oznakowanie)
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=1
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub do 6cm. 
pd=		KNNR N005-07-21-01-00
ob=61
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	18+24+19

[RMS 2]
nz=0.0395
np=0

[RMS 40]
nz=0.008
np=1

[RMS 77]
nz=0.0094
np=0

[RMS 92]
nz=0.0628
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korekcyjne frezowanie nawierzchni frezarka na zimno, na głebokość śr. 3 cm.
pd=		KNR 231-08-03-03-00
ob=139
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	25+114

[RMS 2]
nz=0.2544
np=0

[RMS 90]
nz=0.1249
np=0

[POZYCJA]
na=Cięcie nawierzchni betonowych grub do 15cm na zjazdach i utwardzeniach. 
pd=		KNNR N005-07-21-01-00
ob=16
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=1.5
np=0

[RMS 40]
nz=0.008
np=1

[RMS 77]
nz=0.0094
np=0

[RMS 92]
nz=0.0628
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie krawężnika betonowego zatopionowgo i wystającego.
pd=		KNR 231-08-13-03-00
ob=6
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.2319
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm. Krotność 2, razem 6cm.
pd=		KNR 231-08-03-03-00
ob=956
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	31*6,0+131*5,5+22+15+12.5

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2
wm=1
ws=2

[RMS 2]
nz=0.2544
np=0

[RMS 93]
nz=0.1249
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm
pd=		KNR 231-08-10-05-00
ob=16
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.8284
np=0

[RMS 93]
nz=0.2888
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 35x35 cm na wraz z obrzeżem.
pd=		KNR 231-08-15-01-00
ob=270
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	262+4+4

[RMS 2]
nz=0.0974
np=0

[POZYCJA]
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm, krotność 1,33. Razem 20cm.
pd=		KNR 231-08-02-07-00
ob=956
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.33
wm=1
ws=1.33

[RMS 2]
nz=0.2132
np=0

[RMS 65]
nz=0.0079
np=0

[RMS 67]
nz=0.0079
np=0

[POZYCJA]
na=Rozebranie słupków do znaków drogowych wg PSOR. Materiał należy dostarczyć do magazynu Inwestora.
pd=		KNR 231-08-18-08-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.441
np=0

[POZYCJA]
na=Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą.
pd=		KNR 404-11-03-01-00
ob=284.45
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	130*0,04+6*0,15*0,3+956*0,26+16*0,12+270*0,1+1,5

[RMS 61]
nz=0.143
np=0

[POZYCJA]
na=Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km wraz z opłatą recyklingową (składowiskową)
pd=		KNR 404-11-03-04-00
ob=284.45
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 85]
nz=0.177
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za dalszy 1 km wywozu samochodem wywrotką. Krotność 9. Razem 10km.
pd=		KNR 404-11-03-05-00
ob=284.45
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=9

[RMS 83]
nz=0.037
np=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0: Roboty ziemne

[POZYCJA]
na=Przekopy próbne w celu określenia przebiegu sieci mediów podziemnych. Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km.
pd=		KNR 201-03-01-01-00
ob=3
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.7
np=0

[RMS 83]
nz=0.23
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km
pd=		KNR 201-02-06-03-10
ob=556.88
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Skrzyżowanie, jezdnia.
wo=	1	882*(0,6-0,26)
ko=	Plac utwardzony, zjazdy
wo=	1	160*0,6
ko=	Chodniki
wo=	1	(306+16)*(0,6-0,1)

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.14251
np=0

[RMS 62]
nz=0.0385
np=0

[RMS 84]
nz=0.0954
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2, krotność 18, razem 10km.
pd=		KNR 201-02-14-03-10
ob=559.88
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3+556,88

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=18

[RMS 84]
nz=0.0096
np=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45233320-8: Krawężniki, oporniki i ścieki.

[POZYCJA]
na=Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm. Zastosowanie: jezdnia, plac parkingowy.
pd=		KNR 231-04-03-05-00
ob=366
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	37+160+146+23

[RMS 2]
nz=0.3255
np=0

[RMS 19]
nz=0.0111
np=1

[RMS 21]
nz=0.0032
np=1

[RMS 24]
nz=1.02
np=1

[RMS 40]
nz=0.0041
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Opornik betonowy 12x25x100 cm. Zastosowanie, obramowanie zjazdów, skrzyżowania.
pd=		KNR 231-04-03-05-00
ob=79
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.3255
np=0

[RMS 19]
nz=0.0111
np=1

[RMS 21]
nz=0.0032
np=1

[RMS 23]
nz=1.02
np=1

[RMS 40]
nz=0.0041
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Obrzeże betonowe 30x8 cm. Zastosowanie: chodnik.
pd=		KNR 231-04-07-05-00
ob=167
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.2771
np=0

[RMS 19]
nz=0.0055
np=1

[RMS 21]
nz=0.0016
np=1

[RMS 26]
nz=1.02
np=1

[RMS 40]
nz=0.0014
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ława betonowa z oporem C12/15 pod krawężniki, oporniki i obrzeża.
pd=		KNR 231-04-02-04-00
ob=37.04
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Krawężnik wjazdowy 15x22x100 cm
wo=	1	366*0,07
ko=	Opornik betonowy 12x25x100 cm
wo=	1	79*0,06
ko=	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
wo=	1	167*0,04

[RMS 2]
nz=9.02
np=0

[RMS 31]
nz=1.04
np=1

[RMS 40]
nz=0.47
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45233120-6: Jezdnia z skrzyżowaniem, pow.: 882m2

[POZYCJA]
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta.
pd=		KNR 231-01-03-04-00
ob=918
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	847+35
ko=	Stopniowanie podbudowy
wo=	1	(15+12+10+25+20+38)*0,3

[RMS 2]
nz=0.0028
np=0

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 63]
nz=0.0039
np=0

[RMS 72]
nz=0.0043
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobę, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm
pd=		KNR 231-01-04-05-00
ob=918
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	847+35
ko=	Stopniowanie podbudowy
wo=	1	(15+12+10+25+20+38)*0,3

[RMS 2]
nz=0.0826
np=0

[RMS 19]
nz=0.123
np=1

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 69]
nz=0.0041
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wzmocnienie podłoża: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa z betoniarni gr. 15cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
pd=		KNNR N006-01-09-02-00
ob=918
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	847+35
ko=	Stopniowanie podbudowy
wo=	1	(15+12+10+25+20+38)*0,3

[RMS 2]
nz=0.304
np=0

[RMS 32]
nz=0.1523
np=1

[RMS 40]
nz=0.08
np=1

[RMS 71]
nz=0.0504
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
pd=		KNNR N006-01-09-03-00
ob=882
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	847+35

[RMS 2]
nz=0.366
np=0

[RMS 33]
nz=0.203
np=1

[RMS 40]
nz=0.08
np=1

[RMS 71]
nz=0.0674
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton szara grub 8 cm (oraz 6cm w ścieku) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.
pd=		KNR 231-05-11-03-01
ob=882
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	847+35

[RMS 2]
nz=1.3032
np=0

[RMS 19]
nz=0.0818
np=1

[RMS 21]
nz=0.0117
np=1

[RMS 25]
nz=1.025
np=1

[RMS 40]
nz=0.027
np=1

[RMS 87]
nz=0.13
np=0

[RMS 91]
nz=0.025
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45233200-1: Zjazdy, plac utwardzony, pow.: 160m2

[POZYCJA]
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta.
pd=		KNR 231-01-03-04-00
ob=160
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazdy
wo=	1	15+5+8+28
ko=	Plac utwardzony
wo=	1	104

[RMS 2]
nz=0.0028
np=0

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 63]
nz=0.0039
np=0

[RMS 72]
nz=0.0043
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobę, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm
pd=		KNR 231-01-04-05-00
ob=160
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazdy
wo=	1	15+5+8+28
ko=	Plac utwardzony
wo=	1	104

[RMS 2]
nz=0.0826
np=0

[RMS 19]
nz=0.123
np=1

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 69]
nz=0.0041
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wzmocnienie podłoża: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa z betoniarni gr. 15cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
pd=		KNNR N006-01-09-02-00
ob=160
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazdy
wo=	1	15+5+8+28
ko=	Plac utwardzony
wo=	1	104

[RMS 2]
nz=0.304
np=0

[RMS 32]
nz=0.1523
np=1

[RMS 40]
nz=0.08
np=1

[RMS 71]
nz=0.0504
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
pd=		KNNR N006-01-09-03-00
ob=160
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazdy
wo=	1	15+5+8+28
ko=	Plac utwardzony
wo=	1	104

[RMS 2]
nz=0.366
np=0

[RMS 33]
nz=0.203
np=1

[RMS 40]
nz=0.08
np=1

[RMS 71]
nz=0.0674
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grafitowa i szara grub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.
pd=		KNR 231-05-11-03-01
ob=160
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazdy - kostka szara
wo=	1	15+5+8+28
ko=	Plac utwardzony - kostka grafitowa
wo=	1	104

[RMS 2]
nz=1.3032
np=0

[RMS 19]
nz=0.0818
np=1

[RMS 21]
nz=0.0117
np=1

[RMS 25]
nz=1.025
np=1

[RMS 40]
nz=0.027
np=1

[RMS 87]
nz=0.13
np=0

[RMS 91]
nz=0.025
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45233161-5: Chodniki, pow.: 322m2

[POZYCJA]
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta.
pd=		KNR 231-01-03-04-00
ob=322
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	306+16

[RMS 2]
nz=0.0028
np=0

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 63]
nz=0.0039
np=0

[RMS 72]
nz=0.0043
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa mrozoochronna w korycie Po, Pr wsp. filtracji 8m/dobę, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm
pd=		KNR 231-01-04-05-00
ob=322
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.0826
np=0

[RMS 19]
nz=0.123
np=1

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 69]
nz=0.0041
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Wzmocnienie podłoża: kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 5,0 MPa z betoniarni gr. 15cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
pd=		KNNR N006-01-09-02-00
ob=322
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.304
np=0

[RMS 32]
nz=0.1523
np=1

[RMS 40]
nz=0.08
np=1

[RMS 71]
nz=0.0504
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
pd=		KNNR N006-01-09-03-00
ob=322
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.366
np=0

[RMS 33]
nz=0.203
np=1

[RMS 40]
nz=0.08
np=1

[RMS 71]
nz=0.0674
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grafitowa i szara grub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.
pd=		KNR 231-05-11-03-01
ob=322
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=1.3032
np=0

[RMS 19]
nz=0.0818
np=1

[RMS 21]
nz=0.0117
np=1

[RMS 25]
nz=1.025
np=1

[RMS 40]
nz=0.027
np=1

[RMS 87]
nz=0.13
np=0

[RMS 91]
nz=0.025
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45232130-2: Roboty budowlane w zakresie rurociagów do odprowadzania wody burzowej

[POZYCJA]
na=Przekopy próbne w celu określenia przebiegu sieci mediów podziemnych. Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km.
pd=		KNR 201-03-01-01-00
ob=5
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=1.7
np=0

[RMS 83]
nz=0.23
np=0

[POZYCJA]
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km
pd=		KNR 201-02-06-03-10
ob=388
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.14251
np=0

[RMS 62]
nz=0.0385
np=0

[RMS 84]
nz=0.0954
np=0

[POZYCJA]
na=Zakup gruntu G1 na wymianę wraz z transportem wywrotkami 10 Mg.
pd=		KNR 201-02-11-07-10
ob=373.54
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.03298
np=0

[RMS 18]
nz=1.1
np=1

[RMS 84]
nz=0.0926
np=0

[POZYCJA]
na=Zasypanie wykopu po robotach kanalizacyjnych. Wbudowanie gruntu G1 wraz z zagęszczeniem Is min. 0,98.
pd=		KNR 201-02-35-01-10
ob=373.54
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.07592
np=0

[RMS 65]
nz=0.0384
np=0

[POZYCJA]
na=Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2, krotność 18, razem 10km.
pd=		KNR 201-02-14-03-10
ob=393
jm=m3	060
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	5+388

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=18

[RMS 84]
nz=0.0096
np=0

[POZYCJA]
na=Umocnienie pełne wypraskami lub obudową typu "KLINKS" wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 2,0 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
pd=		KNNR N001-03-13-01-00
ob=459
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	2*153*1,5

[RMS 2]
nz=0.675
np=0

[RMS 6]
nz=0.00068
np=1

[RMS 10]
nz=0.12
np=1

[RMS 37]
nz=0.00105
np=1

[RMS 39]
nz=0.0009
np=1

[RMS 94]
nz=1
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura śr. 315 PVC klasy S LITE SN8, łączone na uszczelkę gumową zintegrowaną z rurą (montaż fabryczny) w wykopie umocnionym.
pd=		KNNR N004-13-12-01-11
ob=153
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.8513
np=0

[RMS 46]
nz=1.02
np=1

[RMS 60]
nz=0.67
np=1

[RMS 75]
nz=0.2088
np=0

[RMS 81]
nz=0.0407
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura śr. 200 PVC klasy S LITE SN8, łączone na uszczelkę gumową zintegrowaną z rurą (montaż fabryczny) w wykopie umocnionym.
pd=		KNNR N004-13-12-01-11
ob=54
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.8513
np=0

[RMS 45]
nz=1.02
np=1

[RMS 59]
nz=0.67
np=1

[RMS 75]
nz=0.2088
np=0

[RMS 81]
nz=0.0407
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200, monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, studnia z bet. kl. C 40/50 z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 ton o wys. 15cm (pokrywa gr. 5cm) o głębokości do 2,0 m
pd=		KNNR N004-14-13-03-00
ob=9
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=27.2
np=0

[RMS 27]
nz=4.4
np=1

[RMS 28]
nz=8.07
np=1

[RMS 29]
nz=0.3
np=1

[RMS 30]
nz=0.64
np=1

[RMS 34]
nz=0.06
np=1

[RMS 44]
nz=5
np=1

[RMS 47]
nz=1
np=1

[RMS 54]
nz=8
np=1

[RMS 55]
nz=1
np=1

[RMS 74]
nz=3.88
np=0

[RMS 82]
nz=2.42
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu głębokość całowita 1,7m (w tym osadnik o gł. min. 1,0m) z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40 ton. Należy zastosować wpusty typu krawężnikowego (w miejscach gdzie jest to technicznie możliwe).
pd=		KNNR N004-14-24-02-00
ob=15
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=9.27
np=0

[RMS 17]
nz=0.02
np=1

[RMS 22]
nz=0.007
np=1

[RMS 48]
nz=1
np=1

[RMS 49]
nz=1
np=1

[RMS 50]
nz=1
np=1

[RMS 51]
nz=1
np=1

[RMS 56]
nz=1
np=1

[RMS 80]
nz=1.04
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zabezpieczenie istniejących sieci mediów w wykopie na czas robót.
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=6
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Usunięie kolizji z seicią wodociągową i kanalizacją sanitarną.
pd=		Kalkulacja indywidualna
ob=3
jm=kmpl	090
op=1
kj=0	0	0
cj=0

[POZYCJA]
na=Próba szczelności kanałów rurowych fi 200
pd=		KNR 218-08-04-02-00
ob=54
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.2915
np=0

[RMS 38]
nz=0.00003
np=1

[RMS 39]
nz=0.00064
np=1

[RMS 40]
nz=0.09
np=1

[RMS 57]
nz=0.022
np=1

[RMS 80]
nz=0.0316
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Próba szczelności kanałów rurowych fi 315
pd=		KNR 218-08-04-04-00
ob=153
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.4202
np=0

[RMS 38]
nz=0.00004
np=1

[RMS 39]
nz=0.00079
np=1

[RMS 40]
nz=0.21
np=1

[RMS 58]
nz=0.022
np=1

[RMS 80]
nz=0.0316
np=0

[RMS 94]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przebudowa istniejących rur spustowych okrągłych z blachy OC 0,50 fi 20 cm, w celu zagospodarowania wód opadowych w terenach zielonych.
pd=		KNKB 002-05-02-06-00
ob=12
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=1.193
np=0

[RMS 5]
nz=3.14
np=1

[RMS 7]
nz=0.03
np=1

[RMS 11]
nz=0.33
np=1

[RMS 76]
nz=0.0045
np=0

[RMS 94]
nz=1.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45233293-9: Organiacja ruchu i prace wykończeniowe

[POZYCJA]
na=Plantowanie terenu spycharkami (pobocza, zjazdy)
pd=		KNR 201-02-33-01-00
ob=150
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.11518
np=0

[RMS 64]
nz=0.0024
np=0

[POZYCJA]
na=Uzupełnienie nawierzchni z kruszywa łamanego, grub 15cm. 
pd=		KNNR N006-01-13-02-00
ob=36
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	3*4,0*3,0

[RMS 2]
nz=0.031
np=0

[RMS 16]
nz=0.424
np=1

[RMS 40]
nz=0.02
np=1

[RMS 66]
nz=0.0037
np=0

[RMS 68]
nz=0.0452
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Regulacja istniejącego chodnika. Podbudowa z chudego betonu 7,5 - 9,0 MPa, grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą
pd=		KNNR N006-01-09-01-00
ob=60
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.23
np=0

[RMS 33]
nz=0.1015
np=1

[RMS 40]
nz=0.08
np=1

[RMS 71]
nz=0.0334
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Regulacja istniejącego chodnika. Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton czerwona grub 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (min 5 MPa), gr. 3cm.
pd=		KNR 231-05-11-03-01
ob=60
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=1.3032
np=0

[RMS 19]
nz=0.0818
np=1

[RMS 21]
nz=0.0117
np=1

[RMS 25]
nz=1.025
np=1

[RMS 40]
nz=0.027
np=1

[RMS 87]
nz=0.13
np=0

[RMS 91]
nz=0.025
np=0

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kanalizacja kablowa z rury RHDPEp / HDPE 110x6,3 (rura dwudzielna) z uszczelnieniem końcówek, jako zabezpieczenie sieci w gruncie kategorii 3 wraz z robotami ziemnymi.
pd=		KNR 501-01-06-01-00
ob=30
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=3
np=0

[RMS 13]
nz=0.0048
np=1

[RMS 52]
nz=1.02
np=1

[RMS 53]
nz=0.16
np=1

[RMS 73]
nz=0.0925
np=0

[RMS 79]
nz=0.0104
np=0

[RMS 80]
nz=0.0071
np=0

[RMS 83]
nz=0.0269
np=0

[RMS 86]
nz=0.0135
np=0

[POZYCJA]
na=Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2. 
pd=		KNNR N006-10-05-07-00
ob=139
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	25+114

[RMS 2]
nz=0.0076
np=0

[RMS 3]
nz=0.018
np=1

[RMS 4]
nz=0.51
np=1

[RMS 78]
nz=0.0122
np=0

[RMS 88]
nz=0.0122
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Warstwa ścieralan: beton asfaltowy AC11S KR3 grub śr. 5 cm, samochód 10 Mg.
pd=		KNNR N006-03-09-02-01
ob=139
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=	1	25+114

[RMS 2]
nz=0.0399
np=0

[RMS 35]
nz=0.102
np=1

[RMS 68]
nz=0.0075
np=0

[RMS 70]
nz=0.0075
np=0

[RMS 84]
nz=0.018
np=0

[RMS 89]
nz=0.0075
np=0

[RMS 94]
nz=0.2
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Regulacja pionowa włazów kanałowych
pd=		KNR 231-14-06-03-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=10.275
np=0

[RMS 9]
nz=0.124
np=1

[RMS 19]
nz=0.0215
np=1

[RMS 21]
nz=0.0123
np=1

[RMS 29]
nz=0.213
np=1

[RMS 36]
nz=0.0234
np=1

[RMS 40]
nz=0.0091
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego
pd=		KNR 231-14-06-04-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=5.051
np=0

[RMS 9]
nz=0.058
np=1

[RMS 19]
nz=0.0094
np=1

[RMS 21]
nz=0.0053
np=1

[RMS 29]
nz=0.093
np=1

[RMS 36]
nz=0.0109
np=1

[RMS 40]
nz=0.004
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 5 cm. Odcinek 0+000,00 - 0+180,00 
pd=		KNR 201-05-10-01-00
ob=60
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=0.258
np=0

[RMS 42]
nz=0.012
np=1

[RMS 43]
nz=0.052
np=1

[POZYCJA]
na=Humusowanie z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5, krotność 2, razem 15 cm humusu
pd=		KNR 201-05-10-02-00
ob=60
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3
wm=3
ws=1

[RMS 2]
nz=0.17
np=0

[RMS 43]
nz=0.052
np=1

[POZYCJA]
na=Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 60 wg PSOR
pd=		KNR 231-07-02-01-00
ob=7
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.7449
np=0

[RMS 8]
nz=10.9
np=1

[RMS 20]
nz=0.045
np=1

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 60 oklejony folią pryzmatyczną koloru czerwonego wg PSOR
pd=		KNR 231-07-02-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.7449
np=0

[RMS 8]
nz=10.9
np=1

[RMS 20]
nz=0.045
np=1

[RMS 40]
nz=0.005
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przymocowanie znaku drogowego, rozmiar średni folia II generacji (plaster miodu) wg PSOR
pd=		KNR 231-07-03-01-00
ob=11
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.8241
np=0

[RMS 12]
nz=1
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przymocowanie lustra drogowego 800x1000mm wg PSOR
pd=		KNR 231-07-03-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.8241
np=0

[RMS 12]
nz=1
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Malowanie farbą chlorokauczukową drogową z atestem IBDiM linii ciągłych i segregacyjnych (wg PSOR).
pd=		KNR 231-07-06-01-00
ob=20.5
jm=m2	050
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 2]
nz=0.5457
np=0

[RMS 14]
nz=0.483
np=1

[RMS 15]
nz=0.0735
np=1

[RMS 94]
nz=0.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
pd=		KNR 201-01-19-03-00
ob=0.2
jm=km	043
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 2]
nz=75
np=0

[RMS 41]
nz=0.104
np=1

[RMS 79]
nz=7.5
np=0

