#### Załącznik nr 8 do SWZ

#### Opis Przedmiotu Zamówienia

w postępowaniu nr **OSIR/ZP/7/2021** dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.: **„Remont łazienek oraz przedsionków w domkach kempingowych nr 1-6 na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”**

Przedmiotowi zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

Główny kod CPV: 45000000-7

**Zakres robót:**

**Za każdym razem gdy w dokumentacji zamówienia pojawia się sformułowanie „lub rozwiązanie co najmniej równorzędne” Zamawiający rozumie przez to wyrażenie „lub równoważne” o którym mowa w art. 101 ust. 4 PZP.**

1. **Prace rozbiórkowe:**
* sufitów podwieszanych,
* rozebranie ścian z paneli PCV wraz z rusztowaniem drewnianym,
* drzwi drewnianych z ościeżnicą,
* kabin prysznicowych, umywalek, ustępów z miskami fajansowymi,
* rozebranie posadzek z płytek,
* instalacji elektrycznych oraz instalacji wodno kanalizacyjnej.
* Demontaż istniejącej szafy z zabezpieczeniami w przedpokoju
1. **Roboty budowlane i montażowe**
* Wykonanie ścianek działowych z pyt gipsowo kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych
* Okładziny stropów pytami gipsowo kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym
* Osadzenie ościeżnic
* Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami.
* Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o powierzchni 1,6 m2 fabrycznie wykończonych z klamkami, zamkami wewnętrznym,
* Przygotowanie ścian, ułożenie oblicowań ścian płytkami ceramicznymi na wysokość kabiny prysznicowej (wymiar, kolor, rodzaj płytek do uzgodnienia z Zamawiającym).
* Wyrównanie podłoża i wykonanie posadzek typu gres (wymiar kolor, rodzaj gresu do uzgodnienia z Zamawiającym).
* Szpachlowanie nierówności ścian, przygotowanie pod malowanie farbami, dwukrotne malowanie farbą z przeznaczeniem do łazienki.
* Dwukrotne malowanie sufitu farbą z przeznaczeniem do łazienki.
* Obłożenie płytami gipsowo-kartonowymi ścian. Przygotowanie pod malowanie farbami (odcienie szarości), dwukrotne malowanie farbą z przeznaczeniem do kuchni.
* Położenie terakoty na podłodze (wymiar, kolor, rodzaj płytek do uzgodnienia z Zamawiającym).
* Wykonanie kołnierza z płytek 30 x 60cm pomiędzy szafkami: zlewozmywakową a wiszącą.
* Dwukrotne malowanie sufitu farbą z przeznaczeniem do kuchni.
* Montaż szafek zlewozmywakowych 80 cm, z listwą przyścienną oraz montaż szafek kuchennych wiszących
1. **Instalacja elektryczna.**
* Instalację wewnętrzną elektryczną projektuje się w oparciu o istniejące przyłącze elektryczne.
* Montaż puszek, położenie przewodów wtynkowych, kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 75mm2.
* Montaż łączników, gniazd wtykowe do 16A 3 biegunowych w obudowie uszczelnionej (hermetycznej) ze stykiem uziemiającym.
* Montaż oświetlenia - oświetlenie hermetyczne LED (łazienka: 1 plafon, 1 kinkiet, przedsionek 1 plafon),
* Demontaż i ponowny montaż elektrycznego podgrzewacza wody (z odzysku) na wspornikach w każdym domku,
* Przeniesienie instalacji zasilającej trójfazowej z istniejącej szafki w domku nr 1 i 4 (z przedsionka na zewnątrz budynku) montaż nowej szafki zasilającej w szafce zewnętrznej hermetycznej wraz z nowymi zabezpieczeniami przeciwporażeniowo przeciążeniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Wykonanie osobnego zabezpieczenia z szafki zewnętrznej na łazienkę i aneks kuchenny zgodnie z obowiązującymi przepisami..
* Wykonanie wentylacji mechanicznej połączonej pod włączniki światła (łazienka).
1. **Instalacja centralnego ogrzewania cwu i wentylacji.**
* Instalację CWU projektuje się w oparciu o istniejący elektryczny pogrzewacz wody .
* Projektuje się instalację wentylacyjną mechaniczną .
1. **Instalacja wody cwu i kanalizacji.**
* Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w domkach,
* Podłączenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej układem wody ciepłej i zimnej do adaptacji części przedsionków na aneksy kuchenne.
* Montaż zaworów odcinających do każdego domku,
* Montaż baterii natryskowych z słuchawkami prysznicowymi, wężami i stelażami (1 kpI. na łazienkę).
* Montaż kabin natryskowych z brodzikami płytkimi do kąpieli, ściany ze szkła hartowanego, półokrągłe
* Montaż baterii umywalkowych stojących
* Montaż baterii zlewozmywakowych stojących w aneksach kuchennych w
* przedsionkach (montowane na obrzeżu)
* Montaż zlewozmywaków jednokomorowych z syfonami
* Montaż nowych umywalek bez wsporników z syfonami
* Montaż nowych kompaktów wc
* Instalację wody projektuje się z wykorzystaniem istniejącego przyłącza.
* Instalację CWU projektuje się w oparciu o istniejący elektryczny pogrzewacz wody .
* Instalację kanalizacji projektuje się z wykorzystaniem istniejącego przyłącza.