**Aparat do terapii podciśnieniowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Opis oferowanego urządzenia/uwagi** |
| **1** | **cechy użytkowe:*** Tryb manualny
* Jeden kanał zabiegowy
 |  |
| **2** | **terapia podciśnieniowa:*** tryb pracy: ciągły, pulsacyjny, pulsacyjny zmienny, synchronizowany z prądem, pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym
* dwa obwody niezależnie załączane (łatwa praca w trybie jednoobwodowym)
* samouszczelniające się ssawki
* możliwość regulacji podciśnienia
* kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu
* sygnalizacja napełniania zbiornika
* dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika
* niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii
 |  |
| **3** | **parametry techniczne:** **terapia podciśnieniowa:*** częstotliwość pulsacji fali podciśnieniowej: 6, 12, 20, 40, 60 imp/min
* podciśnienie: maks 500 mbar/hPa
* zakres regulacji podciśnienia: 100-500 mbar, krok 40mbar
* liczba ssawek: 4

**parametry ogólne:*** wymiary aparatu nie większe niż: 30x30x15 cm
* masa aparatu nie większa niż: 4,0 kg
* zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 20 W, 40 VA
 |  |
| **4** | **wyposażenie standardowe:*** przewód sieciowy: 1
* kable łączące elektrostymulator z Avaco: 2
* przewody podciśnieniowe: 4
* ssawki 60 mm: 4
* wkładki wiskozowe: 60 mm: 8
* dedykowany uchwyt: 2
* bezpieczniki zapasowe: 2
* instrukcja użytkowania: 1
* protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa: 1
* paszport techniczny: 1
* karta gwarancyjna: 1
 |  |