*Załącznik nr 1 do projektu umowy*

**OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne \* parametry techniczne**  **(np. Xerox C405DN lub porównywalne inne)** | **Oferowane parametry**  **WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| a | b | c | d |
| 1 | Technologia druku | Laserowa kolorowa |  |
| 2 | Zastosowanie | Urządzenie do obsługi klientów w urzędzie z funkcją skanowania, faksu oraz drukowaniem w czerni i kolorze tekstu i grafiki. | Nie dotyczy |
|  | Format wydruku | A4 |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 85,000 stron miesięcznie |  |
|  | Standardowa Pamięć drukowania | 2 GB |  |
| 5 | Parametry druku | rozdzielczość druku mono 600x600 dpi |  |
| rozdzielczość druku kolorowego 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono min 35 str. A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze min 35 str. A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono do 8,2 sekund (wartość minimalna) |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 9,8 sekund (wartość minimalna) |
| Czas nagrzewania do 6 sekund (z trybu uśpienia, wartość minimalna) |
| Automatyczny druk dwustronny |
| 7 | Parametry faksu | możliwość wysyłania/odbierania faksów |  |
| Modem co najmniej 33,6 kbps |
| Faksowanie do e-maila |
| Typ linii telefonicznej - analogowa |
| Kompresja:   * MH * MR * MMR * JBIG |
| 8 | Parametry skanera | Skanowanie w kolorze |  |
| skanowanie dwustronne |
| Sterowniki   * TWAIN, * WIA (Network only) |
| optyczna rozdzielczość skanowania min 600x600 dpi |
| Kodowanie koloru - 24 bit |
| Skala szarości - 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie:   * PDF * PDF/A * XPS * JPEG * TIFF * PDF (przeszukiwalny, chroniony, linearyzowany) |
| Możliwość skanowania do USB |
| Możliwość Skanowania do poczty e-mail |
| Możliwość skanowania do sieci (ftp lub SMB) |
|  | Parametry kopiowania | Możliwość kopiowania w kolorze |  |
| rozdzielczość kopiowania – 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego do 35 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze do 35 kopii/min |
| zakres skalowania min 25% |
| zakres skalowania max 400% |
| Możliwość automatycznego kopiowania dwustronnego |
| 9 | Obsługa nośników | dwustronny automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (ADF) o pojemności do 50 arkuszy |  |
| podajnik na pojedyncze arkusze |
| pojemność podajnika głównego  do 550 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru  do 250 arkuszy |
| obsługiwane rodzaje nośników:   * papier zwykły * karton * papier makulaturowy * papier wstępnie zadrukowany * papier firmowy * etykiety * koperty |
| obsługiwane formaty nośników:   * do: A4 * koperty |
|  | standardowe języki drukarki | PCL 5e  PCL 6  PDF  XPS  TIFF  JPEG  HP-GL  PostScript 3 |  |
| 11 | Komunikacja | * Ethernet (10/100/1000 Base) * USB (3.0 Hi-Speed) * NFC Tap-to-Pair |  |
|  | Funkcje zabezpieczeń | * środki kontroli dostępu * zabezpieczone drukowanie dokumentów * dziennik audytu |  |
| 13 | Warunki gwarancji | gwarancja 24 miesięcy – naprawa u klienta (on site) |  |
| Naprawa realizowana przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis.  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. |  |
| ***Producent:*** | | Podać np. Xerox | |
| ***Model:*** | | Podać np. C405 DN | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość (razem) netto (zł) | Vat (%) | Wartość (razem) brutto (zł) | | 5 |  |  |  |  | | | | | |

\* W Załączniku zawarto minimalne wymagania odnośnie produktów objętych zamówieniem co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

UWAGA: Niespełnienie wymagań minimalnych określonych w niniejszym załączniku będzie skutkować odrzuceniem oferty.

**……………………………………………….**

**Data, Podpis Wykonawcy**