[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY  	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul. Krzyżowa 8A / 17
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 , 40-126 KATOWICE
br=Ogólnobudowlana

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne mosiężne chromowane z ruchomą górną wylewką z uchwytem z tworzywa sztucznego	0
id=5710800	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=baterie wannowe scienne mosiężne chromowane z natryskiem wężowym z tworzywa sztucznego i pokrętłem porcelanowym	0
id=5711600	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8826

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
il=0.492

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0124

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.123

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0221

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=drzwiczki wyciorowe	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.554

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0093

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4491

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.0528

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.177

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0125

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.1908

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=klejowa zaprawa naprawcza	0
id=AT23002	3
jm=kg	033
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.124

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.15
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.7448

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1097

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.1935
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=przyłącze elastyczne do armatury śr. 15 mm metalowe	0
id=5716202	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
il=186.5461

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
il=1.639

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=sedesy z tworzywa sztucznego	0
id=6358099	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8182

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
il=0.0821

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.139

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9356

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
il=0.0412

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
il=0.1579

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
il=1.879

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.193

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=zamek skrzynki pocztowej	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=zlewozmywaki z blachy stalowej'	0
id=6343999	1
jm=szt.	020
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=złącze kpl.	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1630393564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=27.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.7	1	27,70						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.986

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.3	1	12,30						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.396

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-05	4-01	0711-05		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.3	1	12,30						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=18.081

[RMS 300]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.123

[RMS 313]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0221

[RMS 4]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4477

[RMS 216]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1267

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.615

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.492

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegieł ( ze stali nierdzewnej )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=94.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=94.35	1	94,35						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9095

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1038

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1321

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4718

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6038

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9435

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=106.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.65	1	106,65						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.532

[RMS 387]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=23.463

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=106.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.65	1	106,65						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6914

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5019

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=32.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.05	1	32,05						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6275

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0353

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0449

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1602

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2051

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3205

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=32.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.05	1	32,05						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.923

[RMS 387]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7305

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=32.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.05	1	32,05						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8139

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5509

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.75	1	24,75						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.445

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3217

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3465

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1485

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-34	4-01	1212-34		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,60						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.832

[RMS 12]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1274

[RMS 13]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1352

[RMS 14]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0598

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,20						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.356

[RMS 223]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2232

[RMS 13]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2196

[RMS 14]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0948

[RMS 15]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-04	4-01	0909-04		1
mpn=1211
na=Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.35

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:5:09103,1054:1:09113,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.35	1	5,35						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=6.741

[RMS 322]
nz=0.129	0	0.086*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6901

[RMS 15]
nz=0.645	0	0.43*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4507

[RMS 223]
nz=0.144	0	0.096*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7704

[RMS 13]
nz=0.141	0	0.094*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7543

[RMS 14]
nz=0.063	0	0.042*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 322]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 15]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 223]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.138

[RMS 13]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=50:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	9,60						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=2.976

[RMS 15]
nz=0.245	0	0.49*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.352

[RMS 223]
nz=0.044	0	0.088*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4224

[RMS 13]
nz=0.0435	0	0.087*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4176

[RMS 14]
nz=0.019	0	0.038*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1824

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=230
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-06	AT-23	0101-06		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=27.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=27.7	1	27,70						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=14.958

[RMS 321]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=114.124

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=27.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.7	1	27,70						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9415

[RMS 395]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=30.193

[RMS 396]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1908

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1579

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=33.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.75	1	33,75						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7878

[RMS 398]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=39.15

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0125

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0405

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0121-01	4-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana baterii  zmywakowej stojacej z ruchomą wylewką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0218-04	4-02	0218-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0236-03	4-02	0236-03		1
mpn=1211
na=Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego 1310( odpływ wanny )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0109-07	4-02	0109-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym1310 ( wężyk zbrojony )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=301
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0301-02	4-02	0301-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Podłączenie kuchni gazowej złączem stalowym zbrojonym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1,0
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 414]
nz=1.05	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0121-04	4-02	0121-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie i czyszczenie posadzek z płytek ceramicznych z czyszczeniem i uzupełnieniem fug
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.35	1	4,35						

[RMS 1]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2131

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie i czyszczenie skrzydeł drzwiowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	9,60						

[RMS 1]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5744

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=303
pd=						0
na=Mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych :1310- wanny dł. 140 cm - 1 szt,1310- muszli klozetowej - 1 szt.,1310- umywalki 40 cm - 1 szt.,1310- baterii ściennej umywalkowej - 1 szt.,1310- kuchni gazowej z piekarnikiem - 1 szt.,
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-24	4-01	0919-24		1
mpn=1211
na=Wymiana zamka skrzynki pocztowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0307-01	4	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 142]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 143]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 144]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacji gawitacyjnej oraz prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,10						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.991

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.639

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
9c5363 27216c55bcc997841cc4839d8