[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM w Katowicach 
afn=ul.  Grażyńskiego  5
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice  ul.Wolnego 8/7
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5
nk=Sławomir Kępiński	konstrukcyjno - budowlana	Aleksandra Botor	INŻYNIERYJNA
dt=14.09.2021	1

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%)	0
id=1410001	2
jm=kg	033
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 1372]
ty=M
na=Bateria natryskowa ścienna fi 15mm	0
id=5711700	1
jm=szt	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1370]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15mm	0
id=5710800	1
jm=szt	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0151

[RMS ZEST 1206]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9216

[RMS ZEST 1282]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.195
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=Benzyna ekstrakcyjna opak. 0,5 dm3	0
id=105000101	3
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018

[RMS ZEST 1330]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 974]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041

[RMS ZEST 1236]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0224
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0196
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 850]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1230]
ty=M
na=Dzwonek elektryczny	0
id=7043399	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7043399

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1278]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.292

[RMS ZEST 1305]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.0775

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0338

[RMS ZEST 1205]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1248

[RMS ZEST 1281]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.378
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.032

[RMS ZEST 1204]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0736

[RMS ZEST 1280]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.516
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 1308]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.8495

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1995
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 1304]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.068

[RMS ZEST 1229]
ty=M
na=gniazda natynkowe	0
id=7530099	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=	0	0	0	7530010

[RMS ZEST 1340]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.18

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=gniazda podtynkowe'	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 1381]
ty=M
na=grubowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.39

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 1203]
ty=M
na=kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	0
id=1510700	2
jm=kg	033
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7622

[RMS ZEST 956]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5228

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=klej Winylowy Winylep	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.1098

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1325]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1234]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1369]
ty=M
na=kratki wentylacyjne'	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.5628

[RMS ZEST 1227]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.2

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1008]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1099]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 858]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1201]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1375]
ty=M
na=opis skrzynki bezpiecznikowej	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5

[RMS ZEST 1207]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.336

[RMS ZEST 1283]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.6
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1301]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach''	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1548

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 1238]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.01

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2427

[RMS ZEST 1379]
ty=M
na=płytki okładzinowe ścienne 10x20 cm	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.525

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Progi z drewna dębowego lub jesionowego	0
id=2631702	1
jm=szt	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1222]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.56

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=168.7121

[RMS ZEST 1378]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 646]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1208]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1326]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=6.16

[RMS ZEST 985]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1007]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1009]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1100]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1193]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1279]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.022

[RMS ZEST 1286]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.32

[RMS ZEST 958]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.0108

[RMS ZEST 1260]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.17

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=2.055

[RMS ZEST 859]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki'	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.031
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1513250

[RMS ZEST 1309]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.3715

[RMS ZEST 1306]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=26.2132

[RMS ZEST 1383]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.015

[RMS ZEST 997]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.0538

[RMS ZEST 1299]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1371]
ty=S
na=środek transportowy''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.026

[RMS ZEST 1311]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1374]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1290]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1285]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601902

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0534

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	2
jm=t	034
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.002

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0035

[RMS ZEST 1384]
ty=M
na=wizjer, komplet uszczelek montarz	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.185

[RMS ZEST 1382]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.015

[RMS ZEST 1307]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.0485

[RMS ZEST 957]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
il=0.0072

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej,typu Gamrat,gr.2,0 mm	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.3705

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1380]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.29

[RMS ZEST 1373]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne z uchwytem i osłoną z tworzywa sztucznego śr. 15 mm	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609312
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1019
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.36	1	3,36						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1915

[RMS 1341]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1995

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=		,,,		,,,		1
mpn=1211
na=Rozebranie szafy zabudowanej  pawlacy 2,27m x0,6m x 2,55m
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina PCV,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=32.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.45	1	35,81-3,36						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.841

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach ) Wykładzina wzór parkietopodobny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=32.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.45	1	#p3						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8178

[RMS 90]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=35.3705

[RMS 87]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1098

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.185

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=36.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.04	1	42,84-6,8						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2979

[RMS 955]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=38.5628

[RMS 956]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5228

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 957]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 958]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=1059
pd=		...		...		0
na=uzupełnienie drzwi wejściowych do lokalu o wizjer, oraz komplet uszczelek
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=863
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-02	4-01	1212-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie malowanie ościerznicy drzwi wewnętrznych i zewnętrzne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=12.8	1	(0.8*2)*2*4						

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=15.104

[RMS 1203]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7622

[RMS 1204]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0736

[RMS 1205]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1248

[RMS 1206]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9216

[RMS 1207]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=14.336

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=860
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-21	4-01	0919-21		1
mpn=1211
na=Wymiana klamek z rozetami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 1201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1023
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1356]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1007]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=936
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10	1
mpn=52:0:0998,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 -  skrzydła bez szczeblin wraz regulacją ( naświetle pomiędzy kuchnią a łazienką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	0,60*0,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3629

[RMS 1300]
nz=0.03225	0	0.086*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 1301]
nz=0.16125	0	0.43*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1548

[RMS 12]
nz=0.033375	0	0.089*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 13]
nz=0.03525	0	0.094*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0338

[RMS 14]
nz=0.01575	0	0.042*0.75/2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0151

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1210-13	4-01	1210-13		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 pawlacz w kuchni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 1278]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 1310]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1025
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.381

[RMS 1360]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 1361]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 1362]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 1363]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=48.543
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.543	1	(35,81+126)*30%						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8151

[RMS 1302]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0534

[RMS 1303]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2427

[RMS 1304]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 1305]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0775

[RMS 1306]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=26.2132

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1307]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0485

[POZYCJA]
id=938
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=113.274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=113.274	1	(35,81+126,01)*70%						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2176

[RMS 1308]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=32.8495

[RMS 1309]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=54.3715

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1030
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stolarki i  całego lokalu  ze szcxzególnym uwzględnieniem łazienki,  brodzika i elementów wypoasrzenia łazienki - kalkulacja własna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=55	0	55
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=856
pd=		,,,		,,,		1
mpn=1211
na=Naprawa drzwi przesuwnych w kabinie prysznicowej - regulacja przesuwu, uszczenmoenie sylikonem sanitarnym prastikowych wypełnień w ramkach obudowy kabiny, wymiana silikonu sanitarnego pomiędzy brodzikiem a płytkami oraz przy krawędziach kabiny
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1058
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0201-04	AT-22	0201-04		1
mpn=_1211
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm dobranie zakup i uzupełnienie płytek ściennych za grzejnikiem w łazięce ( utrudniony dostęp)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0
il=1.64

[RMS 1379]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 1380]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 1381]
nz=20.78	0	20.78
np=1
wa=0
wb=0
il=10.39

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1382]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1383]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:12.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=2.715

[RMS 146]
nz=1.37	0	0.93+11*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.055

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1031
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=1032
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1033
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1234]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1034
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii prysznicowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 1234]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1035
pd=						0
na=czyszczenie urządzeń sanitarnych -  zlew, umywalka brodzik z kabiną, WC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1036
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1037
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 974]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1236]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 1238]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1038
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1039
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0
il=1.422

[RMS 1370]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1371]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=1040
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-08	2-15	0137-08		1
mpn=1211
na=Baterie prysznicowa z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1371]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=1041
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm wraz z głowicą termostatyczną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1042
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=czyszczenie grzejników stalowych płytowych,1310konserwacja i uzupełnienie ubytków lakierniczych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1278]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.166

[RMS 1279]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 1374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1043
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 1280]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 1281]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[RMS 1282]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1044
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1045
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1046
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0308-01	4-02	0308-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 6]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1047
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=4.016

[RMS 1286]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1285]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[POZYCJA]
id=1048
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 1289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1049
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1050
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1295]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1260]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1051
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=2.529

[POZYCJA]
id=1052
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 1280]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 1282]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1053
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p40						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 1280]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.143

[RMS 1281]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 1282]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1054
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm przy gazomierzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1055
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1056
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
mpn=_1211
na=opinia kominiarska wstepna i powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1299]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne1310
wa=0
kn=0	0	0
id=670
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=990
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-05	4-03	1001-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=0.1586	0	0.1586
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2204

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1326]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 1327]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0224

[RMS 1328]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[RMS 1329]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1330]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka elektrycznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=994
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2835

[POZYCJA]
id=996
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=999
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1766

[RMS 1222]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1007
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 1227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1008
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd TV końcowych podtynkowych  w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[RMS 1339]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1009
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem w tym przesunięcie jednego gniazdaok 40 cm w poziomie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6073

[RMS 1340]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1010
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem IP44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5042

[RMS 1229]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1011
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[POZYCJA]
id=1012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1013
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=12
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[POZYCJA]
id=1015
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=1057
pd=						0
na=Sprawdzenie wszystkich obwodów, opisanie skrzynki bezpiecznikowe,j wykonanie schematu jednokreskowego na wszystkich obwodach, w tym na istniejących.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
 dccd75b612379fff9cb283f35279d86