[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice, ul.Katowicka 60c/10
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	1	5	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=ul.Katowicka 60c/10, Katowice
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
ai=ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=Edward Buława	budowlana	Jerzy Wysocki	instalacje elektryczne	Aleksandra Botor	instalacje sanitarne
dt=28.06.2021 r	0
pcn=2 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=60	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=8	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8172

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050010	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.149

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4571

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.064

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach''''	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2815

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach''	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.024

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'''	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.048

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.491
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	0
id=1331702	1
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.5892

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Gwoździe budowlane ocynkowane	0
id=1332100	2
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.494
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332100

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3672
pr=	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Okucia stolar. klamka drzwiowa z dł.szylde	0
id=1349810	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Okucia stolar. wkładki drzwiowe, mosiądz	0
id=1349840	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji	0
id=1350306	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Kratka wentyl.lakier.14x14 cm z żaluzją	0
id=1351731	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kwas solny techniczny 33-29%	0
id=1411300	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.512

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Masa uszczelniająca silikon budowlany	0
id=1478101	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0806

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2856

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.7083

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.5258

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	0
id=1510100	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała'	0
id=1510100	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.498

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	0
id=1511101	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	0
id=1511221	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1494

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała''	0
id=1511221	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.63

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała'	0
id=1511221	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1818

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała''	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5965

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała'	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała'''	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.104

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=kpl	090
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Szpachlówka do drewna - biała	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5764

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	0
id=1530502	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.066

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren	0
id=1550203	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0832

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Klej winyl-emuls. do drewna typu Wikol	0
id=1551021	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6003

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	0
id=1551304	2
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha odkształcalna ATLAS PLUS	0
id=1554221	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.38

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.5174

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.448

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC "Rondo 42" 2,0mm	0
id=1563418	1
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe PCV	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.8432
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7443

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony'	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0254

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4425

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony'''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony''''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0072

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony'''''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1026

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.006

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0049

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0216

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work''	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0819

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.003

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1633

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1147

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0042

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.019

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0022

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2062

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	0
id=1800104	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Cegła dziurawka (drąż.) 25x12x6,5cm,kl.5	0
id=1800202	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=37.2

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=panele podłogowe	0
id=202x086	3
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.0392
pr=	0	0	0	2633999

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4522

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.P/333	0
id=2301021	1
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1302

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=2302300	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.89
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.948
pr=	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biała-szar	0
id=2380610	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.615

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8144

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1331

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12'	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.143

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	0
id=2520611	1
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.7184

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.7908

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm	0
id=2530005	1
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6952

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna	0
id=2631999	1
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=	0	0	0	2631299

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Płyta wiórowa budowlana OSB 3 2500x1250x25mm	0
id=2660799	2
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.434

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych'	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 262]
ty=S
na=młotowiertarka udarowa	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.3038

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=2.5595

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 212]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.0494

[RMS ZEST 323]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.004

[RMS ZEST 359]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.0536

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 83]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 243]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Papier ścieny elektrokorundowy w ark.'	0
id=3920000	1
jm=ark	116
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8821

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Papier ścieny elektrokorundowy w ark.	0
id=3920000	2
jm=ark	116
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6469

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Papier ścieny elektrokorundowy w ark.	0
id=3920000	1
jm=ark	116
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.1049

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0188

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=3950199	1
jm=m3	060
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0039

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.8442

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.292

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.0504

[RMS ZEST 213]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.0494

[RMS ZEST 219]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.0019

[RMS ZEST 220]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.011

[RMS ZEST 255]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 267]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.5891

[RMS ZEST 286]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.0309

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=1.176

[RMS ZEST 236]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)''	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=2.1

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 246]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 253]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.0372

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0.8195

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.32

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.2

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.96

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.16

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.75

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.75

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=13.16

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.6

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15mm	0
id=5710800	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna śr.20 mm	0
id=5712000	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien śr. 40 mm	0
id=5713301	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=5715906	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm'	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Drzwiczki stal.do zaworów o wym.200x250mm	0
id=5762800	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1623141485
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzewnej	0
id=6321651	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1624830783
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Wanna kąpielowa blaszana L=1500mm	0
id=6346100	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.72

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1624945384
cw=0	PLN	2.01
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5
pr=MAG	2.01	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.15

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=30

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.3

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.041

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.19

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Unifon	0
id=7040399	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7040399

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Dzwonek elektryczny	0
id=7043399	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7043399

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe	0
id=7512299	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=wyłączniki przeciwporażeniowe	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7512799

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe 2P+ n/t, IP-44, A,	0
id=753050011	3
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=puszki bakelitowe	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.44
pr=	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2	0
id=7950808	1
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.8

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=386.0189

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 269]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=3.5

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=cementowa zaprawa naprawcza	0
id=AT23002	3
jm=kg	033
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=kontrola kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.72

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=uszczelka "u"	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
il=6.5

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=koncentrat do mycia	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.25

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=nawiewnik ciśnieniowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=OTWÓR NA BATERIĘ	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624945278
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=480
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=2533
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-26	4-01	0919-26		1
mpn=1211
na=Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 105]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1296
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych + wymiana uszczelki obwodowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.8		1.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=1.422

[RMS 3]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=2534
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-20	4-01	0919-20		1
mpn=1211
na=Wymiana klamek z szyldami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310(drzwi wewnętrzne, przeszklone, zamkami, klamkami, łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2, ościeżnice stalowe standard, o szer. 0.70 i 0,90 m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.84	1	(0.90+1,25+0.70)*2.05						

[RMS 105]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2872

[RMS 60]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 61]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.292

[RMS 91]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.292

[POZYCJA]
id=2535
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-02	4-01	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.62	1	0,30*2,05						

[RMS 105]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5376

[RMS 250]
nz=60	0	60
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2

[RMS 204]
nz=0.00798	0	0.00798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 205]
nz=0.00445	0	0.00445
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 251]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0254

[RMS 252]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0118

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 253]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 254]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1984

[POZYCJA]
id=2536
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0438-05	4-01	0438-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.08	1	3,35*2,71						

[RMS 105]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5412

[POZYCJA]
id=2537
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-05	4-01	0426-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie obicia ścian - obudowa PCV - łazienka i przedpoka
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.34	1	1,20*2,78						
wo=6.52	1	(1,2+2,78)*2-0,70*2,05						
wo=2.64	1	(1,25+1,54)*2,71-(0,8+0,9+0,7)*2,05						

[RMS 105]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.875

-[POZYCJA]
id=1165
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1205-01	4-01	1205-01		1
na=Zerwanie starych tapet
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1165
ob=11.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=11.03	1	(1,90+3,48+0,20*2+2,10)*1,4						

-[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

-[RMS 105]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7869

[POZYCJA]
id=1229
pd=ATHCJP_2kw2015	KNR	AT-40 0104-01	AT-40	0104-01		2
na=Skucie zmurszałego tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2.1						

[RMS 105]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[POZYCJA]
id=1027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		1
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=34.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.92	1	1.25*1.54						
wo=14.38	1	3.29*4.37						
wo=18.35	1	4,19*4.38						

[RMS 105]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.237

[POZYCJA]
id=1286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
na=Rozebranie podłóg ślepych - płyty paździeżowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.92	1	1.25*1.54						
wo=4.94	1	3,29*1,50						

[RMS 105]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2348

[POZYCJA]
id=1226
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		0
na=Ślepa podłoga z płyt OSB3 - pod ciągiem kuchennym.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.94	1	3,29*1,50						

[RMS 105]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.235

[RMS 59]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.434

[RMS 136]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.494

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 212]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0494

[RMS 213]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0494

-[POZYCJA]
id=1718
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0821-08	4-01	0821-08		1
na=Rozebranie okładziny ściennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1718
ob=5.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=5.42	1	2,58*2,10						

-[RMS 105]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4796

[POZYCJA]
id=1289
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0821-05	4-01	0821-05		1
na=Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na kleju - łazienka w obrebie wanny i umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	1	(1.20+2,40)*1,40						

[RMS 105]
nz=2.73	0	2.73
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7592

[RMS 221]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6952

[RMS 111]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.512

[RMS 34]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=23.94

[RMS 52]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8144

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1287
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						

[RMS 105]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1768

[POZYCJA]
id=947
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1918-05	2-02	1918-05		1
na=Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						

[RMS 105]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2652

[POZYCJA]
id=1288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
na=Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						

[RMS 105]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7228

[POZYCJA]
id=1042
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 105]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1043
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 105]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 299]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 298]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 297]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2539
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - kuchnia i pokój
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=32.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.38	1	3,29*4,37						
wo=18.35	1	4,19*4,38						

[RMS 105]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6742

[RMS 263]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=34.0392

-[RMS 264]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=37.9668
stn=-1	0

[RMS 296]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6003

[RMS 266]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4909

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 262]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2618

[RMS 267]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5891

[POZYCJA]
id=1033
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=29.76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.52	1	(3.29+4.37)*2-0.90*2						
wo=16.24	1	(4.19+4.38)*2-0.90						

[RMS 105]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3747

[RMS 37]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8432

[RMS 295]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0832

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 90]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0089

[POZYCJA]
id=2540
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2541
pd=		Kalkulacja własna 		Kalkulacja własna 		0
na=Montaż nawiewników ciśnieniowych i uszczelnienie pomiędzy ościeżem a skrzydłem - kuchnia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 269]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 270]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=2542
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-02	4-01	1211-02		1
mpn=1211
na=Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.83	1	(1.24+1.40)*1.45						

[RMS 105]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4895

[RMS 294]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6469

[RMS 293]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.149

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1895
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-02	4-01	1211-02		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie i przeszlifowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.83	1	(1.24+1.40)*1.45						

[RMS 105]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4895

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6469

[RMS 11]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.149

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1886
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-06	4-01	1211-06		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie i przeszlifowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.81
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.81	1	0.27*1.50*2						

[RMS 105]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6156

[RMS 87]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.324

[RMS 11]
nz=0.375	0	0.375
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3038

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1293
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-21	4-01	0919-21		1
na=Wymiana klamek z rozetami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 105]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1294
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-04	4-01	0909-04		1
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 105]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[POZYCJA]
id=2543
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:9:09107,1054:1:09113,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=3.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.83	1	(1.24+1.40)*1.45						

[RMS 105]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6301

[RMS 273]
nz=0.1505	0	0.086*(1.0+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5764

[RMS 292]
nz=0.7525	0	0.43*(1.0+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8821

[RMS 291]
nz=0.15575	0	0.089*(1.0+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5965

[RMS 290]
nz=0.1645	0	0.094*(1.0+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 289]
nz=0.0735	0	0.042*(1.0+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2815

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1909
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1210-13	4-01	1210-13		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Jednokrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0.27*(1,4+1,25)						

[RMS 105]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1224

[RMS 29]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0324

[RMS 11]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[RMS 110]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2544
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.83	1	(1.24+1.40)*1.45						

[RMS 105]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8235

[RMS 110]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - łazienka i przedpokój.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=6.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						
wo=1.92	1	1,25*1,54						

[RMS 105]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3023

[RMS 216]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1331

[RMS 217]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4522

[RMS 89]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1996

[RMS 219]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[POZYCJA]
id=1032
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03	2-02	1102-03		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						

[RMS 105]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9752

[RMS 288]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.143

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2152

[POZYCJA]
id=768
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - łazienka i przedpokój.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=6.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						
wo=1.92	1	1,25*1,54						

[RMS 105]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.478

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5892

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[RMS 220]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=656
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - łazienka.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						

[RMS 105]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6326

[RMS 50]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=15.89

[RMS 35]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.448

[RMS 49]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1302

[RMS 287]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8172

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0508

[RMS 286]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0309

[POZYCJA]
id=751
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-03	2	1209-03		1
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - łazienka i przedpokój.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.54	1	1.20*3.78						
wo=1.92	1	1,25*1,54						

[RMS 105]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=5.491

[RMS 222]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7184

[RMS 223]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38

[RMS 285]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.615

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.281

[POZYCJA]
id=752
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej - łazienka i przedpokój.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=12.54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.26	1	(1.20+3.78)*2-0.70						
wo=3.28	1	(1,25+1,54)*2-0,80-0,80-0,70						

[RMS 105]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1414

[RMS 57]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7908

[RMS 34]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5774

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0426

-[POZYCJA]
id=961
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-07	AT-23	0101-07		1
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_961
ob=30.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=30.09	1	30.086						

-[RMS 105]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.009

-[RMS 109]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=61.9854

-[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=954
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
na=Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 255]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

-[POZYCJA]
id=657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (rulonowa wykładzina podłogowa z PCW gr. 2,0 mm, min. warstwa ścieralna 0,3 mm, kl. ścieralności T, wgniecenia resztkowe max 0,2 mm, odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_657
ob=30.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=30.09	1	30,086						

-[RMS 105]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8856

-[RMS 224]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=32.7981

-[RMS 225]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1564

-[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[RMS 71]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1715

[POZYCJA]
id=2545
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-08	0-19	0929-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (kolor - odtworzeniowy, śr. współczynnik przenikania ciepła okna U=0,9 W/m2K, z nawiewnikami zamontowanymi przez producenta w ramie okna, podział i kształ jak oryginalne okna w budynku, parapety wewnętrzne z drewna, parapety zewnętrzne blaszane z wykończeniem) - łazienka.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.84	1	0,65*1,30						

[RMS 105]
nz=5.22	0	5.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3848

[RMS 277]
nz=7.58	0	7.58
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3672

[RMS 257]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2856

[RMS 258]
nz=0.096	0	0.096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0806

[RMS 259]
nz=0.00261	0	0.00261
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 260]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.948

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 262]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 93]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0504

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=16.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.39	1	109,28*15%						

[RMS 105]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9792

[RMS 40]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 281]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1147

[RMS 282]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4425

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8195

[RMS 283]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8195

[POZYCJA]
id=777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-02	3	0602-02		1
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.8	1	37,99*10%						

[RMS 105]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.828

[RMS 39]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 229]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[RMS 302]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1026

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 99]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,20						

[RMS 105]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4572

[RMS 300]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[RMS 301]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[RMS 21]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=147.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.92	1	1.25*1.54						
wo=14.38	1	3.29*4.37						
wo=18.35	1	4.19*4.38						
wo=3.34	1	1.20*2.78						
scn=37.99	1						
wo=10.2	1	(1.25+1.54)*2*2.71-(0.80+0,90+0,70)*2.05						
wo=37.83	1	(3.29+4.37)*2*2.71-0.90*2*2.05						
wo=44.6	1	(4.19+4.38)*2*2.71-0.90*2.05						
wo=16.65	1	(1.20*2.78)*2*2.71-0.70*2.05						
scn=109.28	1						

[RMS 105]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=84.3857

[RMS 41]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 215]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7364

[RMS 45]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2062

[RMS 23]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=42.7083

[RMS 24]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=79.5258

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1473

[POZYCJA]
id=478
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		0
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=10.67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.28	1	2,64*2+0,5*4						
wo=3.39	1	0.64+1.20+1.55						

[RMS 105]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3474

[RMS 29]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1494

[RMS 28]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1494

[RMS 231]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 87]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.134

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=1291
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich drzwi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1291
ob=3.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=3.28	1	0.80*2,05*2						

-[RMS 105]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5379

-[RMS 110]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=1921
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0345-09	19-01	0345-09		1
mpn=1211
na=Osadzenie kratek wentylacyjnych, wsporników, haków
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1921
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 105]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

-[RMS 234]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

-[RMS 110]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=1292
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 1210-10	4-01	1210-10		1
na=Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1292
ob=5.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=5.09	1	4,314+0,78						

-[RMS 105]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7306

-[RMS 29]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7024

-[RMS 11]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1171

-[RMS 110]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=1299
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-02	4-01	0903-02		1
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1299
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 105]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=1295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i grzejników płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	(1.40+1,25)*1.45						
wo=1.15	1	1.15*0.5*2						

[RMS 105]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3972

[RMS 4]
nz=0.25	1	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 110]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

-[POZYCJA]
id=1039
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1404-03	2	1404-03		1
na=Malowanie grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1039
ob=1.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1.15	1	1,15*0,5*2						

-[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.173

-[RMS 27]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2139

-[RMS 25]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2104

-[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.20						

[RMS 105]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.612

[RMS 236]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.20						

[RMS 96]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.176

[POZYCJA]
id=91
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.20						

[RMS 2]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[POZYCJA]
id=380
pd=						0
na=Kontrola kominiarska powykonawcza - kalkulacja własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne - rem. lm ul.Katowicka 52a/1
wa=0
kn=0	0	0
id=2094
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=2095
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-05	4-03	1001-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 105]
nz=0.1586	0	0.1586
np=1
wa=0
wb=0
il=15.86

[POZYCJA]
id=2097
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 105]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[POZYCJA]
id=2099
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka elektrycznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2103
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wymiana Unifonu(słuchawki do domofonu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2107
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 105]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[POZYCJA]
id=2109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnica bezpiecznikowa 12S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2112
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 105]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2115
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2118
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2121
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9838

[RMS 152]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=98.8

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2125
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YDYp p3x1,5mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=6.303

[RMS 153]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2129
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYp 3x4mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 154]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2133
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=1.748

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2137
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03	5-08	0302-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4754

[RMS 156]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2141
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 157]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2145
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7858

[RMS 158]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2149
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych  podwójnych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 159]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 110]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2153
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 105]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=2155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=2157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=11
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 105]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[POZYCJA]
id=2159
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[ELEMENT 1]
na=instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=2546
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=2547
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2548
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 304]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2549
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 304]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2550
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki   DO PONOWNEGO MONTAŻU!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2551
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową DO PONOWNEGO MONTAŻU!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 304]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2552
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej DO PONOWNEGO MONTAŻU!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 306]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2553
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 105]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 306]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 110]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2554
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 105]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 110]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2555
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 110]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2556
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 105]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 110]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2557
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-02	4-02	0234-02		1
mpn=1211
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 110]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2558
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[POZYCJA]
id=2559
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0338-03	4-01	0338-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[POZYCJA]
id=2560
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0338-03	4-01	0338-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych w stropie 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[POZYCJA]
id=2561
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 308]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 39]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 205]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 215]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 252]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 254]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=2562
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 312]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 39]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 41]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 215]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 252]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 254]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=2563
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzdpoziomych w stropie o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 312]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 39]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 41]
nz=0.00067	0	0.00067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 372]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 252]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 254]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=2564
pd=						0
na=czyszczenie urządzeń sanitarnych -  zlew, umywalka, wanna z baterią wannową, WC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2565
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=czyszczenie grzejników stalowych płytowych,1310konserwacja i uzupełnienie ubytków lakierniczych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 373]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.498

[RMS 374]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=2566
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=2567
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 319]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 320]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 321]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0061

[POZYCJA]
id=2568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-05	4	0123-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 326]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2569
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 105]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[RMS 327]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 328]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 326]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.575

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[POZYCJA]
id=2570
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 105]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[RMS 330]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 328]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 326]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.575

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0042

[POZYCJA]
id=2571
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 105]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7765

[RMS 332]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 333]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.041

[RMS 334]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 335]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 110]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[POZYCJA]
id=2572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych(pr w kuch.,w,um,zl)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 105]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2573
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wc wraz z wężykiem w oplocie stalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 105]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.011

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=2574
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm pr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=2575
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm1310pod baterię stojącą (zl)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 105]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 323]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=2576
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-04	2-15	0222-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wanien kąpielowych bez obudowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=2577
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - MONTAŻ ISTNIEJĄCEJ- wymiana syfonu na nowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=2578
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy 1310z syfonem - KONIECZNOŚĆ WYKONANIA OTWORU NA BATERIĘ , NOWY SYFON
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2579
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"   ISTNIEJĄCY
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=2580
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-06	2-15	0137-06		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm z natryskiem przesuwnym   ISTNIEJĄCA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=2581
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe  ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=2582
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=2583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 105]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 325]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 105]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2585
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=12.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12.5						

[RMS 105]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.695

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2586
nu=3.3
wn=	

[POZYCJA]
id=2587
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 110]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2588
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0308-02	4-02	0308-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm   1310demontaż instalacji za ścianą oddzielającą mieszkanie od korytarza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 105]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 110]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2589
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 105]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=4.016

[RMS 357]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 358]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 359]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[POZYCJA]
id=2590
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2591
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 110]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2592
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 105]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 366]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 367]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 110]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=2593
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0116

[POZYCJA]
id=2594
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 105]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 376]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 375]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 377]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2595
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p122						

[RMS 105]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 378]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 379]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 380]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 377]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 110]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2596
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 105]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[SUMA KONTROLNA]
9cd622 161a6767ca3b237d3a0d851cf