[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM w Katowicach 
afn=ul.  Grażyńskiego  5
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice  ul.Zarębskiego 15/7
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5
nk=Sławomir Kępiński	konstrukcyjno - budowlana	Aleksandra Botor	INŻYNIERYJNA	Jerzy Wysocki	Elektryczna
dt=23.06.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.063

[RMS ZEST 1588]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.063
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 1565]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1265

[RMS ZEST 1545]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	0
id=1800105	2
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 1546]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0041

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 850]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1557]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=emalia ftalowa	0
id=1510199	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.272

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.5516

[RMS ZEST 1551]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.141

[RMS ZEST 1590]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.098
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2831

[RMS ZEST 1563]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2681

[RMS ZEST 1587]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.196
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.132

[RMS ZEST 1358]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.2064

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.0317
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 1354]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0365

[RMS ZEST 1556]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=Hak odkuwany do rur fi 10-25mm	0
id=6600007	1
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=kit szklarski pokostowy	0
id=1550101	1
jm=kg	033
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5184

[RMS ZEST 1453]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.792

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów	0
id=6311799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1591]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1548]
ty=M
na=Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji	0
id=1350306	1
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm''	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1585]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1457]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu Systemowe	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.392

[RMS ZEST 1555]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 1586]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.2

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1008]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1099]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1362]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 858]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 1550]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1589]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2952
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1302

[RMS ZEST 1547]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony'	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1583]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=118.1621

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1456]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 646]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1197]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1365]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 985]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1447]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1007]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1463]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1009]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1100]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1193]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 1455]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.0077

[RMS ZEST 1006]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.246

[RMS ZEST 1570]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.685

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	0
id=6356099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1003]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych''	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 859]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=szkło płaskie okienne ciągnione	0
id=2400199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8712
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2400099

[RMS ZEST 1549]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.394

[RMS ZEST 1359]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.496
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740099;1502799

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.0616

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.0067

[RMS ZEST 1572]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.0302

[RMS ZEST 1592]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=środki czyszczące	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1584]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0286

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.0102

[RMS ZEST 1357]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.026

[RMS ZEST 1005]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.246

[RMS ZEST 1454]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
il=0.0051

[RMS ZEST 1553]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm'	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1631608553
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1149
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=28.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.1	1	28,1						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6017

[RMS 1559]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0317

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1050
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki. Wymiana list na systemowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=25.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	25,6						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7632

[RMS 1457]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=27.392

[RMS 1453]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1454]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 1455]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[POZYCJA]
id=1053
pd=		......		......		1
na=wstawienie i dopasowanie  nowych drzwi wewnętrznych1310(drzwi wewnętrzne, przeszklone, zamkami, klamkami, łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2, ościeżnice stalowe standard, o szer.  0,80 m)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.92	1	0.8*2.05*3						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3036

[RMS 1003]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1005]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.246

[RMS 1006]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.246

[POZYCJA]
id=1150
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1401-01	2-02	1401-01		1
mpn=_1211
na=Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 2-3 mm - powierzchnia szyby do 0,5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0,3*1,2*2						

[RMS 1]
nz=0.9832	0	0.9832
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7079

[RMS 1560]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8712

[RMS 1561]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5184

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 198]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[POZYCJA]
id=1151
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10	1
mpn=52:5:09103,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4.016
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.016	1	0,8*1,32*2+1,38*1,38						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5301

[RMS 1549]
nz=0.0645	0	0.086*0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.259

[RMS 1562]
nz=0.3225	0	0.43*0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2952

[RMS 1563]
nz=0.06675	0	0.089*0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2681

[RMS 1564]
nz=0.0705	0	0.094*0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2831

[RMS 1565]
nz=0.0315	0	0.042*0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1265

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1152
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-02	4-01	0909-02		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	4+4+6						

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=7.98

[POZYCJA]
id=1153
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1403-08	2	1403-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Lakierowanie jednokrotne drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1,6*2						

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4448

[RMS 1566]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.272

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 198]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[POZYCJA]
id=1137
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1138
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 1545]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1546]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 1547]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1548]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=976
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=26.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.04	1	(98.1+28.1+4)*20%						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9209

[RMS 1352]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 1353]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1302

[RMS 1354]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0365

[RMS 1355]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5516

[RMS 1356]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0616

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1357]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[POZYCJA]
id=977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=104.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=104.16	1	(98.1+28.1+4)*80%						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8323

[RMS 1358]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2064

[RMS 1359]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=62.496

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1154
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-13	4-01	1209-13		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1549]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 1550]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1567]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 1551]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[RMS 1552]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:12.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.905

[RMS 146]
nz=1.37	0	0.93+11*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.685

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=975
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stolarki i  całego lokalu - kalkulacja własna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=55	0	55
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1155
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=1156
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1157
pd=						0
na=czyszczenie urządzeń sanitarnych -  Umywalka, bateria umywalkowa, wanna, bateria wannowa, zlew, bateria zlewozmywakowa, WC
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1158
pd=						0
na=Naprawa bocznego rusztu grzejnika lub jego wymiana
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1159
pd=						1
mpn=_1211
na=Czyszczenie grzejników płytowych wraz z głowicami termostatycznymi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1160
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1161
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=wymiana deski sedesowej  10%R
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.386	0	3.86/10
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3686

[RMS 1569]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1570]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1162
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm   zlew
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1572]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1163
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1572]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1164
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wraz z wężykiem w oplocie stalowym (wc)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1575]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1572]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1576]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1577]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1572]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1166
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1167
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-01	4-02	0305-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1579]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1580]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1168
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1581]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1169
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 1585]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1586]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1570]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1170
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0116

[POZYCJA]
id=1171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 1587]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 1588]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 1589]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1172
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 1587]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 1590]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 1588]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 1589]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1173
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-01	4-02	0307-01		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1572]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1175
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998						1
mpn=_1211
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1592]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne1310
wa=0
kn=0	0	0
id=670
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1140
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1141
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1554]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1142
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1891

[RMS 1555]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1143
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

[RMS 1556]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1144
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 1557]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1145
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1558]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1146
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[POZYCJA]
id=1147
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1148
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
d7 8547cd39fe2e3a11b95becaf367e6