[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		
ka=Do uzupełnienia	255

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM w Katowicach 
afn=ul.  Grażyńskiego  5
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice  ul. Kotlarza 15b/37
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5
nk=Sławomir Kępiński	konstrukcyjno - budowlana	Aleksandra Botor	INŻYNIERYJNA	Jerzy Wysocki	Elektryczna		
dt=14.09.2021	1
pcn=2 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1282]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1914
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 1371]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2918

[RMS ZEST 1347]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=1.15
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0021

[RMS ZEST 1343]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.184
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.161

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 850]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1322]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=3950199	1
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0053

[RMS ZEST 1359]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1278]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.0717

[RMS ZEST 1305]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.303

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa	0
id=1511199	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510299	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 1338]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.188

[RMS ZEST 1281]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3521
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1370]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6682

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.176

[RMS ZEST 1280]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5294
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 1368]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6221

[RMS ZEST 1308]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.2122

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=folia ochronna	0
id=AT26009	3
jm=m2	050
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.55

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.8877

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.34

[RMS ZEST 1304]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0546

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 1358]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 1366]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1365

[RMS ZEST 956]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6205

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 971]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.71

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.623

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.801

[RMS ZEST 1364]
ty=M
na=listwy listwy systemowe z odzusku ( uzupełnienie łączników)	0
id=2631999	1
jm=m	040
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.556

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.7705

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=m	040
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.8

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1008]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1099]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 858]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1377]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.''	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	0
id=2633540	1
jm=m2	050
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.464

[RMS ZEST 1283]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.73
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1369]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.7632

[RMS ZEST 1238]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.92
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.005

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1949

[RMS ZEST 967]
ty=M
na=Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm	0
id=2520621	1
jm=m2	050
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.628

[RMS ZEST 1365]
ty=M
na=podkłady pod panele	0
id=1551319	1
jm=m2	050
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.464
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551399

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=podokienniki i półki stalowe	0
id=1323099	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323099

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1348]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1349]
ty=M
na=przewody kabelkowe'''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1226]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=289.6648

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 646]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1208]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 985]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1007]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1319]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1009]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1100]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1193]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 413]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1279]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.2746

[RMS ZEST 1297]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 958]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.0069

[RMS ZEST 1333]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.3177

[RMS ZEST 1327]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.0076

[RMS ZEST 1260]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 1324]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.0027

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=2.74

[RMS ZEST 1325]
ty=M
na=Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	0
id=1331702	1
jm=m2	050
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.539

[RMS ZEST 1330]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych''	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 859]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1367]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.576

[RMS ZEST 1309]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.8339

[RMS ZEST 1306]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=21.047

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.1941

[RMS ZEST 1318]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.003

[RMS ZEST 997]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.0002

[RMS ZEST 1299]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1340]
ty=S
na=środek transportowy'''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1350]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0429

[RMS ZEST 1345]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.23
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.1226

[RMS ZEST 1346]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=1.15

[RMS ZEST 1307]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.039

[RMS ZEST 1332]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.3177

[RMS ZEST 1323]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.275

[RMS ZEST 1326]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.0049

[RMS ZEST 970]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.1936

[RMS ZEST 973]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.0357

[RMS ZEST 957]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
il=0.0046

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=wyłącznik przeciwporażeniowy	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 968]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha odkształcalna ATLAS PLUS	0
id=1554221	2
jm=kg	033
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.35

[RMS ZEST 1337]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.014

[RMS ZEST 1320]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1833

[RMS ZEST 972]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.182

[RMS ZEST 969]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1631609058
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1125

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ogólnobudowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=998
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0103-02	AT-26	0103-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1361]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.55

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=999
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=36.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.1	1	36,1						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0577

[RMS 1362]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8877

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=		,,,		,,,		1
mpn=1211
na=Rozebranie szafy zabudowanej  pawlacy 2,27m x0,6m x 2,55m
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=856
pd=		,,,		,,,		1
mpn=1211
na=Rozebranie boazeri ok 31+6 m2 przedpokój wraz z pawlaczem oraz demontaż karniszy 4 szt.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=997
pd=		,,,		,,,		1
mpn=1211
na=Rozebranie sufitów podwieszonych z paneli  wraz z instalacją oświetleniową - przedpokół łazienka powierzchnia ok12,5m2
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe z podkładami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	9,1						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.638

[POZYCJA]
id=1000
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z pianką systemową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	9,1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.914

[RMS 1363]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.464

[RMS 1364]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=10.556

[RMS 1365]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.464

[RMS 1366]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1365

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0728

[RMS 198]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki. + uzupełnienie ewentualne przełożenie istniejących listew
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=23.15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.15	1	11,8+11,35						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=3.403

[RMS 955]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7705

[RMS 956]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6205

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 957]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 958]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[POZYCJA]
id=952
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	1	0
nu=9
ob=3.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.8	1	3*0.8+2*0.7						

[RMS 1341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[POZYCJA]
id=941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.45	1	3,25+1,2						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.094

[POZYCJA]
id=944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement. wraz z cokolikami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.45	1	4,45						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.649

[POZYCJA]
id=945
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=4.45	1	4,45						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=3.172

[RMS 1320]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1833

[RMS 1321]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.623

[RMS 1322]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1323]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[RMS 1324]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[POZYCJA]
id=946
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.45	1	4,45						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3293

[RMS 1325]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.539

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1326]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 1327]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0076

[POZYCJA]
id=947
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.45	1	4,45						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6002

[RMS 1328]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.34

[RMS 1329]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.801

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0498

[RMS 198]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0303

[POZYCJA]
id=707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-03	2	1209-03		1
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.45	1	4,45						

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7825

[RMS 967]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.628

[RMS 968]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=13.35

[RMS 969]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1125

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 970]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1936

[POZYCJA]
id=708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.305

[RMS 971]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.71

[RMS 972]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=7.182

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 973]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0357

[POZYCJA]
id=949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310(drzwi wewnętrzne, przeszklone, zamkami, klamkami, łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2, ościeżnice stalowe standard, o szer. 0.70 i 0,80 m) - 3 szt dzwi wewnętrzne1310Wymiana jednej furtyny stalowej szer 70cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.355	1	(0.80*2.05)*3+(0.70*2.05)						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5172

[RMS 1330]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1331]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1332]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3178

[RMS 1333]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3178

[POZYCJA]
id=1002
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1209-08	4-01	1209-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, powierzchni ponad 1.0 m2 malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami drzwo do łazienki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1.6*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1.2		1.2
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7616

[RMS 1367]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[RMS 1368]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6221

[RMS 1369]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7632

[RMS 1370]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6682

[RMS 1371]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2918

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1004
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-20	4-01	0919-20		1
mpn=1211
na=Wymiana klamek z szyldami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1007]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=951
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-04	2-02	1218-04		1
mpn=1211
na=Podokienniki, półki nadgrzejnikowe nakładka PCV długość  ok 2,40m x 0,25m + (1,60m x0,25m) x2 +1,20mx0,25m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1337]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 1338]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[RMS 1339]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=950
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	2 1304-04	2	1304-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 1334]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1335]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 6]
nz=17	0	17
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1318]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=38.976
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.976	1	(45.13+149.75)*20%						

[RMS 1]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3332

[RMS 1302]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0429

[RMS 1303]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1949

[RMS 1304]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0546

[RMS 1305]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=11.303

[RMS 1306]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=21.047

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1307]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[POZYCJA]
id=938
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=155.904
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=155.904	1	( 45.13+149.75)*80%						

[RMS 1]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6974

[RMS 1308]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=45.2122

[RMS 1309]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=74.8339

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1001
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej i drzwiowej oraz ze szczególnym uzwględnieniem WC łazienki wraz z urządzeniami sanitarnymi - mycie całego lokalu  - kalkulacja własna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=55	0	55
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:12.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 12.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=3.62

[RMS 146]
nz=1.37	0	0.93+11*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.74

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=887
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=898
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=917
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4448

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czyszczenie i lakierowanie grzejników żeberkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=12.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.48	1	12,48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2272

[RMS 1278]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0717

[RMS 1279]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2746

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=919
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=11.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.65	1	11,65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8445

[RMS 1280]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1515

[RMS 1281]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1631

[RMS 1282]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0699

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.33

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=920
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=977
pd=						1
mpn=_1211
na=podłączenie podgrzewacza  gazowego z kominem rurą stalową kwasoodporną i wykończenie rozetą ścienną
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4775

[RMS 1297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1260]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=931
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5406

[POZYCJA]
id=932
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,5						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.025

[RMS 1280]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2025

[RMS 1282]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0405

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=933
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	#p34						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[RMS 1280]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1755

[RMS 1281]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[RMS 1282]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 1283]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=934
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 997]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
mpn=_1211
na=opinia kominiarska wstepna i powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1299]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Roboty elektryczne1310
wa=0
kn=0	0	0
id=670
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=978
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03	4-03	1001-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7185

[POZYCJA]
id=979
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=50.6

[RMS 1343]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.184

[RMS 1344]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.161

[RMS 1238]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1345]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1346]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 1347]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[POZYCJA]
id=980
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4175

[POZYCJA]
id=981
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY  3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4849

[RMS 1348]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=98.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=982
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2727

[RMS 1349]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=983
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 1350]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=984
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 1352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=985
pd=	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - biegunowy , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 1353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=986
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2776

[RMS 1355]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=987
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9797

[RMS 1226]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=988
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5127

[RMS 1356]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=989
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=2.143

[RMS 1357]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=990
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 1358]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 1359]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=993
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=994
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=995
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=996
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
8a5efd80997477c9862c4ea5be33b4 4